Příloha č. 2

                                                Technická specifikace k doplnění

K zakázce „Víceúčelový zametací stroj TS Holice“
	Popis parametru
	Specifikace parametru

(požadavek zadavatele)
	Nabídka uchazeče

(doplní uchazeč)

	Technický popis zametacího čistícího vozu

	Samosběrný zametací stroj s universálním využitím pro celoroční údržbu komunikací a ploch v kategorii T2
	ANO
	

	Pohon plně hydrostatický na všechny kola 4x4
	ANO
	

	Mechanická parkovací brzda
	ANO
	

	Hydraulické kloubové řízení s odpružením kloubu
	ANO
	

	Úhel zalomení kloubového řízení
	min 50°
	

	Vysokotlaká hydraulika s elektricky ovládaným řídícím blokem
	ANO
	

	Hydraulické ovládací a rotační okruhy vpředu a vzadu pro čelní a zadní nástavby
	ANO
	

	Tlakový výkon hydrauliky 
	min.190 bar
	

	Výška stroje 
	max. 2 000 mm
	

	Průjezdná šířka vozidla bez zrcátek
	max. 1 100 mm
	

	Celková délka stroje
	max. 3 500 mm
	

	Rozvor náprav
	max. 1 300 mm
	

	Celková hmotnost zametače 
	max. 2 300 kg
	

	Pohotovostní hmotnost zametače 
	max. 1 800 kg
	

	Dieslový motor o výkonu
	min. 25 kW 
	

	Zdvihový objem motoru 
	min. 1 600 ccm
	

	Objem palivové nádrže
	min. 40 l
	

	Emisní limit motoru dle platné normy
	ANO
	

	Přejezdová a pracovní rychlost plynule regulovatelná  
	 min. 0 – 25 km/hod 
	

	Tempomat a omezovač rychlosti
	          ANO
	

	Prosklená kabina pro jednu osobu s dobrým výhledem a sedadlem uprostřed
	ANO
	

	Vytápění a klimatizace v kabině, průduchy vzduchu nahoře i na nohy obsluhy
	ANO
	

	Celoprosklené dveře na obou stranách
	ANO
	

	Vzduchem odpružené sedadlo s bezpečnostním pásem
	ANO
	

	Provozní světlomety a směrová světla dle platné legislativy
	ANO
	

	Odpojovač baterie, couvací LED světlo 
	ANO
	

	Osvětlení pro pravostranný provoz dle platné legislativy, přídavná LED pracovní světla nad čelním oknem kabiny a LED oranžový maják
	ANO
	

	Vyhřívaná zpětná zrcátka
	ANO
	

	Umístění všech ovládacích prvků v prostoru řidiče
	ANO
	

	Centrální displej pro počítadlo motohodin, kontrolu teploty hydraulického oleje a chladící kapaliny, indikace min. stavu paliva a zobrazení funkce a výkonu nástaveb
	ANO
	

	Universální celoroční pneu 
	ANO
	

	Rádio s možností připojení Bluetooth
	ANO
	

	Zadní kamera pro couvání
	ANO
	

	Kamera pro snímání sací hubice
	ANO
	

	Barva stroje červená RAL 2002
	ANO
	

	Zakládací klín připevněný na vozidle
	ANO
	

	Zásobník na smetky z nerezavějícího materiálu, hydraulicky výklopný, o využitelném objemu min. 600 litrů – max. 800 litrů
	ANO
	

	Sklopná stupačka pro lepší kontrolu zásobníku a zadní gumové nárazníky
	ANO
	

	Vyklápění zásobníku na smetky přes hranu výšky 
	min. 1 400 mm
	

	Splnění normy pro zachycování jemného polétavého prachu min.

PM 2,5/PM 10 
	ANO
	

	Krátká rovná sací šachta ze zásobníku k sací hubici,  vedená středem pod kabinou 
	ANO
	

	Průměr sací šachty
	min. 180 mm
	

	Přední sací hubice o šíři 
	min. 500 mm 
	

	Vodní recirkulační systém pro snížení prašnosti
	ANO
	

	Klapka pro nasátí větších nečistot, ovládaná z kabiny
	ANO
	

	Sací hubice pružně zavěšená, v pracovní dolní poloze kopírující povrch na kolečkách
	ANO
	

	Přední přimetací jednotka dvou kartáčová na troj - úhelníkovém závěsu se stavitelným třetím bodem
	ANO
	

	Dva přední přimetací kartáče o průměru min. 700 mm s možností regulace šíře záběru i otáček z kabiny
	ANO
	

	Odpružená nosná ramena kartáčů proti čelnímu nárazu
	ANO
	

	Šíře zametání 
	min. 1 600 mm
	

	Indikace plnosti zásobníku na smetky
	ANO
	

	Výkonná hydraulicky poháněná sací turbína s možností regulace otáček a s přípojkou vody pro vyčištění
	ANO
	

	Systém zkrápění proti prašnosti, skrápěcí trysky na obou kartáčích
	ANO
	

	Zásobník na čistou vodu z plastu o objemu 
	min. 150 l
	

	Připojka k hydrantu
	ANO
	

	Teleskopicky uložená ruční sací hadice použitelná z obou stran vozidla, délka 
	min. 3,5 m
	

	Vysokotlaké mycí zařízení napájené ze zásobníku čisté vody o výkonu
	min. 12l /min., 120 bar 
	

	Zásobník na smetky i přední přimetací jednotka odnímatelná pro možnost údržby stroje, odstavné stojany a vozíky součástí dodávky
	ANO
	

	Ruční vyklápěcí pumpa pro nouzové vyklopení zásobníku
	ANO
	

	Odstavné prostředky pro možnost odstavení zametací a sací nástavby 
	ANO
	

	Nástavby pro zimní údržbu
	
	

	Sněhová radlice příčná kompatibilní s nosičem
	
	

	Šíře pracovního záběru při plném natočení
	max.1300 mm
	

	Výška odhrnovací desky 
	min 600 mm
	

	Hydraulické přetáčení radlice, odpružení odhrnovací desky
	ANO
	

	Výstražné červené praporky
	ANO
	

	Gumové břity
	ANO
	

	Ovládání radlice z kabiny stroje
	ANO
	

	Sypač vozovek kompatibilní s nosičem
	
	

	Velikost zásobníku 
	min. 200 litrů
	

	Výklopné rozmetadlo a zadní šachta
	ANO
	

	Odklopná střecha zásobníku
	ANO
	

	Výstražné reflexní pruhy
	ANO
	

	Ochranné síto zásobníku
	ANO
	

	El.regulace dávky a šířky posypu na ovládacím panelu v kabině
	ANO
	

	Výstražný maják
	ANO
	

	Pracovní osvětlení rozmetadla
	ANO
	

	Odstavné nohy (sada)
	ANO
	

	Funkce STOP a GO
	ANO
	

	Šíře ošetřené plochy v rozpětí 1 – 6 m
	ANO
	

	Čelní odmetací kartáč kompatibilní s nosičem
	
	

	Šíře zametače při plném natočení
	max. 1 300 mm
	

	Kartáč s výsečemi pro odvod sněhu 
	ANO
	

	Ovládání zametače z kabiny stroje
	ANO
	

	Stavitelná kolečka pro nastavení účinnosti zametače
	ANO
	

	Výstražné praporky
	ANO
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                                                                                                                             Razítko a podpis


