Příloha č. 4 – Specifikace technologie   (technická specifikace)
[bookmark: _GoBack]Obráběcí počítačově řízené centrum s pěti ovládanými osami a automatickou výměnu nástrojů určené pro opracování skleněných tabulí vč. fazetování: 
	Požadované funkce a specifikace stroje opracování skleněných tabulí:

	Parametr uchazeče nebo doplnění  ANO / NE:

	· Broušení / leštění

	

	· frézování

	

	· gravírování

	

	· vrtání

	

	· možnost obrábět skleněnou tabuli hrncovými nástroji - naklopitelná svislá osa (-90°, +90°) a otočná osa C umožňující provádět fazetování hrany až do 45°

	

	· možnost leštění fazet a hrany emulzí oxidu céria

	

	Uložení skleněné tabule: horizontálně 

	

	Velikost pracovního stolu: min. 4500x2500mm

	

	Výška pracovního stolu: max. 600mm

	

	Zásobník nástrojů na min. 27 nástrojů

	



	Požadavky na TECHNICKÉ ÚDAJE:
	
	

	Maximální hodnoty pro napájení:

	Parametr uchazeče nebo doplnění  ANO / NE:

	Pracovní tlak vzduchu
	7bar
	

	Spotřeba vzduchu
	200NL/min
	

	Pracovní tlak interní vody
	2,5bar
	

	Spotřeba vody interní vody bez použití čerpadla
	10,5l/min
	

	Vyžadovaný elektrický výkon
	25kW
	

	Maximální hmotnost a maximální celkové rozměry stroje:

	------------------------

	Šířka - X
	11000mm
	

	Délka - Y
	8000mm
	

	Výška – Z (nízký stůl)
	3000mm
	

	Hmotnost
	9500Kg
	

	Minimální užitečná pracovní oblast - zdvih os:

	------------------------

	Příčná osa - X
	4600mm
	

	Podélná osa - Y
	2600mm
	

	Vertikální osa - Z
	465mm
	

	Rotační osa - C
	∞
	

	MAXIMÁLNÍ OBROBITELNÉ ROZMĚRY S NÁSTROJEM O PRŮMĚRU 100 mm 
(periferní broušení)
	------------------------

	Příčná osa - X
	4.500mm a více 
	

	Podélná osa - Y
	2.500mm a více 
	

	MAXIMÁLNÍ OBROBITELNÉ ROZMĚRY S HRNCOVÝM NÁSTROJEM 
(broušení pod úhlem 90˚)
	------------------------

	Příčná osa - X
	3980mm a více 
	

	Podélná osa - Y
	1980mm a více 
	




Požadavky na ŘÍZENÍ STROJE:
	Požadavky:

	Parametr uchazeče nebo doplnění  ANO / NE:

	· numerické na PC-IWNC zabudované do PC s operačním systémem Windows 7
	

	· úplná konektivita a možnost konfigurací se síťovými systémem a optickými/magnetickými suporty dostupnými na trhu
	

	· dálková diagnostika: úplná vzdálená kontrola stroje za účelem aktualizace rozhraní, parametrů a diagnostiky prostřednictvím síti Ethernet a Internet
	

	· možnost provádění pracovních úkonů v režimu MULTITASKING tzn. možnost použití CAD-CAM a všech aplikací na PC stroje, zatímco stroj provádí obrábění
	

	· řízení os pomocí digitální bez převodu signálu digitální-analogový-digitální. 
	

	· program pro automatické snížení posuvu v závislosti na tlaku nástroje
	

	· dálková diagnostika a vyhledávání poruch, aktualizace softwaru prostřednictvím internetu  
	

	· parametrický CAD CAM 2D software umožňující:
· opracování všech typů skel 
· importovat soubory ostatních CAD programů ve formátu dxf.
· Upravovat geometrii i po spuštění opracování. 
	

	Centrální mazání stroje:  ANO

	

	Systém polohování a upínání dílců: 
          
            - pomocí řady přísavek s vakuovým okruhem pro rychlé umísťování bez nutnosti použití mechanických upínacích prvků.

- systém podtlaku pro napájení přísavek pro upínání dílců a bočních dorazů s vakuovou vodní pumpou o výkonu min 75 m³/h nevyžadujícím údržbu.
	




	· 
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Příloha č.  4   –   Specifikace  technologie   (t echnická specifikace )   Obráběcí počítačově řízené centrum  s   pěti ovládanými osami a automatickou výměnu nástrojů  určené pro   opracování skleněných tabulí   vč. fazetování :   

Požadované funkce   a specifikace   stroje opracování skleněných tabulí:    Parametr uchazeče nebo  doplnění  ANO / NE:  

-   Broušení / leštění     

-   frézování     

-   gravírování     
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-   možnost obrábět skleněnou tabuli hrncovými nástroji  -   n aklopitelná svislá osa ( - 90°, +90°) a otočná osa C umožňují cí   prov ádět fazetování hrany až do 45°     

-   možnost leštění f azet a hrany emulzí oxidu céria     

Uložení skleněné tabule: horizontálně      
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Zásobník nástrojů na min. 27 nástrojů     

 

Požadavky na  TECHNICKÉ ÚDAJE:    

Maximální hodnoty pro napájení :    Parametr uchazeče nebo  doplnění  ANO / NE:  

Pracovní tlak vzduchu  7bar   

Spotřeba vzduchu  200NL/min   

Pracovní tlak interní vody  2,5bar   

Spotřeba vody interní vody bez  použití čerpadla  10,5l/min   

Vyžadovaný elektrický  výkon  25kW   

Maximální  hmotnost  a  maximální celkové rozměry stroje:    ----------- -------------  

Šířka  -   X  11000mm   

Délka  -   Y  8000mm   

Výška  –   Z (nízký stůl)  3000mm   

Hmotnost  9500Kg   

Minimální užitečná pracovní oblast  -   zdvih os :    ----------- -------------  

Příčná osa  -   X  4600mm   

Podélná osa  -   Y  2600mm   
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MAXIMÁLNÍ OBROBITELNÉ ROZMĚRY S   NÁSTROJEM O PRŮMĚRU 100 mm    (periferní broušení)  ----------- -------------  

Příčná osa  -   X  4.500mm a více    

Podélná osa  -   Y  2.500mm a více    

MAXIMÁLNÍ OBROBITELNÉ ROZMĚRY S   HRNCOVÝM NÁSTROJEM    (broušení pod úhlem 90 ° )  ----------- -------------  

Příčná osa  -   X  3980mm a více    

Podélná osa  -   Y  1980mm a více    

