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Technické parametry nabídky
Zadavatel: PILANA Metal s.r.o., IČO 25328956

Název dodavatele: 
Dodávka tryskače pro kontinuální tryskání pilových pásů 
(vyplní dodavatel, pokud podává nabídku pro dílčí plnění  1)






       

	Materiál, který lze zpacovávat v nabízeném zařízení
	Šířka pásu 12,7 – 80mm
	Ano-Ne

	
	Tloušťka pásu 0,6 – 1,6 mm
	Ano-Ne

	
	Tvrdost  těla 50HRC, tvrdost zubů  69 HRC
	Ano-Ne

	
	Délka svitku až 303 m
	Ano-Ne

	Technické parametry  nabízeného  stroje
	Kontinuální průchod napojených pásů
	Ano – ne

	
	Jednotná barva pásu po celé šířce a délce svitku
	Ano – ne

	
	Pás je na výstupu čistý a suchý
	Ano – ne

	
	Integrované mycí zařízení má uzavřený vodní okruh
	Ano – ne

	
	Zvětšení zaoblení při tryskání v jakékoli části zubového profilu je max. o 30µm oproti výchozímu stavu
	Ano – ne

	
	Výkon zařízení pro referenční pás 34mm x1,1mm, ¾ TPI min 8 m/min
	Ano – ne

	
	Prašnost do 5mg/m3
	Ano - ne

	
	Možnost regulovat množství používaného abraziva
	Ano - ne

	
	Automatické dávkování abraziva
	Ano - ne

	Celková  uvedená nabídková cena 

zahrnuje
	Tryskací zařízení
	Ano - ne

	
	Doprava, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy  a veškeré další související náklady
	Ano – ne

	Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:
	


Dodávka odvíjecího a navíjecího zařízení pro podávání pilových pásů
(vyplní dodavatel, pokud podává nabídku pro dílčí plnění  2)
	Materiál, který nabízené zařízení může podávat a odebírat
	Šířka pásu min. 13 - 80mm
	Ano - ne

	
	Tloušťka pásu min 0,5 - 1,6mm
	Ano - ne

	
	Vnější průměr cívky až 1000mm
	                 Ano - ne

	Technické parametry  nabízeného  stroje
	Horizontální umístění cívek
	Ano – ne

	
	Cívka je uložena ve výšce 1000 mm od podlahy  s regulací minimálně +/- 50mm
	Ano – ne

	
	Pás je na výstupu čistý a suchý
	Ano – ne

	
	Na obou částech je automatický středový zámek pro uchycení začátku pilového pásu
	Ano – ne

	
	Plynulá regulace rychlosti navíjení  0 – 10 m/min
	Ano – ne

	
	Při zadaném nastavení je rychlost navíjení konstantní
	Ano – ne

	
	Odvíjecí ani navíjecí zařízení nepoškozuje špičky zubů
	Ano - ne

	Celková  uvedená nabídková cena 

zahrnuje
	1 ks odvíjecí zařízení + 1 ks navíjecí zařízení
	Ano - ne 

	
	Doprava do místa plnění 
	Ano – ne

	Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:
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