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A .. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1. 
identifikační údaje

	stavba
	:
	Úprava místních komunikací ke hřišti a Járy Cimrmana
Ulice Ke Hřišti

	kraj / OKRES 
	:
	Středočeský / Nymburk


	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
	:
	Chleby


	STAVEBNÍ ÚŘAD


	:
	Nymburk

	charakter stavby
	:
	Zpevněné plochy
Úprava

	Stupeň pd
	
	PDPS


	OBEC

	:
	Chleby

	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL

	:
	Obec Chleby
Průběžná 100
289 31 Chleby
tel. + 420 325 588 093
e-mail: obecniurad@chleby.cz


	PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)
[image: image1.jpg]Ing. Hynek Seiner
projekéni a inZenyrska kancelar
autorizovana pro Dopravni stavby a Méstské inzenyrstvi

® silnice a méstské komunikace Sidlo: Jana Zajice 986

@ dopravné inzenyrska opatfeni 530 12 Pardubice
e zpevnéné plochy v prim. aredlech  (fakturace, korespondence)
e regenerace ploch v sidlistich Kancelaf: Husova 378
@ feSeni dopravy v klidu 530 03 Pardubice
e détska a sportovni hiisté (0s. jednani po predch. dohodé)
® inZenyring Tel: 777 225 093
® autorsky dozor E-mail: HynekSeiner@seznam.cz
® koordinace dal$ich profesi |CO: 74569104, DIC CZ7811053305




	:
	Ing. Hynek Seiner, projekční kancelář autorizovaná pro Dopravní stavby a Městské inženýrství, ČKAIT 0601928
Jana Zajíce 986

530 12 Pardubice
tel: +420 777 225 093 

e-mail: hynekseiner@seznam.cz

	PODZHOTOVITELÉ
	:
	Rozpočet – Dana Horáková

Brožíkova 429

530 09 Pardubice


A.2. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
Stručný popis stavby:

Rekonstrukce nevyhovujícího stavu zpevněných ploch v ulici Ke Hřišti v Chlebech.
Předpokládaný průběh výstavby:
Zahájení stavby je předpokládané ještě v roce 2016, závisí na rozpočtových možnostech stavebníka. 

Vazby na regulační plán, územní plán, případně územně plánovací informace:

Nedojde ke změně funkčního využití daného území.

Stručná charakteristika území a jeho dosavadního využití:

Místní komunikace.

Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí:

Záměr
- nemá vliv na soustavu NATURA 2000

- nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o vlivu na životní prostředí a o změně některých zákonů v pozdějším znění.

Vliv na zdraví:
Není.
Celkový vliv stavby na dotčené území a navrhovaná opatření:
Beze změny oproti současnému stavu.
A.3. 
PŘEHLED PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ POUŽ. PRO VYPRACOVÁNÍ PD 

Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby:
- neřeší se, nedochází ke změně využití území.

Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady:
- katastrální mapy © CÚZK

- geosetické zaměření dodané objednatelem
- kopané sondy

- případná drobná doměření
Dopravní průzkum (studie, dopravní studie):
- konzultace na místě samém se zástupcem objednatele a veřejností, místní šetření.
Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum:

- © GlobalGeo s.r.o. Hradec Králové.
Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně:

- Neřeší se
Normy, předpisy, literatura:

- ČSN 73 6110
- ČSN 73 6101
- ČSN 73 6133
- TP 170

- další normy a předpisy s uvedením citace u konkrétních objektů a v konkrétních odstavcích

A.4. 
ČLENĚNÍ STAVBY 

Způsob číslování a značení:

Vychází ze základního členění dle 146/2008:
000
Objekty přípravy staveniště

100
Objekty pozemních komunikací včetně propustků

200
Mostní objekty a zdi

300
Vodohospodářské objekty

400
Elektro a sdělovací objekty

500
Objekty trubních vedení

600
Objekty podzemních staveb

650
Objekty drah

700
Objekty pozemních staveb

800
Objekty úpravy území

900
Volná řasa objektů

Konkrétně:

Komunikace Ke Hřišti včštně odvodnění

Komnikace Járy Cimrmana včetně odvodnění
Tato část PD řeší pouze číst Ke Hřišti.
A.5. 
PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

Věcné a související stavby jiných stavebníků:

Nejsou v tuto chvíli známy. 
Uvažovaný průběh výstavby, její plynulosti a koordinovanosti:

Vzhledem k rozsahu se předpokládá plynulý postup.

Zajištění přístupu na stavbu:

Bude po stávajících místních komunikacích.

Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy:

Dojde k omezení dopravy v dané ulici. Omezení dopravy mimo areál staveniště bude zanedbatelné.
A.6. 
PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ

Vlastník: 


Obec Chleby
Správce: 


Obec Chleby
A.7. 
PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTI STAVEB DO UŽívání
Možnosti (návrh) postupného předávání částí komunikace do užívání: 

Nepředpokládá se.
A.8. 
TECHNICKÝ POPIS STAVBY
A.8.1 
SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

Celkový projektovaný rozsah: 

Komunikace délky 

šířka 5,5 m
188 bm
Zatrubnění 


DN350

128 bm

A.8.2
TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ A JEJICH SOUČÁSTÍ:

A.8.2.1
POZEMNÍ KOMUNIKACE:

Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby:
Ulice Ke Hřišti
Ulice Járy Cimrmana (samostatná PD)

Základní charakteristiky příslušných komunikací:

Kategorie:
 

C 
Třída:



Místní komunikace
Návrhová kategorie:

beze změny

Příčné uspořádání:

2 x 2,75 m
Parametry a zdůvodnění trasy:
Trasa kopíruje stávající trasu tak, aby nedocházelo k záborům pozemků a ke zbytečným zemním pracím.
Konstrukce bude následující:

Asfaltový beton   


ACO (ABS I) 

  40 mm

Spojovací postřik


0,500 kg/m2

Obalované kamenivo 


ACP16 (OKI)

 60 mm

Infiltrační postřik


0,700 kg/m2

Mechanicky zpevněné kamenivo

MZK


150 mm

Štěrkodrť



ŠD


200 mm
Celkem



min.


400 mm
Minimální úroveň zhutnění zemní pláně E def,2 je 45 MPa. Tohoto zhutnění bude dosaženo pomocí vápenné stabilizace. V případě, že nebude dosaženo dostatečné zhutnění zemní pláně ani s použitím vápenné stabilizace, bude na zemní pláň rozprostřena separační geotextilie.
Pojížděná zámková dlažba:

Zámková dlažba    


DL I 


 80 mm

Kladecí vrstva



LV

          30-40 mm
Stabilizace cementem 


SC I

              150 mm

Štěrkodrť 



ŠD


200 mm

Celkem



min.


460 mm

Minimální úroveň zhutnění zemní pláně E def,2 je 45 MPa. Tohoto zhutnění bude dosaženo pomocí vápenné stabilizace. V případě, že nebude dosaženo dostatečné zhutnění zemní pláně ani s použitím vápenné stabilizace, bude na zemní pláň rozprostřena separační geotextilie.

Chodníky:

Zámková dlažba    


DL I 


 60 mm

Kladecí vrstva



LV

          30-40 mm
Štěrkodrť 



ŠD


200 mm

Celkem



min.


290 mm

Minimální úroveň zhutnění zemní pláně E def,2 je 30 MPa. Tohoto zhutnění bude dosaženo pomocí vápenné stabilizace. 
Odstavní stání pro návštěvy:

Zatravňovací dlažba    


DL I 


 80 mm

Kladecí vrstva



LV

          30-40 mm
Štěrkodrť 



ŠD


300 mm

Celkem



min.


420 mm

Minimální úroveň zhutnění zemní pláně E def,2 je 30 MPa. Tohoto zhutnění bude dosaženo pomocí vápenné stabilizace. 

Návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací:

Bude zachováno stávající zemní těleso.
Propustky na trase:

Nejsou
Vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch:
Směrové a sklonové poměry zůstanou beze změny.
A.8.2.2
MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI:

Výčet objektů:

Nejsou
A.8.2.3
ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE:

Pravá strana při pohledu po směru staničení:
Do uličních vpustí zaústěných pomocí přípojek do nového zatrubnění přikopu DN350.

Levá strana vyspárováním na okolní terén

A.8.2.4
TUNELY, PODZEMNÍ STAVBY A GALERIE:

Nejsou.

A.8.2.5
OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ, PARKOVIŠTĚ, ÚNIKOVÉ ZÓNY A PROTIHLUKOVÉ STĚNY:
Odstavní stání pro návštěvy:

Zatravňovací dlažba    


DL I 


 80 mm

Kladecí vrstva



LV

          30-40 mm
Štěrkodrť 



ŠD


300 mm

Celkem



min.


420 mm

Minimální úroveň zhutnění zemní pláně E def,2 je 30 MPa. Tohoto zhutnění bude dosaženo pomocí vápenné stabilizace. 

A.8.2.6
VYBAVENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE:
Záchytná bezpečnostní zařízení:

Nejsou.

Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku:
Dopravní značení - svislé:
Není.
Dopravní značení – vodorovné:

Není
Jíné vybavení pozemní komunikace není navrženo.

Osvětlení:

Bude zachováno stávající.
A.8.2.7
OBJEKTY OSTATNÍCH SKUPIN OBJEKTŮ:
Nejsou.

A.9
VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PRŮZKUMŮ A ŘEŠENÍ
Byla provedena prohlídka dané lokality. Ta potvrdila možnost provést danou stavbu. 

A.10
DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY
A.10.1
DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA
Ochranná pásma inženýrských sítí:

Stavba bude probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí. S jejich správci byla projektová dokumentace projednána. Jedná se o ČEZ Distribuce, Obec Hleby, O2, VaK Nymburk. 
Ochranné pásmo vodního toku:

Není.

A.10.2
JINÁ OCHRANNÁ PÁSMA
Nebyla zjištěna.

A.10.3
KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY
Kulturní památky:

Nebudou stavbou dotčeny

Památkové rezervace:

Nebudou dotčeny

Památkové zóny:

Nebudou dotčeny

A.11

ZÁSAHY STAVBY DO ÚZEMÍ
Bourací práce:

Nebudou vyvolány

Kácení mimolesní zeleně:

Nebude provedeno.
Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu:

Jedná se o rekonstrukci, zemní práce jsou poměrně malé. Jde o odkopávky pro rekonstrukci komunikace a zásyp zatrubnění příkopu.
Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch:

Veškeré plochy poškozené stavebními pracemi musí být zpětně ohumusovány a osety travním semenem.

Zásahy do zemědělského půdního fondu, případné rekultivace:

K trvalému zásahu do ZPF nedojde. 
Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa:

Pozemky k plnění funkce lesa nebudou dotčeny. 

Zásah do jiných pozemků:

Nebudou
Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků:

Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury nebudou. Vodní tok – mimo zatrubnění stávajícího příkopu - nebude dotčen.

A.12

NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY
Určení a zdůvodnění stavby na všechny druhy energií, telekomunikace, vodní hospodářství:

Bez dodatečných nároků na všechny druhy energií, telekomunikace, vodní hospodářství. 
Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování: 

Stávající bez výstavby dodatečných kapacit.

Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě):
Bude zachováno stávající. 
Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby:
Beze změny oproti současnému stavu.
A.13
VLIV STAVBY A PROVOZU NA KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ochrana přírody a krajiny: 

Záměr

- nemá vliv na soustavu NATURA 2000

- nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o vlivu na životní prostředí a o změně některých zákonů v pozdějším znění.

Hluk: 

Beze změny oproti současnému stavu.
Emise z dopravy:

Beze změny oproti současnému stavu.

Vliv znečištěných vod na vodní toky a zdroje:

Beze změny oproti současnému stavu.

Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při stavbě a užívání:
Dodavatel stavebních prací je povinen vyškolit své zaměstnance z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany a seznámit je s riziky, které se vyskytují při činnostech prováděných dodavatelem, zaučit je v rozsahu nutném pro výkon jejich práce a s místními podmínkami práce. Stejně tak je potřeba se vzájemně seznámit s riziky, koordinací a postupem prací mezi dodavatelem a dalšími subdodavateli a to prokazatelně.

Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni dodržovat technologické a pracovní postupy, návody pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje, zařízení a nářadí, které jim byly pro práci určeny. Pracovníci budou používat předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky. Dodržovat bezpečnostní označení a signály atd. Provádět práce na určeném pracovišti, ze kterého se nesmějí vzdálit bez souhlasu odpovědného pracovníka.

Pro provádění prací musí být jmenován „odpovědný pracovník“, t.j. pracovník s právem na místě rozhodovat a určovat případně i stálý dohled při některých rizikových pracích, který bude na stavbě vždy přítomen - proto i jeho případné zástupce.

Zajištěna musí být řádná jmenovitá evidence pracovníků od nástupu do práce po opuštění pracoviště.

Stavba je přístupná přímo ze stávající komunikace.

Všichni zaměstnanci dodavatele budou seznámeni s bezpečným pohybem po staveništi a s dalšími riziky, které se zde vyskytují a budou dodržovat zákaz pohybu mimo stavbu. Vlastní stavba bude případně využívat dočasné oplocení a bude označena zákazem vstupu nepovolaným. Rozmístění skladovaných materiálů a jejich uložení musí být zvoleno tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna jeho stabilita, nebyly ohroženy životy osob a nedošlo k jeho znehodnocení.

Umístění stavebního materiálu a určení staveniště bude věcí dohody stavební firmy s investorem akce.

Zvláštní zřetel je třeba věnovat betonářským pracím, kde je třeba důkladně kontrolovat bednění, lešení pro bednění atd. zvlášť před započetím těchto prací i se zápisy do stavebního deníku.

Při probíhajících výkopových pracích a při montážích kanalizačního potrubí budou zajištěni kolektivně!

Při zemních pracích prováděných strojně zajistí dodavatel vykonání prací odborně způsobilou osobou tj. strojníka stavebních strojů s oprávněním podle druhu a stroje použitého při zemních pracích a zajistí další způsobilou osobu pro provádění stálého dozoru při práci stroje.

Pro odběr elektrického proudu bude zřízen samostatný rozvaděč a vedení po staveništi. Vedení el. energie bude na všech komunikacích chráněno proti mechanickému poškození. Při zahájení stavebních prací budou všechna el. zařízení a rozvody podrobeny revizi a kontrole oprávněnou osobou.

Při práci za snížené viditelnosti (ráno, odpoledne v mlze) zajistí dodavatel dostatečné osvětlení pracovišť.

Veškeré práce, které vyžadují odbornou způsobilost tzn. sváření, strojníci stavebních strojů, práce s motorovými pilami musí být prováděny pouze pracovníky, kteří tuto způsobilost mají. Před započetím prací zkontroluje odpovědná osoba platnost průkazu (u vlastních zaměstnanců tak i u zaměstnanců subdodavatelů) zapíše skutečnost do stavebního deníku a teprve potom dá příkaz k vykonání práce. U sváření je nutno počítat i s příkazy na sváření a následný dohled z hlediska požární ochrany.

Dohodnut musí být okamžitý přístup k telefonu v případě nehody.

Na staveništi musí být vybavená lékárnička (nutná borová voda pro případný výplach očí od prachu), pracovníci vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami.

Na stavbě musejí být i dostatečné hasební prostředky pro případ požáru.

V případě nejasností nebo nedostatečnosti se řídí dodavatel stavebních prací zákonnými úpravami.

Při ukončení prací a před uvedením do provozu budou předány veškeré potřebné doklady (revize el. zařízení, plynu, zdvihacích zařízení, tlakové nádoby atd.) provedené oprávněnou osobou.

Seznam základních předpisů vztahujících se k stavebním pracím a bezpečnému provozu:

Zákoník práce 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon o PO 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 363/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhl. 48/82 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky; vlády 494/01 Sb. o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 495/01 Sb. O poskytování OOPP a dalších vyhlášek, zákonů a norem vztahujících se k vykonávaným činnostem to vše v časově platném znění. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění zákona č 523/2002 Sb., č. 441/2004 Sb., Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., č. 309/2002 Sb., 277/2003 Sb., Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (oprava chyb č. 62/2002 Sb.), Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nař. vl. č. 405/2004 Sb., Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí; Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby; Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení; Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nař. vl. č. 127/2004 Sb.; nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění nař. vl. č. 251/2003 Sb.; Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.; Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nař. vl. č. 352/2000 Sb.; Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/1990 Sb., nař. vl. č. 352/2000 Sb., vyhlášky MPSV č. 118/2003 Sb., 323/2003 Sb.; Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. a změny uvedené v nařízení vlády č. 352/2000 Sb., 394/2003 Sb.; Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., nař. vl. č. 352/2000 Sb. a vyhl. MPSV č. 159/2002 Sb.; Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a změny uvedené v nařízení vlády č. 352/2000 Sb., vyhl. č. 395/2003 Sb.; platné ČSN, EN ČSN, ISO normy atd.
A.14
OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI

Mechanická odolnost a stabilita: 

Konstrukce vozovky je navržena dle TP170. 
Požární bezpečnost:

Beze změny oproti současnému stavu. 
Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí:

Viz kapitola A2 a A13.

Nakládání s odpady:

Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/01 Sb. “Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů”.

Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených místech (plochách), odděleně podle svého druhu. 
Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této činnosti, mimo areál staveniště. Nebezpečný odpad (živice) bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. 

Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.).

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní firma. 
A.15
DALŠÍ POŽADAVKY

Užitné vlastnosti stavby: 

Beze změny oproti současnému stavu. Jedná se o rekonstrukci.
Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace: 
Osoby se zrakovým postižením:
Není hranice bezbariérové pochozí plochy a pojížděné plochy, varovné a signální pásy se tedy neřeší. Vodící linie je tvořena obrubou na straně u vstupů / vjezdů do objektů.
Osoby s pohybovým postižením:

Podélný sklon je 0,5%. Příčný sklon 2%. Na obvyklých trasách chodců (vstupy, vjezdy) bude obruba snížená na +2 cm. 
Osoby se sluchovým postižením:

Neřeší se.

Ochrana před škodlivými účinky vnějšího prostředí: 
Neřeší se, nedochází ke změně oproti současnému stavu.

Vypracoval:

Ing. Hynek Seiner, 

Jana Zajíce 986, 

530 12 Pardubice – Studánka

tel. 777 225 093, HynekSeiner@seznam.cz 
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