Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Základní technická specifikace
Nízkopodlažní autobus

Výrobce: ….
Typ: …..

	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Vnější parametry

	Nízkopodlažní autobus pro provozování městské hromadné dopravy
	Nízkopodlažní autobus pro provozování městské hromadné dopravy

	Počet náprav: 2
	Počet náprav: 2

	Délka autobusu v rozmezí 11000 – 12100 mm, 
	Délka autobusu .............   mm,                   

	Karoserie a podvozek jsou antikorozně ošetřeny např. kataforézou, případně jiným vhodným technickým řešením, umožňujícím životnost autobusu minimálně 12 let
	Karoserie a podvozek jsou antikorozně ošetřeny např. kataforézou, případně jiným vhodným technickým řešením, umožňujícím životnost autobusu ……… let

	Autobus bude třídveřový, o šířce dveří min. 1200 mm, přičemž u středních dveří je manuálně ovládaná plošina pro najíždění invalidního vozíku, nástupní výška u všech tří dveří není větší než 340 mm nad zemí a to bez použití kneelingu
	Autobus bude třídveřový, o šířce dveří ............ mm, přičemž u středních dveří je manuálně ovládaná plošina pro najíždění invalidního vozíku, nástupní výška u všech tří dveří není větší než …….. mm nad zemí a to bez použití kneelingu

	Automatická zvuková a světelná signalizace zavírání dveří po dobu zavírání ovládaná řidičem, automaticky se ukončí po zavření dveří
	Automatická zvuková a světelná signalizace zavírání dveří po dobu zavírání ovládaná řidičem, automaticky se ukončí po zavření dveří

	
	

	Autobus má nainstalováno blokování proti možnému rozjezdu při otevření středních a zadních dveří a při vyklopené plošině pro invalidy
	Autobus má nainstalováno blokování proti možnému rozjezdu při otevření středních a zadních dveří a při vyklopené plošině pro invalidy

	Pneumatiky první a druhé nápravy 275/70 R22,5

	Pneumatiky první a druhé nápravy 275/70 R22,5


	Vozidlo je vybaveno zrcátky pro kontrolu dveřního prostoru a zrcátkem pro kontrolu prostoru před předním panelem a  kamerami pro sledování prostoru druhých a třetích dveří, couvací kamerou a kamerou sledující provoz před vozidlem se záznamem.
	Vozidlo je vybaveno zrcátky pro kontrolu dveřního prostoru a zrcátkem pro kontrolu prostoru před předním panelem a kamerami pro sledování prostoru druhých a třetích dveří, couvací kamerou a kamerou sledující provoz před vozidlem se záznamem.

	Vozidlo je vybaveno LED světly pro denní svícení a předními světly do mlhy
	Vozidlo je vybaveno LED světly pro denní svícení a předními světly do mlhy

	Vozidlo má zdvojená zadní brzdová a směrová světla; koncová, brzdová, směrová a poziční světla alternativně v provedení LED; osvětlení prostoru pro cestující alternativně v provedení LED; v přední části vozu bude namontováno osvětlení pro osvětlení odbavovacího systému; 
osvětlení prostoru dveří z vnitřní strany
	Vozidlo má zdvojená zadní brzdová a směrová světla; koncová, brzdová, směrová a poziční světla alternativně v provedení LED; osvětlení prostoru pro cestující alternativně v provedení LED; v přední části vozu bude namontováno osvětlení pro osvětlení odbavovacího systému; 
osvětlení prostoru dveří z vnitřní strany

	
	

	Motor

	Motor naftový, splňující emisní normu EURO 6 
	Motor naftový, splňující emisní normu EURO 6

	Výkon motoru min. 225 kW
objem motoru min 8500 cm3
	Výkon motoru…………. kW
objem motoru ……….  cm3

	V motorovém prostoru bude automatické hasící zařízení 
	V motorovém prostoru bude automatické hasící zařízení 

	[bookmark: _GoBack]Agregáty vozidla budou navrženy a sladěny tak, aby vozidlo dosahovalo v podmínkách zadavatele zakázky nejmenší možnou spotřebu pohonných hmot. Dodavatel se musí s provozními podmínkami zadavatele seznámit před dodávkou. 
	Agregáty vozidla budou navrženy a sladěny tak, aby vozidlo dosahovalo v podmínkách zadavatele zakázky nejmenší možnou spotřebu pohonných hmot. Dodavatel se musí s provozními podmínkami zadavatele seznámit před dodávkou.

	
	


	Převodovka

	Převodovka je automatická čtyřstupňová, klávesnice třítlačítková, ruční ovládání retardéru
	Převodovka je automatická čtyřstupňová, klávesnice třítlačítková, ruční ovládání retardéru

	Zvuková signalizace při zařazení zpátečky
s vypínačem funkce
	zvuková signalizace při zařazení zpátečky
s vypínačem funkce

	

	

	Pracoviště řidiče

	Pracoviště řidiče je typu městské kabiny, podlaha v kabině řidiče je výše než úroveň podlahy v prostoru pro cestující
	Pracoviště řidiče je typu městské kabiny, podlaha v kabině řidiče je výše než úroveň podlahy v prostoru pro cestující

	Sedadlo řidiče s opěrkou hlavy a loketní opěrkou 
	Sedadlo řidiče s opěrkou hlavy a loketní opěrkou 

	Autobus je vybaven klimatizací zajišťující ochlazení prostoru celého vozu, včetně pracoviště řidiče, samostatné ovládání klimatizace pro prostor cestujících a prostor řidiče; lednice pro řidiče
	Autobus je vybaven klimatizací zajišťující ochlazení prostoru celého vozu, včetně pracoviště řidiče, lednice pro řidiče

	Autorádio s přehrávačem 
	Autorádio s přehrávačem 

	Vytápění prostoru u nohou řidiče v zimním období
	Vytápění prostoru u nohou řidiče v zimním období

	Zásuvka 24V s označením a USB zásuvka v kabině řidiče
	Zásuvka 24V s označením a USB zásuvka v kabině řidiče

	Vozidlo je vybaveno radiostanicí typu Motorola kompatibilní se stávající sítí zadavatele, hands-free mikrofon radiostanice je umístěn tak, aby byla možná komunikace bez nutnosti jeho uchopení řidičem
	Vozidlo je vybaveno radiostanicí typu Motorola kompatibilní se stávající sítí zadavatele, mikrofon radiostanice je umístěn tak, aby byla možná komunikace bez nutnosti jeho uchopení řidičem

	Vozidlo je vybaveno odbavovacím zařízením cestujících typu Telmax, s uzamykatelným šuplíkem na peníze, zařízení musí jít vypnout samostatným ovladačem
	Vozidlo je vybaveno odbavovacím zařízením cestujících typu Telmax, s uzamykatelným šuplíkem na peníze, zařízení musí jít vypnout samostatným ovladačem




	Brzdy

	Brzdy v provedení kotoučové na přední i zadní nápravě, včetně ABS, ASR, EBS
	Brzdy v provedení kotoučové na přední i zadní nápravě, včetně ABS, ASR, EBS




	Vnitřní prostor

	Plně nízkopodlažní v celé jeho průchozí ploše bez stupňů a schodů
	Plně nízkopodlažní v celé jeho průchozí ploše bez stupňů a schodů

	Obsaditelnost je min. 90 přepravených osob najednou, z čehož je alespoň 28 míst k sezení (do tohoto počtu mohou být zahrnuty max. 2 sklopné sedačky) a zachován prostor pro minimálně jeden invalidní vozík nebo jeden  kočárek
	Obsaditelnost je …….  přepravených osob najednou, z čehož je alespoň ……. míst k sezení (do tohoto počtu mohou být zahrnuty max. 2 sklopné sedačky) a zachován prostor pro minimálně jeden invalidní vozík nebo jeden kočárek

	Min. 6 sedaček je umístěno přímo na podlaze, bez nástavby (neakceptuje se započítání sklopných sedaček)
	……. sedaček je umístěno přímo na podlaze, bez nástavby (neakceptuje se započítání sklopných sedaček)

	Sedadla cestujících jsou čalouněná
	Sedadla cestujících jsou čalouněná

	Instalována výstražná žlutá plocha v nástupním prostoru prvních dveří
	Instalována výstražná žlutá plocha v nástupním prostoru prvních dveří

	Autobus je zasklen probarvenými skly, chránící přepravované osoby i řidiče před slunečním zářením.
	Autobus je zasklen probarvenými skly, chránící přepravované osoby i řidiče před slunečním zářením.

	Boční okna jsou vybavena ventilacemi 
	Boční okna jsou vybavena ventilacemi 

	Elektrické odmrazování předních dveří 
	Elektrické odmrazování předních dveří

	Vozidlo je vybaveno LED infopanely a to v přední části, na pravém boku a vzadu, uvnitř vozidla bude LCD panel (zadavatel preferuje infopanely Buse) Musí být napojeny na odbavovací systém Telmax a jít vypnout stejným ovladačem.
	Vozidlo je vybaveno LED infopanely a to v přední části, na pravém boku a vzadu, uvnitř vozidla bude LCD panel (zadavatel preferuje infopanely Buse) Musí být napojeny na odbavovací systém Telmax a jít vypnout stejným ovladačem.

	V interiéru vozidla je minimálně 4 ks USB přípojek pro nabíjení mobilních telefonů
	V interiéru vozidla je …….. ks USB přípojek pro nabíjení mobilních telefonů

	Vozidlo je vybaveno bezpečnostními kladívky zabezpečenými proti krádeži
	Vozidlo je vybaveno bezpečnostními kladívky zabezpečenými proti krádeži




	Ostatní

	Bude poskytnut software pro diagnostiku vozidla včetně všech jeho aktualizací po celou dobu životnosti vozidla (min. 12 let) a katalog náhradních dílů v elektronické podobě aktualizovaný po celou dobu životnosti vozidla. 
	Bude poskytnut software pro diagnostiku vozidla včetně všech jeho aktualizací po celou dobu životnosti vozidla (min. 12 let) a katalog náhradních dílů v elektronické podobě aktualizovaný po celou dobu životnosti vozidla.


	Zásuvka pro externí zdroj el. energie
	Zásuvka pro externí zdroj el. energie

	Do interiéru na levou stranu namontovat min. 5 ks reklamních rámečků.
	Do interiéru na levé straně ……. ks reklamních rámečků.

	Výstražný trojúhelník    
	Výstražný trojúhelník    

	Autolékárnička a další povinná výbava dle předpisů ČR, bez rezervního kola s výbavou pro nouzové dojetí v případě defektu
	Autolékárnička  a další povinná výbava dle předpisů ČR, bez rezervního kola s výbavou pro nouzové dojetí v případě defektu

	Podkládací klín
	Podkládací klín

	Sada žárovek
	Sada žárovek

	Hasicí přístroje dle předpisů ČR
	Hasicí přístroje dle předpisů ČR

	Schrána na potřeby řidiče 
	Schrána na potřeby řidiče



	Barva

	kombinace červenobílá dle designu stávajícího vozového parku (bílá RAL 9010, červená RAL 3020)
	kombinace červenobílá dle designu stávajícího vozového parku (bílá RAL 9010, červená RAL 3020)



Vozidlo je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného nízkopodlažního autobusu. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 



