**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky uchazeče.**

**Název veřejné zakázky:**

**Dodávka přístrojového vybavení do stravovacích provozů NPK, a.s.**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na vybavení stravovacích provozů.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce, např. návodem k obsluze a k údržbě v českém jazyce apod**.**

***Název první části veřejné zakázky:***

**Vybavení stravovacích provozů 1**

| **Položka části 1 veřejné zakázky** | | |
| --- | --- | --- |
| **Granulová myčka černého nádobí** | | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Granulová myčka černého nádobí (myjící kombinací plastových granulí, chem. detergentu a vody) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Minimálně pro 4 GN1/1 200 na jednu vsázku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Minimální množství granulí těžších než voda při mytí 6l | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Atmosférický izolovaný boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Spuštění oplachu vázáno na dosažení správné oplachové teploty v boileru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Jednoduchý a přehledný elektronický ovládací panel | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3 mycí programy s možností volby mytí s granulemi či mytí bez granulí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Veškeré hlavní vnitřní komponenty jakož i venkovní panely vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Mycí nádrž vyrobena z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Žádné trubky či hadice uvnitř mycí komory | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Velký sběrný košový filtr nad hladinou vody v nádrži | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Extra filtr čerpadla v nádrži | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sběrač granulí pro zjednodušení čištění | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kondenzační jednotka vodních par | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Připojení na studenou vodu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vertikálně půlené dveře | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Mycí programy:** |  |  |
| 3x2 (3 bez granulí a 3 s granulemi) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nejdelší max. 5 min a 40 s | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nakládací prostor min. 600x650x530mm (205 litrů) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nakládací prostor pro 2 výsuvné kazety ve dvou úrovních nad sebou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kapacita na 1 cyklus min. 4GN1/1 200 nebo ekvivalent | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadavek na tlak přívodní vody 3-6 bar (15 litrů/min.) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Oplachové čerpadlo min. 0,37kW | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Mycí čerpadlo min. 3kW | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Spotřeba vody na 1 cyklus při normálním programu (5 minut a 40 vteřin): 8 litrů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Mycí teplota: 65 °C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Oplachová teplota: 85 °C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kondenzace páry po ukončení mycího cyklu:  1 minutu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Součástí dodávky je:** |  |  |
| 1 ks jednoletá servisní sada | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 ks dvouletá servisní sada | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 ks krátkého mycího ramene - pro plné využití výšky mycí komory | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 ks pevný rám pro GN - výsuvná kazeta do jedné úrovně | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 ks nastavitelný rám pro mytí GN a hrnce - výsuvná kazeta do jedné úrovně | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 ks sběrač granulí (61) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 ks náplň 6l granulí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 ks náplň náhradních 10l granulí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 4 ks flexibilní držák guma/háčky pro uchycení hrnců | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1x vložka na víka a tácy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1x koš na malé náčiní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1x Montáž | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1x Revize | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1x Doprava | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozměry: 844x962x1768mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Elektrická energie: 400V/17,3kW při napojení na studenou vodu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| **Položka části 1 veřejné zakázky** | | |
| --- | --- | --- |
| **Myčka bílého nádobí s předmycím strojem** | | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Automatický předmycí stroj propojený s mycím strojem pro předmytí nádobí bez nutnosti ručního sprchování nádobí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Celonerezová konstrukce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Využití recyklované odpadní vody z myčky nádobí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Mycí koše 500x500 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Spojovací díl pro přímou instalaci s myčkou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozměr (šxhxv) max. 600x658x1900 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Příkon max. 0,9 kW | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Myčka nádobí na mytí stolního nádobí s dvojitým oplachem využívajícím odpadní vody a garantovanou spotřebou 1 litr vody na 1 mycí cyklus | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dvojité opláštění stroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tepelná a hluková izolace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost napojení na automatický předmycí stroj | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Minimální vstupní výška 400 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozměr koše 500 x 500 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Připojení na studenou vodu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3 mycí programy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Individuální nastavení mycího a oplachového času pro každý program | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Individuální nastavení teploty mytí a teploty oplachové vody na každý program | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Samočistící sanitační proces v závěru při vypnutí stroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Robustní celonerezové provedení včetně mycích ramen a sít | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ergonomické otevírání kapoty umožňující páře opouštět mycí prostor zadní částí stroje z důvodu ochrany obsluhujícího personálu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hluboce tažená nádrž zamezující tvorbě pěny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Příkon bojleru min. 9 kW | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Diagnostické funkce stroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ukládání HACCP dat a tvorba reportů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zabudovaný dávkovač oplachového prostředku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Maximální výška stroje s otevřenou kapotou 1900 mm. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozměr (šxhxv) max. 600x657x1900 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Příkon max. 9,9 kW | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kondenzační jednotka - rekuperační jednotka myčky nádobí pro zpětné získávání tepla z odpadní páry umožňující předehřátí vstupní vody odpadní párou z mycího cyklu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Dodavatel doloží:** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Osvědčení certifikovaného prodejce pro prodej nabízeného modelu myčky vystavené výrobcem nebo oficiálním dovozcem pro ČR | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Osvědčení minimálně 2 certifikovaných servisních techniků pro provádění oprav a seřizování nabízeného modelu myčky vystavené výrobcem nebo oficiálním dovozcem pro ČR. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| **Další podmínky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| Součástí dodávky je doprava zařízení do míst plnění | (doplní dodavatel |
| Instalace a zapojení dodaného zařízení k rozvodům elektřiny, vody, plynu, odpadu apod. dle funkce položek dodávky | (doplní dodavatel) |
| Provedení provozních zkoušek dodaného zařízení | (doplní dodavatel) |
| Dodání záruční a servisní dokumentace | (doplní dodavatel) |
| Zaškolení obsluhy odborným pracovníkem | (doplní dodavatel) |

***Název druhé části veřejné zakázky:***

# Vybavení stravovacích provozů 2

| **Položka části 2 veřejné zakázky** | | |
| --- | --- | --- |
| **Chladící a mrazící box** | | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Mrazící box, sestavený z PUR panelů síly 100 mm, včetně podlahy, mrazírenských dveří (pravé) 800/2000 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hygienické olištování | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zpevnění podlahy protiskluzovou překližkou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozměr (šxhxv): 3900x2300x2400 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Chladící box, sestavený z PUR panelů síly 60 mm, včetně podlahy, chladírenských dveří (pravé) 700/2000 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hygienické olištování, | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zpevnění podlahy protiskluzovou překližkou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozměr (šxhxv): 3900x1500x2400 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| **Další podmínky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| Součástí dodávky je doprava zařízení do míst plnění | (doplní dodavatel |
| Instalace a zapojení dodaného zařízení k rozvodům elektřiny apod. | (doplní dodavatel) |
| Provedení provozních zkoušek dodaného zařízení | (doplní dodavatel) |
| Dodání záruční a servisní dokumentace | (doplní dodavatel) |
| Zaškolení obsluhy odborným pracovníkem | (doplní dodavatel) |

***Název třetí části veřejné zakázky:***

# Vybavení stravovacích provozů 3

| **Položka části 3 veřejné zakázky** | | |
| --- | --- | --- |
| **Drtič odpadu** | | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Pro zpracování odpadu z přípravy pokrmů a likvidaci nezkonzumovaných zbytků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Samostojný typ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Indukční motor: výkon HP 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Provedení 3-fázové | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nerezový | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Otvor 6“ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napětí 380 – 460 V | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Příkon 3,3 A | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výška 64,1 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Váha cca 52 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| **Položka části 3 veřejné zakázky** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Manipulační vozík** | | | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Počet kusů** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Manipulační vozík ke kotli   * rozměry 730 x 375 x 800 mm * provedení: nerez/chromnikl | **1** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Manipulační vozík na termoporty - malý,   * rozměry 685 x 480 mm * provedení: chromnikl | **2** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Manipulační vozík na termoporty - velký   * rozměry 1100 x 755 mm * provedení: chromnikl | **2** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Manipulační vozík na termoporty s ohrádkou   * rozměry 1100 x 760 mm | **2** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Manipulační vozík dvouplošinový   * rozměry 970 x 670 x 1000 mm * provedení: chromnikl | **3** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Manipulační vozík tříplošinový   * rozměry 840 x 600 x 950 mm * provedení: chromnikl | **1** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výhřevný vozík se zvlhčováním pro GN   * kapacita 30 GN 1/1 * rozměry 78 x 950 x 1505 mm | **1** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| **Další podmínky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| Součástí dodávky je doprava zařízení do míst plnění | (doplní dodavatel |
| Instalace a zapojení dodaného zařízení k rozvodům elektřiny apod. | (doplní dodavatel) |
| Provedení provozních zkoušek dodaného zařízení | (doplní dodavatel) |
| Dodání záruční a servisní dokumentace | (doplní dodavatel) |
| Zaškolení obsluhy odborným pracovníkem | (doplní dodavatel) |