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Příloha ZD č. 5
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou dle §27 mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, (dále jen „zákon“) s dodržením postupu §6 zákona

Technická specifikace dodávky uchazeče

Instrukce pro vyplnění:
Uchazeč vyplní zeleně vyznačená pole dle technické specifikace vlastní dodávky. V požadavku na jednotlivé položky zadavatele jsou uvedené číselné hodnoty a základní funkční vlastnosti, které, které musí dodávka splňovat. 

Uchazeč vyplní zeleně vyznačená pole dle technické specifikace vlastní dodávky. 

A. V položce „Popis“ – Technická specifikace dodavatele uchazeč deklaruje splnění technických parametrů dodávky pro každou položku samostatně. Pokud v textu požadavku zadavatele jsou uvedeny číselné hodnoty, uchazeč uvede do popisu číselné hodnoty vlastní dodávky. Pokud v požadavku je deklarována funkční vlastnost, musí uchazeč deklarovat v popise, že vlastní dodávka tuto vlastnost splňuje a přesný popis jak tuto funkční vlastnost splňuje.
Příklad:
	Požadavek
	Archový tiskový stroj, formát potisku 1200x1600

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	MAN ROLAND 904-8 XXL - Max formát: 1300x1850 mm (51,2"x72,8")
	



B. V položce „Odkaz na dokument“ – uchazeč uvede odkaz na dokument (popis zařízení, vzorky výrobků, certifikát CE, technický list, osvědčení, prospekt, čestné prohlášení - materiály přiložené v nabídce), který potvrzuje deklarované technické parametry a vlastnosti konkrétní položky. V případě, že technický parametr nebo vlastnost nejsou doložitelné a jsou dány výrobou na zakázku uchazeč doloží podepsané čestné prohlášení se seznamem technických parametrů a vlastností ve kterém se zaváže, že dodávka tyto parametry bude splňovat. Čestná prohlášení o závazku splnění technických parametrů musí být podepsaná oprávněnou osobou. Zadavatel doporučuje uchazeči vytvořit číselný jmenný seznam přiložených dokumentů a v položce „Odkaz na dokument“ uvede pořadové číslo dokumentu v seznamu. Jinak v této položce uvede název dokumentu.

Příklad:
	Požadavek
	Archový tiskový stroj, formát potisku 1200x1600

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	MAN ROLAND 904-8 XXL - Max formát: 1300x1850 mm (51,2"x72,8") 
	1) Technický list str. 8, řádek 10
2) Návod k obsluze str. 12


[bookmark: _Hlk491334085]
	I. VÝROBNÍ TECHNOLOGIE: ARCHOVÝ TISKAŘSKÝ STROJ 

	
	Požadovaná technická specifikace dodavatele

	[bookmark: _Hlk2685790]Položka
	Archový tiskový stroj

	Požadavek
	a) Potiskovaný materiál: papíry, papírové lepenky či papírové kartony. Dále plastové fólie, samolepky a další materiály – dále v textu bude tento soubor materiálů souhrnně označován jako substrát. 
Síla substrátu 0,5 – 1,0 mm. K tloušťkám substrátů nad tento limit bude přihlíženo v hodnotících kritériích, ale tento rozsah je stanoven jako minimální. Maximální a minimální tl. uvádějte v mm.

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	b) Formát substrátu: rozměr potištěného archu 1200x1600mm nebo větší. V nabídce vždy uvádějte pouze formát, který lze potisknout. K formátu archu, který projde tiskovým strojem, ale který nelze potisknout v celé ploše, nebude přihlíženo.

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	c) Barevný prostor: základní procesní barvy pro čtyřbarvový tisk (CMYK)

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	d) Tiskové barvy: UV sušení (vytvrzování) tiskových barev pomocí UV světla. Barvy s možností doplňování bez nutnosti odstávky tiskového stroje (dodavatel uvede, jakým způsobem je možno doplňovat barvu při chodu stroje bez jeho odstávky) Výstupem z tiskárny je substrát, který lze okamžitě dále zpracovávat a nevyžaduje další sušení. Zdroj UV a jeho umístění není specifikován. Dle konstrukce tiskového stroje se připouští konvenční UV nebo LED UV s mezisušením nebo sušením na výstupu. Barvy v UV verzi musí být schopny dosáhnout barevného gamutu (kvality) ofsetového tisku, který je realizován konvenčními barvami dle ISO 12647-2.

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	e) Extra požadavky na tiskové barvy: technologie musí být schopna tisku UV barvami, které splňují požadavky na sekundární styk s potravinami označované někdy jako LM barvy (Low Migration) a že barvy neobsahují těžké kovy (kobalt, mangan atd.) Uveďte, které limity norem či zákonů barva splňuje (jako je Nestlé předpis či Swiss Ordinance 817.023.21 on Material and Articles in Contact with Food). Vše doložte jako přílohu VŘ formou bezpečnostního listu či certifikátu.

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	f) Produkční výkon: Minimální hodinový výkon stroje požadujeme 800 m2/hodinu

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	[bookmark: _Hlk2224895]g) Kvalita tisku: Pokud bude nabízená technologie jiná než ofsetová, musí vlastní kvalita tisku musí odpovídat či být zaměnitelná ze střední pohledové vzdálenosti ofsetovému tisku (vizuálně min. 1 000 dpi). Zařízení musí mít možnost kontroly a automatického vyhodnocování kvality tisku. 

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	








	II. NEVÝROBNÍ TECHNOLOGIE: AUTOMATIZAČNÍ KOMPONENTY K VÝROBNÍ TECHNOLOGII

	
	Požadovaná technická specifikace dodavatele

	[bookmark: _Hlk2685895]Položka
	Nakladač

	Požadavek
	a) Manipulace s materiálem: výška stohu substrátu v nakladači minimálně 1 500 mm.
Nakládací místo musí být uzpůsobeno pro manipulaci na paletách a to jak standardních EURO paletách, tak atypických paletách dle formátu substrátu.
Nakládání materiálu musí být automatické, bez nutnosti přítomnosti obsluhy a nepřipouští se další manipulace s materiálem kromě rozbalení palety od výrobce a její posun do prostoru nakladače. Tj. různé zásobníky či nakladače, které je třeba plnit překládáním z originálních palet, nejsou přípustné.

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Položka
	Nakládání

	Požadavek
	b) Systém/zařízení pro hlídání počtu vkládaných archů (double): Zamezuje vstupu 2 archů do tiskového stroje v rozsahu substrátu tiskového stroje viz bod č. 1.
V tomto bodě popište systém kontroly nakládaného materiálu v nabídnuté technologii. Ta musí být vybavena rozfukem archů, střásáním či podobným způsobem oddělování archů. Ochrana musí být dvoustupňová, takže pokud selže nakládací mechanismus a dojde k zavedení např. zdvojeného, nebo zvlněného archu, musí mít zařízení další jednotku/jednotky, které budou max. chránit tiskovou část před poškozením, např. zastavením celého stroje.

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Položka
	Vykladač

	Požadavek
	c) Manipulace s materiálem: Výška stohu potištěného substrátu: 1 500 mm. Vykládací místo musí být uzpůsobeno pro manipulaci materiálu na paletách a to jak standardních EURO paletách, tak atypických paletách dle formátu substrátu. Vykládávání materiálu musí být zcela automatické – zásahy obsluhy jsou omezeny pouze na výměnu palet.
Požadujeme možnost přímého automatického napojení na navazující výrobní workflow zadavatele (ořez, výsek apod.) – v nabídce požadujeme nacenit a popsat tento způsob manipulace.

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Položka
	Čistič substrátu

	Požadavek
	d) Zařízení pro čištění substrátu při nakládání: Požadujeme možnost odsávání prachu z prostoru nakládání nebo jiný způsob zajištění čistoty archů vstupujících do tiskového stroje.

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Položka
	Řídící pult

	Požadavek
	e) Řízení stroje: Vyžadováno ovládání z jednoho místa, a to formou centrálního pultu nebo velkoplošné obrazovky pro zobrazení všech procesů. 

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Položka
	Zařízení pro čištění stroje

	Požadavek
	f) Čistění a údržba: Kompletní vybavení pro automatické čištění tiskových jednotek na základě změny tiskové úlohy nebo v určených (či periodických) časech, stanovených servisním manuálem.

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Položka
	Vzdálená správa a ovládání

	Požadavek
	g) Vzdálená správa a ovládání: Technologie pro vzdálené diagnostiky a monitoringu procesů na více úrovních pro potřeby servisního střediska dodavatele a vzdálené podpory. Pro potřeby uživatele je vyžadován kompletní přehled využití stroje v reálném čase, reporting výkonů a procesů s přenosem dat do MIS zadavatele. Uveďte, zda je možno výstupy sledovat i vzdáleně na webu nebo na mobilním zařízení.


	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Položka
	Filtrační zařízení UV mlhy

	Požadavek
	h) Zařízení/filtr: Zařízení musí zajišťovat odvádění barvové mlhy z UV barev, s ohledem na použitou UV technologii vyžadujeme systém odsávání nebo filtrace kontaminovaného vzduchu z prostoru tiskového stroje.

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Položka
	Technologie automatizace procesů

	Požadavek
	ch) Automatizace procesů/připojení na síť: Technologie může být samostatná nebo součástí Řídícího pultu bod (e) je požadován počítač/počítače, které zajistí:
- zpracování standardních tiskových dat (PDF)
- vyřazení stran nebo kopií na tiskový arch
[bookmark: _GoBack]- kalibraci barevnosti, nebo nastavení barevníků dle dat
- možnost úpravy barevnosti tiskové úlohy nebo kalibrace materiálu dle naměřených hodnot
- stanovení a udržení výchozích tiskových hodnot stroje pro jednotlivé substráty (linearizace)

Je kladen důraz na automatizaci celého zpracovatelského postupu – popište možnosti automatizace zpracování úloh především:
- nastavení parametrů stroje pomocí .xml či .JDF z MIS systému zadavatele
- „HOT foldery“ pro definované či opakující se zakázky
- automatická úprava barevnosti dle potiskovaného substrátu pomocí ICC profilů či úpravou množství barvy (UCR, PCR)
- reporting výkonu či průjezdů, časové využití stroje či jiná forma sběru dat (pokud není popsáno v bodě .(e) Řídící pult )
Zařízení musí mít možnost sběru dat a automatického vyhodnocování kvality tisku. Popište způsob, jak technologie dodavatele zajišťuje vyhodnocování kvality tisku.


	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	




Datum:  ______________________	
						
Podpis:  ___________________________________
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