Veřejná zakázka

"Dodávka cisternové automobilové stříkačky, Průhonice"


Příloha č. 6 - KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi těmito smluvními stranami

Prodávající:

Název:



.......................................
Sídlo:




.......................................
Statutární zástupce:


.......................................
Osoby oprávněné k jednání:
........................................
IČ:

........................................
DIČ:

........................................

Bankovní spojení:

........................................
Číslo účtu:

........................................
Zápis v obchodním rejstříku:
........................................
Adresa pro doručování pošty:
........................................
Kupující:
Název:

Obec Průhonice
Zastoupená:

PhDr. Hanou Borovičkovou, starostkou

Sídlo:

Květnové náměstí 73, 252 43  Průhonice
IČ:

00241563
DIČ:

CZ00241563
ke smluvnímu jednání je oprávněna: PhDr. Hana Borovičková, starostka





tel: 272 111 621, e-mail: starosta@pruhonice-obec.cz

k technickému jednání je oprávněn: Jaroslav Topinka, SDH Průhonice





tel: 606 816 072, e-mail: Jarda101@seznam.cz

I. Předmět koupě

I.1
Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu:
1 ks cisternové automobilové stříkačky v provedení CAS ......................... (min. 20/4000/240 — S 2) (min. dle přílohy č. 1 Technická specifikace, která je nedílnou součástí této kupní smlouvy.
I.2
Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo k předmětu smlouvy. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí předmětu smlouvy kupujícímu.
I.3
Kupující se zavazuje k převzetí výše uvedeného předmětu koupě a zaplacení kupní ceny.
II. Cena

II.1
Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena předmětu koupě v rozsahu technické specifikace dodávky specifikované v příloze č. 1 této smlouvy činí:

Cena bez DPH:

........................ Kč
DPH 21 %:


......................... Kč
Cena včetně DPH:

......................... Kč
II.2
Sjednaná kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a platnou po celou dobu plnění předmětu koupě.

II.3
Sjednaná kupní cena obsahuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení prodávající předpokládá při plnění předmětu koupě. Kupní cena obsahuje i zástavbu výbavy do vozidla. Požadovanou výbavu dodá kupující.
II.4
Ke sjednané kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě odpovídající zákonné úpravě daně z přidané hodnoty v době zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění pokládají smluvní strany den dodání předmětu koupě.

III. Termín plnění, místo plnění, dodávka
III.1
Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě dle čl. I. nejpozději do deseti kalendářních dní od podpisu kupní smlouvy.
III.2
Místem plnění se rozumí sídlo kupujícího, tj. Květnové náměstí 73, 252 43  Průhonice, pokud následně kupující nestanoví jinak.

III.3
Převzetí předmětu koupě nastane v místě plnění po provedené kontrole sjednané technické specifikace předmětu koupě (dle přílohy č. 1 této kupní smlouvy), předvedení funkcí, seznámení s obsluhou a údržbou, předání úplné dokumentace:
· certifikát vydaného autorizovanou osobou pro daný typ cisternové automobilové stříkačky - TUPO - originál nebo ověřená kopie
· prohlášení o shodě - originál
· technický průkaz - originál
· dokumentace k registraci vozidla v ČR - originály
· servisní kniha včetně případných záznamů o opravách - originál
· návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
· záruční listy - originály
III.4
Po předání předmětu koupě podepíší zástupci obou smluvních stran předávací protokol (vyhotoví prodávající), který bude podkladem pro vystavení faktury prodávajícím.

III.5
Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodaný předmět koupě nesplní některý z vymezených technických parametrů uvedených v příloze č. 1 kupní smlouvy, popřípadě pokud nebude splňovat požadavky na jeho vybavení. V tomto případě má kupující nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.

IV.
Platební podmínky a fakturace

IV.1
Platba bude provedena na základě jedné faktury vystavené prodávajícím neprodleně po předání a převzetí předmětu koupě. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

IV.2
Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne jejího doručení.
IV.3
Prodávající je povinen uchovávat veškeré originály účetních dokladů po dobu 10 let od předání předmětu koupě.

IV.4
Zálohy nebudou prodávajícímu poskytovány.

IV.5
Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:

· obchodní jméno, IČ a DIČ prodávajícího

· obchodní jméno, IČ a DIČ kupujícího

· označení a číslo faktury

· číslo smlouvy

· den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti

· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit

· cenu předmětu koupě (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH

· předmět koupě
· razítko a podpis oprávněné osoby

V.
Přechod vlastnického práva

V.1
Vlastnické právo přechází na kupujícího převzetím předmětu koupě. 
V.2
Odpovědnost za škody na předmětu koupě a škody jím způsobené přechází na kupujícího dnem fyzického převzetí předmětu koupě – viz čl. III. bod 5.
VI.
Záruční podmínky

VI.1
Záruční doba na vozidlo je ......... měsíců, záruční doba na nástavbu je ............ měsíců od předání a převzetí předmětu koupě.
VI. 2
Veškeré vady předmětu koupě je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to e-mailem na ........................... nebo dopisem na adresu prodávajícího.
VI.3
Prodávající zahájí odstranění vady nejpozději do 2 dnů ode dne oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
VI.4
Místo provádění záručních oprav bude stanoveno dohodou smluvních stran.
VII.
Smluvní pokuty

VII.1
V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě dle sjednaného termínu plnění v čl. III. bod 1., zavazuje se zaplatit prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětu koupě za každý započatý den prodlení.

VII.2
V případě, že je kupující v prodlení s úhradou faktur, uhradí prodávajícímu zákonný úrok z prodlení.

VII.3
Pro případ nedodržení lhůty sjednané v čl. VI. bod 3. (2 dny pro nástup k provedení opravy v době záruky) je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
VII.4
Smluvní pokuty a úrok z prodlení sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana do 14 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě.

VII.5
Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

VIII.
Odstoupení od smlouvy
VIII.1
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, nesplní-li prodávající povinnost dodat zboží ani v kupujícím dodatečně stanovené lhůtě. Kupující může odstoupit od smlouvy rovněž, je-li dodáno vadné zboží.
VIII.2
Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit dohodou. Nebude-li dohoda možná, je každá smluvní strana oprávněná předložit tento spor k rozhodnutí soudu.
IX.
Závěrečná ustanovení

IX.1
Na právní vztahy, výslovně v této smlouvě neupravené, se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku.

IX.2
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

IX.3
Tuto smlouvu lze doplňovat a měnit pouze na základě oboustranně potvrzených písemných dodatků.

IX.4
Smlouva je vystavena v čtyřech originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

IX.5
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejich obsahu, což stvrzují svými podpisy.

IX.6
Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva č. ………….., dne ……………..
IX.7 

Nedílnou součástí této smlouvy je:

· Příloha č. 1 – Technická specifikace
V Průhonicích, dne……..



V …………………….., dne……..

……………………………………....               

…………………………………………...
kupující





prodávající

zastoupený PhDr. Hanou Borovičkovou,
zastoupený ……………………

starostkou
………………..
Příloha č. 1 kupní smlouvy:

Technická specifikace cisternové automobilové stříkačky v provedení CAS ...................... (min. 20/4000/240 — S 2)
Základní technické podmínky

1.
Předmět koupě odpovídá požadavkům na cisternovou automobilovou stříkačku (dále jen "CAS") v provedení CAS ......................... (min. 20/4000/240 — S 2).
2.
CAS splňuje požadavky stanovené

a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR
b) vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb.
Specifikace podvozku :

· Pohon 4x4
· Výkon motoru ............... kW (min. 180 kW)
· S ohledem na specifické podmínky předpokládaného nasazení je CAS postavena na automobilovém podvozku s následujícími užitnými (technickými a kvalitativními) vlastnostmi:

a) kapacita akumulátorových baterií
............. Ah (nejméně 




160 Ah),
b) brodivost při jízdě ve vodě
............. mm (nejméně 




700 mm),
c) pohon přední nápravy
odpojitelný při jízdě,

d) výška CAS v nezatíženém stavu 
.............. mm (nejvíce 




3 300 mm).

·   Motor splňuje emisní normu EURO V.

·   Přední část CAS je opatřena ocelovým nárazníkem.
·   Výfukové potrubí od motoru CAS je vyvedeno nad účelovou nástavbu.

· Brzdová soustava je vybavena nejméně zařízením ABS.

· Podvozková část CAS je vybavena převodovkou v provedení mechanickém nebo poloautomatickém, uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením na hnacích nápravách; ............. stupňů vpřed, ............ stupňů vzad (min. 12 stupňů vpřed, 2 stupně vzad)
· Objem palivové nádrže (nafta/AdBlue)
............ l/............... l (min. 120 l/7 l) 
· Přední část CAS je v prostoru rámu podvozku upravena pro dodatečnou montáž elektrického lanového navijáku s tažnou silou ................. kN (nejméně 50 kN).

· Zadní část CAS je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením s průměrem čepu 40 mm pro brzděný přívěs o hmotnosti ................ kg (nejméně 3 500 kg).

Specifikace nástavby :

· Kabina osádky je čtyřdveřová, jednoprostorová nedělená, je vybavena sedadly pro šest osob ve dvou řadách, orientovanými po směru jízdy a je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.

· Kabina je čelní, sklopná.
· Opěradla druhé řady sedadel jsou vybavena úchyty pro čtyři dýchací přístroje a pro tři náhradní tlakové láhve, zbývající dva úchyty pro dýchací přístroje shodného typu jsou umístěny rovněž v kabině osádky. Úchyty pro dýchací přístroje a pro náhradní tlakové láhve jsou konstruovány pro tlakové láhve o objemu 6 až 6,9 litrů vložené v textilním obalu.

· Kabina osádky je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s radiostanicemi Motorola v pásmu VHF typu GM 360 a vozidlovou anténou pro analogovou radiostanici. Ovládací část vozidlové analogové radiostanice je v kabině osádky umístěna v prostoru u předního okna tak, aby byla dosažitelná z místa spolujezdce (velitele) a částečně i řidiče. 

· 
Kabina osádky je vybavena přípojnými body a upravena pro dodatečnou montáž šesti dobíjecích úchytů pro ruční radiostanice a čtyř dobíjecích úchytů pro ruční svítilny.

· 
Nástavba je montovaná ze speciálních Al profilů a oplechována Al plechem při použití technologie lepení.
· 
Na obou bocích karoserie jsou výklopné stupačky usnadňující přístup a manipulaci s požární výbavou a za kterými je úložný prostor.

· 
Zásuvka pro dobíjení akumulátorových baterií je v magnetickém provedení a je umístěna v blízkosti nástupu řidiče, součástí dodávky je příslušný protikus.

· 
Přípojné místo pro doplňování tlakového vzduchu ze zdroje mimo CAS je umístěno v blízkosti nástupu řidiče, součástí dodávky je příslušný protikus.

· 
Výsuvný osvětlovací stožár s výkonem nejméně 2000 W je umístěn v levé přední části účelové nástavby a je osazen čtyřmi světlomety s výkonem po nejméně 500 W, světlomety jsou orientovány do čtyř stran po 90°. 
· 
Pro osvětlení bezprostředního okolí účelové nástavby jsou na obou bocích umístěny nejméně dva, do karosérie účelové nástavby zapuštěné, zdroje bílého neoslňujícího světla.

· 
Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část je opatřena zábleskovým zdrojem světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě zábleskové svítilny nebo svítilny typu LED vyzařující modré světlo, které jsou umístěné na přední straně kabiny osádky a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

· 
Oranžová blikající světla na zádní části účelové nástavby jsou soustředěna do jednoho celku vybaveného nejméně čtyřmi světelnými zdroji.

· Prostor pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby je vybaven roletkami z lehkého kovu s madly v celé šířce roletky a v zadní části účelové nástavby je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru, přitom úchytné a úložné prvky v tomto prostoru pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo materiálů obdobných užitným vlastností.

· 
Žebřík pro výstup na střechu účelové nástavby je umístěn na zadní straně účelové
nástavby vpravo.

· 
Kabina osádky je v prostoru spolujezdce (velitele) vybavena místem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4. V prostoru za sedadlem řidiče a za sedadlem spolujezdce (velitele) je vybavena úložným prostorem pro požární příslušenství, přístupným zezadu. Součástí úložného prostoru kabiny osádky je i úchytný prvek pro uložení šesti láhví PET 1,5 I s pitnou vodou. Požární příslušenství je zajištěno proti pohybu při náhlé změně polohy nebo rychlosti CAS.

Nádrže a čerpadlo :

· 
Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu objemu ............... litrů (nejméně 4 000 l) a nádrž na pěnidlo objemu nejméně ............. litrů (nejméně 240 l), nádrže jsou vyrobeny z nerezové oceli nebo polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny. Nádrž na pěnidlo je opatřena plnícím otvorem s ochrannou obrubou pro rychlé plnění.

· 
Průtokový naviják s hadicí DN 25 pro prvotní zásah je umístěn v zadní pravé skříni účelové nástavby.

· 
CAS je vybavena požárním čerpadlem podle ČSN EN 1028-1 o jmenovitém průtoku 2.000 Lmin-' při jmenovitém tlaku 10 bar a sací výšce 3 m.
· 
Čerpadlo je připraveno pro montáž lafetové odnímatelné proudnice.
· 
Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 M'a a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.miň 1.

· 
Zařízení prvotního zásahu tvoří průtokový naviják s elektrickým pohonem pro zpětné navíjení hadice, naviják je vybavený hadicí o délce 60 m s připojenou proudnicí, umístěný je v pravé zadní části účelové nástavby, použitá hadice je v celé své délce tvarově stálá a plnoprůtočná. Součástí navijáku jsou naváděcí válečky pro hadici. Druhé zařízení prvotního zásahu tvoří hadice 52 trvale spojená s výtlačným hrdlem požárního čerpadla a s proudnicí pro hašení pěnou i vodou.

· 
Pěnotvorný přiměšovač je vybaven ručně nastavitelnou regulací.

· Rozměrné požární příslušenství je uloženo ve schránce s víkem, vyrobené z lehkého kovu umístěné na účelové nástavbě.

· Nejméně čtyři izolované požární hadice 52x20 m jsou po dvou uloženy v přenosných kazetách na hadice.

· Pro barevnou úpravu CAS je použita červená barva RAL 3000 nebo RAL 3024 a bílá barva RAL 9003.
· Nápis s označením dislokace jednotky je umístěn v bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na předních dveřích kabiny osádky.
· Nápis s označením HASIČI na přední masce vozidla.
· Náhradní kolo k CAS je dodáno samostatně, příbalem.
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