Příloha č. 1 Závazného návrhu smlouvy
Základní technická specifikace

	Popis technického požadavku / Parametr
	Vymezení požadavku
	Splnění požadavku

	Základní parametry – zametací stroj:

	Stroj v kategorii SS (pracovní stroj samojízdný) s omezenou hmotností 
	max.11,5 t
	      t

	Hydrostatický pojezd s nejvyšší dovolenou přejezdovou rychlostí 
	min. 50 km/hod
	      km/hod

	Absorpční brutto objem zásobníku na smetky 
	min. 5,5 m3
	      m3

	Užitečné zatížení 
	min. 4,5 t
	      t

	Pravostranné řízení s natáčením obou náprav v pracovní režimu s rychlostí 
	min. 20 km/hod
	      km/hod 

	Rozvor stroje 
	max. 2500 mm
	      mm

	Šíře stroje (bez zrcátek) 
	max. 1900 mm
	      mm

	Výše stroje (bez majáků) 
	max. 2500 mm
	      mm

	Délka stroje (bez 3. přídavného kartáče) 
	max. 5000 mm
	      mm

	Barva stroje RAL 2011 oranžová
	ANO
	     

	Motor, pohon, nápravy:

	Motor vznětový plnící normu 
	min. Euro 6e
	      norma

	Možnost použití syntetického paliva HVO 100
	ANO
	     

	Výkon motoru 
	min. 110 kW
	      kW

	Palivová nádrž o objemu 
	min. 100 l  
	      l

	Nádrž na AdBlue 
	min. 30 l  
	      l

	Pohon s plynulým řízením jízdních režimů s automatickou zátěžovou regulací a vazbou na výkon motoru
	ANO
	     

	Přední náprava řiditelná s vinutým odpružením a tlumiči
	ANO
	     

	Zadní náprava hnaná, řiditelná v pracovním režimu s listovým odpružením a tlumiči 
	ANO
	     

	Kotoučové brzdy na nápravách s hydraulickým posilovačem
	ANO
	     

	Parkovací brzda zadní nápravy hydraulicky ovládaná 
	ANO
	     

	Zásobník, sací a zametací ústrojí:

	Nerezové provedení zásobníku o síle plechu 
	min. 2,5 mm
	      mm

	Výsypná výška zásobníku 
	min. 900 mm
	      mm

	Vyklápěcí úhel zásobníku 
	min. 45 °
	      °

	Nerezové separační síto o ploše 
	min. 2,6 m2
	      m2

	Spouštění a zvedání separačního síta hydraulicky/elektricky
	ANO
	     

	Dálkové bezdrátové ovládání vyklápění zásobníku včetně nouzového ručního vyklápění 
	ANO
	     

	Dvířka pro vhoz a kontrolu nečistot z obou stran zásobníku
	ANO
	     

	Přípojka pro plnění vody na zásobníku 
	ANO
	     

	Výkon sacího ventilátoru 
	min.18000 m3/h
	      m3/h

	Plynulá regulace otáček sacího ventilátoru
	ANO
	     

	Podtlak vodního sloupce v sání 
	min. 700 mm
	      mm

	Vlečná sací hubice s vnitřním pogumováním o šířce 
	min. 800 mm
	      mm

	Hlavní sací hadice s vnitřním pogumováním o průměru 
	min. 250 mm
	      mm

	Sací šachta s vnitřním pogumováním
	ANO
	     

	Talířové zametací kartáče před přední nápravou o průměru 
	min. 800 mm
	      mm

	Zametací pracovní šířka 
	min. 2500 mm
	      mm

	Příčný posuv vlevo /vpravo celého zametacího agregátu o 
	min. 350 mm
	      mm

	Plovoucí poloha kartáčů ve vertikálním i horizontálním směru
	ANO
	     

	Plynulá regulace otáček kartáčů
	ANO
	     

	Přídavný 3. zametací kartáč na výkyvném rameni pro práci vlevo/vpravo
	ANO
	     

	Zesílené rameno 3. kartáče pro možnost agresivního lanového výpletu
	ANO
	     

	Mimoúrovňové zametání 3. kartáče 
	ANO
	     

	Ovládání kartáčů, všech funkcí zametání pomocí tlačítek, joysticku a potenciometrů umístěných na stavitelné opěrce vpravo
	ANO
	     

	Voda, vodní systémy:

	Nádrž s přípojkou na doplnění čisté vody z hydrantu 
	min. 800 l
	      l

	Vodní skrápěcí systém s tryskami všech kartáčů, sací hubice a sací hadice 
	ANO
	     

	Vodní vysokotlaký mycí systém o tlaku 
	min. 100 bar
	      bar

	Samonavíjecí buben vysokotlaké hadice s pistolí o délce min. 15 m umístěné za kabinou
	min. 15 m
	      m

	Mycí lišta na předním kartáči pro vysokotlaký vodní systém
	ANO
	      

	Recirkulace použité skrápěcí vody s výpustným ventilem
	ANO
	     

	Vodní čistící systém pro zásobník, separační síto, sací ventilátor a vodní recirkulaci s hydrantovou přípojkou
	ANO
	     

	Kabina, interiér, ovládání:

	Vzduchem odpružené sedadlo řidiče
	ANO
	     

	Podlahový průhled na sací hubici
	ANO
	     

	Klimatizovaná kabina
	ANO
	     

	Tempomat
	ANO
	     

	Rádio s BLUETOOH a funkcí HANDS-FREE
	ANO
	     

	Multifunkční dotykový displej s ukazatelem provozního nastavení a pracovních parametrů (rychlost, otáčky, Km, Mth..) o velikosti 
	min. 10“
	      “

	Poskytování (zobrazení) aktuálních informací o jízdě a aktivovaných funkcí na hlavním/přídavným displej
	ANO
	     

	Diagnostický aktivní systém s výstrahami nedostatku provozních, spotřebních kapalin a závad
	ANO
	     

	Možnost ukládání provozních dat z ovládacího panelu na USB
	ANO
	     

	Paměťové funkce při různých režimech zametání
	ANO
	     

	Příslušenství, výbava, ostatní:

	Přídavná sací hadice 
	ANO
	     

	Délka přídavné sací hadice 
	min. 3,5 m
	      m

	Centrální automatické mazání pohyblivých částí stroje včetně 3. přídavného kartáče 
	ANO
	     

	Výstražné oranžové majáky na kabině a zádi zásobníku
	ANO
	     

	Přehledová zadní kamera s výstupem na multifunkční/přídavný displej
	ANO
	     

	Zvukový signál při zařazené zpátečce
	ANO
	     

	Přídavná LED pracovní světla 
	ANO
	      

	Přídavná mlhová světla
	ANO
	     

	Odpojovač baterie
	ANO
	     

	Rezervní kolo, v případě rozdílných rozměrů kol (disk, pneu) přední/zadní náprava, 1 x rezerva na každou nápravu  
	ANO
	     

	Sada nářadí
	ANO
	     

	Prohlášení o shodě
	ANO
	     

	Certifikát PM 2,5 a PM 10 (účinnosti čištění a redukce prachových částic dle jednotného EU testu)
	ANO
	     

	Povinná výbava dle aktuálního znění vyhlášky
	ANO
	     

	Návod k obsluze v českém jazyce
	ANO
	     

	Katalog náhradních dílů
	ANO
	     





