**Příloha č. 2 (2.1) Koncesní smlouvy**

**Seznam Vodohospodářského majetku - vodovod**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Označení vodovodu** | **Materiál** | **Průměr DN (mm)** | **Délka (m)** | **Cena tis. Kč)** | **Rok pořízení** |
| Přiváděcí řad Radotín – Třebotov | PE | 150 | 2 325 | 5 380,0 | 2015 |
| Čerpací stanice PV - technologie | 2 čerpadla, Q = 7,0 l/s | | | 2015 |
| **Rozvodná vodovodní síť, vodojem, ATS:** | | | | | |
| Původní přívodní řad mezi ÚV-VDJ přeřazen do RVS jako zásobovací | ocel | 125 | 2 067 | 4 146,402 | 1952 |
| Vodovodní řady litina do 100 | litina |  | 5 808 | 21 030,768 |  |
| Vodovodní řady litina 125 a 150 | litina | 125, 150 | 2 929 | 12 355,884 |  |
| parcelace vyšší tlak. pásmo | PE | 110 | 1 081 | 3 438,337 | 2006 |
| prodloužení Gerstnerová | PE | 90 | 36 | 104,04 | 2008 |
| prodloužení Linhart | PE | 90 | 69 | 199,41 | 2010 |
| prodloužení Na Potoce – Holý I. | PE | 90 | 173 | 338,215 | 2010 |
| prodloužení Na Potoce – Holý II. | PE | 90 | 47 | 91,885 | 2012 |
| prodloužení U Lesa - Hubnerovi | PE | 90 | 87 | 251,43 | 2010 |
| Vodojem (Kulivá hora) 120 m3 | *pozemek parc.č. St.800 k.ú. Třebotov, výměra 14,0 m2* | | | 1 890,4 |  |
| ATS ve VDJ | Čerpadla 1 +1, Q = 4,0 l/s | | | 884 |  |
| OPT Plus – lokalita A | PE | 90 | 873 | 2 522,97 | 2007 |
| OPT Plus – lokalita Na Bambasce | PE | 90 | 335,5 | 969,595 | 2011 |
| Úpravna vody - nevyužívaná |  |  |  | 7 078,594 | 2008 |