Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Terénní vozidlo pro úpravu lyžařských běžeckých stop
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	

	Univerzální terénní vozidlo - traktor s předním ochranným rámem motoru
	Univerzální terénní vozidlo - traktor s předním ochranným rámem motoru

	Kabina homologovaná třímístná s teplovodní topením, stěrač a ostřikovač
	Kabina homologovaná třímístná s teplovodním  topením, stěrač a ostřikovač

	Pracovní osvětlení na kabině min. 2x vpředu a 2x vzadu, 1x pracovní světlo pod ložnou plochou ze zadní strany
	Pracovní osvětlení na kabině min. 2x vpředu a 2x vzadu, 1x pracovní světlo pod ložnou plochou ze zadní strany

	Výstražný maják oranžové barvy odnímatelný
	Výstražný maják oranžové barvy odnímatelný

	Universální pneu
	Universální pneu

	Motor min. 3 válcový diesel vodou chlazený
	Motor min. 3 válcový diesel vodou chlazený

	Výkon motoru min 21 hp
	Výkon motoru min 21 hp

	Převodovka: CVT s redukcí
	Převodovka: CVT s redukcí

	Řízení s posilovačem
	Řízení s posilovačem

	Pojezdová rychlost vpřed min 35 km/h
	Pojezdová rychlost vpřed min 35 km/h

	Pohon všech kol, přední připojitelný mechanicky
	Pohon všech kol, přední připojitelný mechanicky

	Součástí dodávky je pásový podvozek kompatibilní se strojem
	Součástí dodávky je pásový podvozek kompatibilní se strojem

	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

	Hydraulické čerpadlo s výkonem min 28 l/min
	Hydraulické čerpadlo s výkonem min 28 l/min 

	Hydraulicky sklopná korba – ovládání z místa řidiče
	Hydraulicky sklopná korba – ovládání z místa řidiče

	Hydraulické okruhy vzadu – min. 1 - samostatně ovládané
	Hydraulické okruhy vzadu – min. 1 - samostatně ovládané

	Šířka na kolech max. 1 550 mm
	Šířka na kolech max. 1 550 mm

	Šířka na pásech max.: 1 750 mm, mezi pásy min.: 1 050 mm
	Šířka na pásech max.: 1 750 mm, mezi pásy min.: 1 050 mm

	Délka na kolech max. 2 860 mm
	Délka na kolech max. 2 860 mm

	Rozvor min.: 1930 mm
	Rozvor min.: 1930 mm

	Světlá výška na kolech min 300 mm
	Světlá výška na kolech min 300 mm

	Hmotnost s kabinou min.: 830 kg
	Hmotnost s kabinou min.: 830 kg

	Tažná lišta vzadu osazená koulí ISO 50
	Tažná lišta vzadu osazená koulí ISO 50

	Cena vozidla .......     Kč bez DPH

	
	


Zařízení je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 


