Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace:  Obměna vozového parku 2026 – dodávka 1 ks     užitkového vozidla – 2. výzva


 Užitkový automobil – 1 ks
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	

	Nový užitkový automobil 4 dveřový (řidič, spolujezdec, boční pojezdové, zadní dvoukřídlé - otevíratelné do boku), kategorie N1 s užitečným zatížením cca 750 kg
	Nový užitkový automobil 4 dveřový (řidič, spolujezdec, boční pojezdové, zadní dvoukřídlé - otevíratelné do boku), kategorie N1 s užitečným zatížením cca 750 kg

	Kabina homologovaná 2-místná s teplovodním topením a tříbodovými bezpečnostními pásy na všech sedadlech
	Kabina homologovaná 2-místná s teplovodním topením a tříbodovými bezpečnostními pásy na všech sedadlech

	Klimatizace
	

	Elektrické ovládání předních oken a elektricky ovládané vnější zrcátka s vyhříváním
	Elektrické ovládání předních oken a elektricky ovládané vnější zrcátka s vyhříváním

	Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo
	Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo

	Kola min. 16", pneumatiky letní
	Kola min. …..", pneumatiky letní

	Kompletní sada disků a zimních pneumatik min. 16“
	

	Přední mlhové světlomety a led světla pro denní svícení
	Přední mlhové světlomety a led světla pro denní svícení

	Rozvor náprav min.2600 mm, max. 2800 mm
	Rozvor náprav……………………….

	Lapače nečisto vpředu i vzadu 
	Lapače nečisto vpředu i vzadu

	Motor přeplňovaný s pouze benzinovým pohonem, vodou chlazený,
	Motor přeplňovaný s pouze benzinovým pohonem, vodou chlazený,

	Výkon motoru min. 85 kW
	Výkon motoru ……..kW

	Převodovka: manuální, min. 5 rychlostí vpřed, jedna vzad
	Převodovka: manuální,  …. rychlostí vpřed, jedna vzad

	Posilovač řízení
	Posilovač řízení

	Rozměry náklad. prostoru musí umožnit přepravu nákladu o min. rozměrech 1200 mm na délku, 820 mm na šířku a 1020 mm na výšku. Tento náklad musí být možno snadno naložit a vyložit vysokozdvižným vozíkem.
	Rozměry náklad. prostoru musí umožnit přepravu nákladu o min. rozměrech 1200 mm na délku, 820 mm na šířku a 1020 mm na výšku. Tento náklad musí být možno snadno naložit a vyložit vysokozdvižným vozíkem.

	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

	Barva bílá
	Barva bílá

	Záruka na vozidlo min. 2 roky
	Záruka na vozidlo ….. roky

	Objem nákladového prostoru    min.2,4 m3
	Objem nákladového prostoru …… m3

	Výškově a osově nastavitelný volant
	Výškově a osově nastavitelný volant

	Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
	Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

	Kategorie vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t
	Kategorie vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t

	Autorádio FM, vstupem USB, Bluetooth, ovládáním na volantu a min.4x reproduktory
	Autorádio FM, vstupem USB, Bluetooth, ovládáním na volantu a min.4x reproduktory

	Gumové koberce u řidiče, spolujezdce i nákladového prostoru.
	Gumové koberce u řidiče, spolujezdce i nákladového prostoru.

	Osazení tažným zařízením včetně elektro zásuvky
	Osazení tažným zařízením včetně elektro zásuvky

	Cena vozidla .......     Kč včetně DPH



Vozidla jsou homologována, vybavena a schválena pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet minimum stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 




