Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Specifikace

Pořízení samojízdného pracovního stroje 

soupis dodávky s technickou specifikací
	Dodávka 1 ks samojízdného pracovního stroje, kloubový jednoramenný nosič kontejnerů

	Popis
	Splněno ANO/NE
	Nabízený

Parametr

	Kategorie vozidla - samojízdný pracovní stroj o hmotnosti do 3 500kg
	
	----------------------

	Uvedení čísla schválení základního technického popisu vozidla vydaného 

MD ČR s doložením kopie (ZTP)
	
	----------------------

	Pohon 4x4
	
	----------------------

	Motor vznětový turbodiesel s filtrem pevných částic a spalováním AD blue 

(SCR), vodou chlazený
	
	----------------------

	Zdvihový objem min. 2900cm3
	
	hodnota:

	Výkon min. 110 kW
	
	hodnota:

	Palivová nádrž min. 90litrů 
	
	hodnota:

	Vodní chladič s reverzním ventilátorem
	
	----------------------

	Výfukové potrubí vyvedené nahoru za kabinou
	
	----------------------

	Emisní norma min. EURO 6
	
	hodnota:

	Délka podvozku pro nosič vč upínacího zařízení min. 4 800 mm, max.   5  000 mm
	
	hodnota:

	Šířka vozidla max. 1650 mm 
	
	hodnota:

	Výška vozidla max. 2200 mm
	
	hodnota:

	Rozvor manimální 2 900  mm
	
	hodnota:

	Trvalý pohon zadní nápravy 4x2 s možností zapnutí pohonu 4x4
	
	----------------------

	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
	
	----------------------

	Jednoduchá montáž kol na obou nápravách (stejný rozměr vpředu i vzadu,  přední náprava s nezávislým zavěšením kol na kyvných ramenech, odpružení nápravy vinutými pružinami, zadní náprava pevná s listovými pružinami
	
	----------------------

	Hydraulické tlumiče vpředu i vzadu
	
	-----------------------

	Tažné zařízení A50X - koule a Z40 - čep 
	
	----------------------

	Spojka hydraulicky ovládaná, bezazbestová
	
	----------------------

	Synchronizovaná převodovka s redukcí - min. 10 stupňů vpřed a 2 vzad
	
	hodnota:

	Zapínání redukční převodovky elektronicky z kabiny
	
	----------------------

	Nejnižší pracovní rychlost max. 1km/hod, nejvyšší přejezdová rychlost min. 90km/hod
	
	hodnota:

	Servořízení s posilovačem
	
	----------------------

	Kotoučové brzdy na všechna kola s vnitřním chlazením, ABS, samočinné nastavení brzd, elektronická signalizace opotřebení brzdového obložení, bezazbestové obložení
	
	----------------------

	Silová víceokruhová hydraulika, čerpadlo připojeno k nezávislému vývodu z motoru - nezávislá funkce čerpadla při použití spojky, čerpadlo ovládané elektronicky z kabiny
	
	----------------------

	Pístové regulační axiální čerpadlo o výkonu min 100 l/min
	
	hodnota

	Jmenovitý tlak hydraulického čerpadla min. 250 Bar
	
	hodnota:

	Rychloupínací deska pro čelně nesené nástavby, bezúkapové rychlospojky, elektronický spínač ovládaný z kabiny pro uvolnění tlaku v rychlospojkách
	
	----------------------

	Celkový objem hydraulické nádrže min. 65l
	
	hodnota:

	Chladič hydraulického oleje
	
	----------------------

	Sklopná dvoumístná kabina, s maximálním umělohmotným opláštěním bránící korozi, panoramatické čelní sklo a prosklené dveře ve spodní části pro lepší výhled z vozidla, vytápění kabiny přímo od chladící soustavy motoru, výškově a podélně nastavitelný volant. Barva kabiny oranžová komunální RAL 2011
	
	---------------------

	Další požadovaná výbava: počítadlo pracovních hodin (Mth) - samostatně pro motor a hydrauliku, elektrická zásuvka pro přívěsy, teleskopický výstražný maják oranžové barvy, přídavné osvětlení vpředu a vzadu (2+1), mlhové světlomety, elektricky ovládané stahování oken dveří, vyhřívaná vnější zpětná zrcadla, autorádio s MP3 , centrální odpojovač baterie, celoroční plneu M+S vč. rezervy, povinná výbava (zvedák, klíč na matice kol, lékárnička, výstražný trojúhelník, sada náhradních žárovek, reflexní vesta
	
	----------------------

	Návod k obsluze v českém jazyce pro vozidlo a kontejnerový nosič
	
	----------------------


	Jednoramenný kloubový nosič kontejnerů, výška háku 900 mm
	
	----------------------

	Výkon min. 2,5t
	
	hodnota:

	Maximální hmotnost kontejnerové nástavby 450 kg
	
	hodnota:

	Hydraulické jištění kontejneru se zvukovou signalizací
	
	----------------------

	Možnost ovládání mechanismu vně vozidla ze strany řidiče
	
	----------------------

	Ovládání nosiče z hydraulického systému vozidla
	
	----------------------

	Bezúkapové rychlospojky  pro připojení hydraulickém okruhu nosiče
	
	----------------------



