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PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Identifikace veřejné zakázky a účastníka
	Název veřejné zakázky:
	LINAPLAST – dodávka technologie oběhového hospodářství 

	Druh výběrového řízení:
	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

	Druh veřejné zakázky:
	dodávky



	Název účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Sídlo účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Kontaktní místo:
	Klikněte sem a zadejte text.
	IČO:
	Klikněte sem a zadejte text.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová výrobní technologie – vstřikolis 1000T včetně kompatibilního 6ti-osého manipulačního robota, oplocení a dopravníku (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníkem nabízené zařízení
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka. 
Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Vstřikolis 1000t
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	Uzavírací síla (kN)
	10000 - 12000
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Hydraulický vstřikovací lis s hydraulickým uzávěrem, hydraulický pohon s energeticky úsporným servomotorem
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Rozměr mezi vodícími min. sloupky H x V
	1250x1100 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Průměr šneku 
	100 - 110 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Výška formy min
	550 - 600 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Výška formy max
	1150 - 1200 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Světlost mezi deskami 
	2300 – 2400 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Provedení plastifikační jednotky pro termoplastické materiály s obsahem plniva až 35%
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Provedení šneku kalený, tvrzený, pochromovaný
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Automatické vytahování sloupku na přední straně lisu
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Regulace topení horkých vtoků
	min. 24 okruhů
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Hydraulické tahače jader pevná deska
	min. 3
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Hydraulické tahače jader pohyblivá deska
	min. 3
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Řízení hydraulicky uzavíratelných trysek formy
	min. 4
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Řízení pneumaticky uzavíratelných trysek formy
	min. 8
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Rozhraní pro externí bezpečnostní ohrazení dle standardu 
EUROMAP 78
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Program na automatické čištění válce.
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Plastifikační jednotka opatřena univerzální přírubou na násypku s nasávačem
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Nerezová tryska R35
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Dotykový ovládací panel velikosti alespoň 15“
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Systém přihlášení do řízení stoje dle standardu Euromap 65, kartou a pomocí hesla
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Software pro zjištění paralelity formy
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Zásuvky na stroji minimálně 1x230V a 3x400V
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Volně programovatelné digitální vstupy a výstupy 
	min. 4x DI, 4x DO
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Rozhraní pro robota dle standardu EUROMAP 67
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Stroj musí splňovat platnou legislativu a musí být označen CE
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	
	
	



	Výrobce zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.


6ti osý manipulační robot
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	Kompatibilita s dodávaným vstřikolisem 
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Šestiosý průmyslový robot
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Maximální nosnost
	Max 61 kg
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Pracovní rozsah
	min. 2500 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Konzole pro uchycení na podlahu vedle stroje
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Tlakové okruhy
	min. 4
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Vakuové okruhy
	min. 4
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Propojovací kabel řízení
	min. 15 m
	
Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Komunikační jazyk
	čeština nebo angličtina
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Integrované řízení
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Vedení médií 3-6 osa
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Kompletní oplocení pracoviště vč. vstupních dveří dle Euromap78
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Dopravník
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Šířka pasu
	1250 - 1450 mm
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Délka dopravníku
	2900 - 3100 mm
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Vyklízení dopravníku, vč. 2 světelných závor
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Bezpečnostní tunel
	min. výška 300 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	CE certifikace
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Uvedení do provozu do suchého cyklu
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.


	Výrobce zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.


	Cenová kalkulace dodávky

	Položka s názvem
	MJ
	Cena v Kč nebo EUR bez DPH za MJ
	Cena v Kč nebo EUR bez DPH celkem

	Vstřikolis 1000t
	1 ks
	Klikněte a zadejte hodnotu.	Klikněte a zadejte hodnotu.
	6ti osý manipulační robot
	1 ks
	Klikněte a zadejte hodnotu.	Klikněte a zadejte hodnotu.
	Celková nabídková cena v Kč nebo EUR bez DPH
	Klikněte a zadejte hodnotu.
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