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Obec Olbramice

se sídlem Prostorná 132, 742 83 Olbramice

zastoupená Ing. Petrou Teichmannovou, starostkou obce

 „Vybudování chodníku ul. Klimkovická, I. etapa, k. ú. Olbramice“


DODATEČNÉ INFORMACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK
Název zakázky: „Vybudování chodníku ul. Klimkovická, I. etapa, k. ú. Olbramice“
Dotaz 1: 
Prosíme o zodpovězení dotazu k veřejnému osvětlení:

položka č. 9 – VV uvádí ocelový stožár 5-12m. Technická zpráva uvádí bezpaticový stožár výšky 5m a situační výkres uvádí hliníkový sloup ve stříbrné barvě výšky 4,5m. Prosíme o ujasnění, který parametr platí. 

Odpověď projektanta:

Svítidla veřejného osvětlení budou osazena na bezpaticovém ocelovém žározinkovaném stožáru výšky 5 m. Základ stožáru bude dutý – trubkový - umožňující případnou výměnu poškozeného stožáru. 

Dotaz 2: 

Touto cestou bychom Vás chtěli požádat o upřesnění kanalizačního potrubí. V technické zprávě je uvedeno PVC Ultra Rib, což si protiřečí nebo Ultra Rib je PP žebrované potrubí. 

Prosíme o upřesnění, zda nacenit PVC potrubí a uvést SN nebo necenit PP Ultra Rib – žebrované a uvést SN.
Odpověď projektanta:
Zatrubnění příkopů bude provedeno žebrovanými troubami PP Ultra Rib 2 DN400. Upraveno a sjednoceno v technické zprávě. 

Dotaz 3:

Touto cestou bychom Vás chtěli požádat o bližší specifikaci betonových šachet a uličních vpustí, nejlépe dodáním tabulek šachet. Dle výkazu výměr a projektové dokumentace nelze šachty a uliční vpusti nacenit.

Odpověď projektanta:

Na trase zatrubnění budou osazeny revizní šachtice DN1000 prefa betonové, se stupadly s polyethylenovým povlakem. Hloubka každé z šachtic bude cca 1,5 m. 

Každá šachta se bude skládat z betonového šachtového dna přímého (lze použít dno prefa nebo monolitické), dvou skruží DN1000 v. 500 mm, přechodového konusu, vyrovnávacích prstenců a poklopu kruhového ocelového pro únosnost 12 t. 

Na trase DN400 jsou tyto šachty DN1000:

Š6....šachtové dno -nátok x odtok- úhel 120° 

Š7....šachtové dno -nátok x odtok- přímá, odbočka DN150, úhel 30°

Š8....šachtové dno -nátok x odtok- přímá, odbočka DN150, úhel 30°

Š9....šachtové dno -nátok x odtok- přímá


Obecný popis skladby šachet:
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popis položky z výkazu výměr:

	Položka zahrnuje:

	- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců apod.

	- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

	- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

	- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

	- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

	- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

	- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů apod.,

	- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

	- očištění a ošetření úložných ploch,

	- zednické výpomoce pro montáž dílců,

	- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

	- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

	- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

	- předepsané podkladní konstrukce


V Olbramicích, dne 3.6.2026
Ing. Petra Teichmannová v.r.
starostka obce 

