[bookmark: _GoBack]P5 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE
	Popis technického požadavku/Parametr
	Vymezení parametru
	Splnění parametru

	PODVOZEK: [uchazeč uvede značku a typ ]

	Provedení vozidla N3
	15 - 18t
	[hodnota]

	Maximální délka vozidla
	max. 4000 mm
	[hodnota]

	Podvozek jako nosič výměnných nástaveb (sypač, sněhová radlice, samosběrná zametací nástavba)
	ANO
	ANO/NE

	Motor splňující emisní limit EURO VI a odpovídajícím výkonu
	min.165kW
	[hodnota]

	Pohon přední nápravy (provedení 4 x 4)
	ANO
	ANO/NE

	Uzávěrka diferenciálů
	ANO
	ANO/NE

	Technické zatížení přední nápravy
	min.  6300 kg
	[hodnota]

	Technické zatížení zadní nápravy
	min. 9500 kg
	[hodnota]

	Elektricky ovládaná okna obou dveří kabiny
	ANO
	ANO/NE

	Tříbodové bezpečnostní pásy
	ANO
	ANO/NE

	Plně synchronizovaná převodovka s pracovními a plazivými rychlostmi
	ANO
	ANO / NE

	Sedadlo řidiče vzduchově odpružené
	ANO
	ANO / NE

	Tempomat
	ANO
	ANO / NE

	Klimatizace
	ANO
	ANO / NE

	Deska pro upnutí sněhového pluhu
	ANO
	ANO / NE

	Přídavné pracovní osvětlení pro čelně nesené nástavby u čelního okna nosiče
	ANO
	ANO / NE

	Zpětná zrcátka vyhřívaná a el. nastavitelná
	ANO
	ANO / NE

	Obrubníková zrcátka vyhřívaná a el. nastavitelná 
	ANO
	ANO / NE

	Osvětlení příslušenství pro zimní údržbu
	ANO
	ANO / NE

	Centrální zamykání, rádio, CD
	ANO
	ANO / NE

	Digitální tachograf, počítač km a MTH
	ANO
	ANO/NE

	Oranžový výstražný maják
	ANO
	ANO / NE

	Bezpečnostní výbava, polepy, šrafování a tabulky dle vyhlášek a norem platných v ČR
	ANO
	ANO / NE

	Barva kabiny RAL 2011
	ANO
	ANO / NE

	Pneumatiky pro zimní provoz
	ANO
	ANO/NE

	Prosklená zadní stěna kabiny řidiče
	ANO
	ANO/NE

	Pomocné startovací zařízení pro zimní starty
	ANO
	ANO / NE

	Přední nárazník ocelový
	ANO
	ANO / NE

	Akumulátor 12 V
	Min. 170 Ah
	[hodnota]

	Vnější sluneční clona kabiny
	ANO
	ANO / NE

	ZAMETACÍ NÁSTAVBA: [uchazeč uvede značku a typ ]

	Nerezový zásobník na smetky o objemu
	min 3,5 m3
	[hodnota]

	Výměnný systém s odstavnými nohami a vozíky pro zametací agregáty
	ANO
	ANO / NE

	Přídavná zadní sací hubice
	ANO
	ANO / NE

	Záběr sací hubice
	min. 600 mm
	[hodnota]

	Talířový kartáč tlačený o průměru
	min. 600 mm
	[hodnota]

	Válcový kartáč o průměru
	min. 320 mm
	[hodnota]

	Délka válcového kartáče
	min. 1400 mm
	[hodnota]

	Plynulá regulace přítlaku a otáček válcového kartáče
	ANO
	ANO / NE

	Plynulá regulace otáček talířového kartáče
	ANO
	ANO / NE

	Záběr sací hubice
	min. 500 mm
	[hodnota]

	Možnost jednotlivé aktivace zametacích agregátů (talířový, válcový kartáč, hubice)
	ANO
	ANO / NE

	Možnost vysouvání celého sacího agregátu z obrysu podvozku do zorného pole řidiče
	ANO
	ANO / NE

	Sací hubice s opěrnými kolečky kopírující nerovnosti vozovky
	ANO
	ANO / NE

	Automatické zvedání zametacího agregátu při couvání (ochrana před poškozením)
	ANO
	ANO / NE

	Přídavná zadní sací hadice na listí o délce
	min. 4500 mm
	[hodnota]

	Nerezová vodní nádrž o objemu
	min. 1500 l
	[hodnota]

	Skrápění všech zametacích agregátů včetně sací hubice
	ANO
	ANO / NE

	Automatické vypnutí skrápění při zvednutí zametacího agregátu
	ANO
	ANO / NE

	Přídavná skrápěcí lišta na předním nárazníku v celé šíři vozidla
	ANO
	ANO / NE

	Krajnicové trysky ve válcovém kartáči
	ANO
	ANO / NE

	Vodní hadice k mytí vozidla se stavitelnou tryskou o délce
	min. 15 m
	[hodnota]

	Ovládací výstražný maják, bezpečnostní polepy, šrafování a tabulky dle vyhlášky platné v ČR
	ANO
	ANO / NE

	Barva nástavby RAL 2011
	ANO
	ANO / NE

	Kontrolní inspekční dvířka zásobníku po obou stranách
	ANO
	ANO / NE

	Ventilátor s hydraulickým pohonem umístěným mimo zásobník na smetky
	ANO
	ANO / NE

	Klapka hrubých nečistot
	ANO
	ANO / NE

	Sací hadice s rychloupínacím zařízením
	min. 250 mm
	[hodnota]

	Vnitřně pogumovaná sací hadice a sací hubice.
	ANO
	ANO / NE

	Programovatelný hlavní ovládací panel
	ANO
	ANO / NE

	Zjednodušený ovládací panel pro všechny funkce zametání na sloupu vozidla
	ANO
	ANO / NE

	Zadní víko zásobníku s vypouštěcím kohoutem
	ANO
	ANO / NE

	SYPAČ VOZOVEK: [uchazeč uvede značku a typ ]

	Nerezový zásobník sypače o objemu
	min 3,5 m3
	[hodnota]

	Pohon od hydraulického systému podvozku (hydraulické rychlospojky)
	ANO
	ANO / NE

	Výměnný systém sypače s teleskopickými odstavnými nohy (podpěry)
	ANO
	ANO / NE

	Vynášecí systém pomocí šnekovým dopravníkem
	ANO
	ANO / NE

	Zadní rozmetadlo s možností ovládání asymetrie posypu z kabiny vozidla
	ANO
	ANO / NE

	Automatické dávkování posypu v závislosti na rychlosti vozidla 
	ANO
	ANO / NE

	Snímatelná PVC krycí plachta (ochrana posypu proti dešti, sněhu a zmrznutí)
	ANO
	ANO / NE

	Nádrže na solanku o objemu
	min. 2000 l  
	[hodnota]

	Nerezové sklopné rozmetadlo s rozsahem posypu
	min. 2, max. 8 m
	[hodnota]

	Sklopný žebřík (inspekce množství, kvality a množství posypu)
	ANO
	ANO / NE

	Bezkontaktní čidlo kontroly dávkování posypu
	ANO
	ANO / NE

	Ochranné nakládací síto (předpis EU)
	ANO
	ANO / NE

	Oranžový výstražný maják na zádi sypače
	ANO
	ANO / NE

	Bezpečnostní polepy, šrafování a tabulky dle vyhlášky platné v ČR
	ANO
	ANO / NE

	Barva sypače RAL 2011
	ANO
	ANO / NE

	ŠÍPOVÁ RADLICE: [uchazeč uvede značku a typ ]

	Šípová radlice s pryžovými břity (vlevo/vpravo)
	ANO
	ANO / NE

	Pohon od hydraulického systému podvozku (hydraulické rychlospojky)
	ANO
	ANO / NE

	Celková délka břitů 
	min. 3200 mm
	[hodnota]

	Pracovní záběr v poloze „V“
	min. 2400 mm
	[hodnota]

	Pracovní záběr v poloze „Y“
	min. 2500 mm
	[hodnota]

	Negativní sklon břitů (plužení nerovných povrchů, dlažebních kostek)
	ANO
	ANO / NE

	Rám radlice z pružné oceli
	ANO
	ANO / NE

	Skluz radlice z polyethylenu (výborný odvod sněhu, snižuje zatížení vozidla)
	ANO
	ANO / NE

	Příčný sklon radlice v rozmezí (vymezení nerovnosti sklonu vozovky)
	min. +/- 7°
	[hodnota]

	Hydraulicky stavitelná geometrie křídel (štítů) s úhlem natočení
	min. 30°
	[hodnota]

	Usazení radlice na přední upínací desku (DIN 5)
	ANO
	ANO / NE

	Možnost plovoucí polohy radlice
	ANO
	ANO / NE

	Obrysová světla (na obou stranách)
	ANO
	ANO / NE

	Obrysové reflexní tyče (na obou stranách)
	ANO
	ANO / NE

	Bezpečnostní polepy, šrafování a tabulky dle vyhlášky platné v ČR
	ANO
	ANO / NE

	Barva radlice RAL 2011
	ANO
	ANO / NE






Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno, vyplní uchazeč jím nabízenou HODNOTU. Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku a tato může být vyřazena. 
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