Příloha č. 2 C: Specifikace předmětu pro část C












Specifikace předmětu plnění části C veřejné zakázky
ZAŘÍZENÍ DO LABORATOŘE BIOLOGIE-CHEMIE

DOKUMENTACE 
1. Technická zpráva:

Foto stávajícího stavu:

učebna						sklad
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Nová učebna vznikne vybouráním příčky mezi učebnou a skladem.
Stavební část je řešena samostatně. Mediové prvky v nábytku budou zapojeny stavbou.
V nové učebně bude nové nábytkové vybavení s prvky plynovými, elektro a vody.
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Nábytkové vybavení je kotveno do podlahy a zapojení médiových prvků v nábytku vyžaduje koordinaci se stavbou. 
Nábytek obsahuje zabudovaný multimediální rozvaděč pro centrální ovládání učebny ve skřínce v učitelském pracovišti, součástí nábytku jsou též prvky - zásuvky 230V s klapkou, osvětlení laboratorního stolu se samostatným vypínačem, plynové kohouty, kahany, výlevky, dřezy, baterie vodovodní, tlakový bojler.
Veškeré skřínky, odklopy apod. budou uzamykatelné na "1" klíč.
Barevné provedení nábytku bude dle požadavku zadavatele.
Soupis nábytku:
1) učitelské pracoviště                220x80x90v + 140x60x76v cm
2) žákovská pracoviště - 1 řada   440x80x76/90v cm
3) mycí skřínka s tlakovým bojlerem   84x60x90v cm
4) sedací nábytek - židle žákovská výškově stavitelná, laboratorní sedák otočný 


Použitý materiál:
1. chemicky odolná dlažba tl. 9mm vč. spárování, lepeno flexibilním lepidlem, okraj lištový bez přesahu
2. kompaktní pracovní deska tl.4mm,vrstvená laminátová deska s melaminovaným povrchem podle EN438, obsahuje tvrzený papír, tepelně tvrzené fenolové a melaminové pryskyřice, odolnost proti teplotě do 180 C-odolná chemikáliím, lepena protitahem na DTD/OSB desku 25mm
3. POSTFORMINGOVÁ PRACOVNÍ DESKA tl. 28mm, hraněno ABS 2mm, přední hrana zaoblená, 
4. kov jekl profil 20x40mm, komaxitová úprava
5. LDT tl. 18mm, pohledové strany hraněny ABS hrany 2mm, korpus hraněn 0,5ABS


Učitelské pracoviště: 220x80x90v + PC 140x60x76v cm 
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Žákovské pracoviště: celková délka řady 440x80x76/90v  cm
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VÝKAZ VYBAVENOSTI

	
	
	Komplexní dodávka funkčního celku - laboratoře biologie/chemie. Nábytkové vybavení kotveno do podlahy, skříňky, odklopné části pracovních ploch a mycí pracoviště bude uzamykatelné na "1klíč". Pokud dodavatel bude potřebovat použít další materiál či zařízení pro realizaci, které zde není specifikováno a domnívá se, že ho pro vybudování funkčního celku učebny potřebuje, dodá ho na svoje náklady.
	


	

	[bookmark: RANGE!A6]P.č.
	[bookmark: RANGE!B6]Číslo položky
	[bookmark: RANGE!C6]Název položky
	[bookmark: RANGE!D6]MJ
	[bookmark: RANGE!E6]množství

	Díl:
	B01
	Nábytkové vybavení- učitel, uzamykatelné na "1klíč"
	 
	 

	1
	1
	Demonstrační stůl pro učitele 220x80x90v pracovní deska půlená - 110x80cm  pracovní deska kompakt tl.4mm,vrstvená laminátová deska s melaminovaným povrchem podle EN438, obsahuje tvrzený papír, tepelně tvrzené fenolové a melaminové pryskyřice, odolnost proti teplotě do 180 C-odolná chemikáliím, lepena protitahem na DTD/OSB desku 25mm  a 110x80cm chemicky odolná dlažba, korpus tvořen LDT tl. 18mm, pracoviště obsahuje médiový tunel pro vedení kabeláže, odklop pro uložení panelu a plynového kohoutu na plynokapalinovém pístu, do stolu vloženy uzamykatelné skřínky z LDT tl.18mm, hrany ABS 2mm, skříňky : rozvaděčová, mycí a 2x pomůcková skříňka
	ks
	1,00

	2
	2
	Počítačový stůl s uzamykatelným odklopem pro uložení notebooku 140x60x76cm kovová kostra jekl 2x4cm, LDT materiál pracovní deska a korpus tvořen LDT tl. 18mm
	ks
	1,00

	
	[image: učitel2]
	 



	 
	 
	 

	 
	Celkem za
	B01 Nábytkové vybavení- učitel, uzamykatelné na "1klíč"
	 
	 

	Díl:
	B02
	Nábytkové vybavení - žáci, uzamykatelné na "1klíč"
	 
	 

	3
	3
	Laboratorní stůl trojmístný 220x80x76/90v.(výška 76cm pro první tři řady a výška 90 pro poslední tři řady),se skříňkou a policí, kovová kostra jekl 2x4cm, pracovní deska kompakt tl.4mm,vrstvená laminátová deska s melaminovaným povrchem podle EN438, obsahuje tvrzený papír, tepelně tvrzené fenolové a melaminové pryskyřice, odolnost proti teplotě do 180 C-odolná chemikáliím,lepena protitahem na DTD/OSB desku 25mm , korpus tvořen LDT tl. 18mm, pracoviště obsahuje médiový tunel pro vedení kabeláže, do stolu vložena uzamykatelná skřínka šířka min. 35cm a hloubka dle prostoru pod stolem, z LDT tl.18mm, hrany ABS 2mm, police tvořena médiovými sloupky
	ks
	6,00

	4
	4
	Laboratorní stůl dvojmístný 160x80x76/90v.,( výška 76cm pro první tři řady a výška 90 pro poslední tři řady),se skříňkou a policí, kovová kostra jekl 2x4cm, pracovní deska kompakt tl.4mm,vrstvená laminátová deska s melaminovaným povrchem podle EN438, obsahuje tvrzený papír, tepelně tvrzené fenolové a melaminové pryskyřice, odolnost proti teplotě do 180 C-odolná chemikáliím,lepena protitahem na DTD/OSB desku 25mm, korpus tvořen LDT tl. 18mm, pracoviště obsahuje médiový tunel pro vedení kabeláže,  do stolu vložena uzamykatelná skřínka šířka min. 35cm a hloubka dle prostoru pod stolem, z LDT tl.18mm, hrany ABS 2mm, police tvořena médiovými sloupky
	ks
	6,00

	5
	5
	Žákovský mycí stůl šířka 60 x hloubka 80cm x výška 76/90cm( výška 76cm pro první tři řady a výška 90 pro poslední tři řady),kovová kostra jekl 2x4cm, korpus tvořen LDT tl. 18mm,pracovní deska kompakt tl.4mm,vrstvená laminátová deska s melaminovaným povrchem podle EN438, obsahuje tvrzený papír, tepelně tvrzené fenolové a melaminové pryskyřice, odolnost proti teplotě do 180 C-odolná chemikáliím,lepena protitahem na DTD/OSB desku 25mm,
	ks
	6,00

	6
	6
	Žákovská židle výškově nastavitelná, sedák a opěrák buková překližka
	ks
	15,00

	7
	7
	Laboratorní sedák otočný na plynovém pístu, sedák buková překližka
	ks
	15,00

	8
	8
	[image: taboret]
	Nášlapné tunýlky mezi řadami pro vedení rozvodů, elektro, vody, odpadu a plynu, materiál DTD desky, velikost š. 60 x d.80 x v. 15cm 



	ks
	5,00

	 
	Celkem za
	B02 Nábytkové vybavení - žáci, uzamykatelné na "1klíč"
	 
	 

	Díl:
	B03
	Médiové prvky - učitel
	 
	 

	9
	9
	Multimediální rozvaděč zabudovaný do učitelského pracoviště s centrálním ovládáním žákovských pracovišť, bližší specifikace dle přílohy č. 2, výkres 2.3 – stránka 8 této specifikace

	ks
	1,00

	10
	10
	Učitelský demonstrační panel 1xss,st+2x230V
	ks
	1,00

	11
	11
	Zásuvka 230V
	ks
	3,00

	12
	12
	Zásuvka s přepěťovou ochranou
	ks
	1,00

	13
	12
	[image: Vpusť kameninová]
	Příslušenství ke keramickému dřezu 



	ks
	1,00

	14
	13
	Páková stojánková baterie dřezová s ramínkem 
	ks
	1,00

	15
	14
	Výlevka kameninová 14,5 x 14,5 x 15v 
	ks
	1,00

	16
	15
	Příslušenství k výlevce
	ks
	1,00

	17
	16
	[image: VR1a]
	Výtokové ramínko 



	ks
	1,00

	18
	17
	Plynový jednokohout 1x kohout - 1/2 x 08 a 1/2, redukce
	ks
	1,00

	19
	18
	[image: P1010014][image: plyn-jednokohout 1]
	Příslušenství k plyn. kohoutu - průchod prac .deskou 2x matice AL, 1x mosazné pouzdro



	ks
	1,00

	20
	19
	Plynový kahan ZP - výkon 1300W tlak 1,5 - 2,3kPa, příkon 0,13 Nm3/h
	ks
	1,00

	21
	20
	Příslušenství ke kahanům 2spony + přípojná hadice
	ks
	1,00

	 
	Celkem za
	B03 Médiové prvky - učitel
	 
	 

	Díl:
	B04
	[image: zásuvky]
	Médiové prvky - žáci



	 
	 

	22
	22
	230V zásuvka s klapkou ve sloupku 
	ks
	48,00

	23
	23
	Zářivka d.80cm 
	ks
	6,00

	24
	24
	Zářivka d.120cm 
	ks
	6,00

	25
	25
	Keramický dřez šířka 53 cm, hloubka 45cm
	ks
	6,00

	26
	26
	Příslušenství ke keramickému dřezu 
	ks
	6,00

	27
	27
	Páková stojánková baterie dřezová s ramínkem 
	ks
	6,00

	28
	28
	Výlevka kameninová 14,5 x 14,5 x 15v 
	ks
	6,00

	29
	29
	Příslušenství k výlevce
	ks
	6,00

	30
	30
	Výtokové ramínko 
	ks
	6,00

	31
	31
	Plynový jednokohout 1x kohout - 1/2 x 08 a 1/2, redukce
	ks
	12,00

	32
	32
	Příslušenství k plyn. kohoutu -průchod prac.deskou 2x matice AL, 1x mosazné pouzdro
	ks
	12,00

	33
	33
	Plynový kahan ZP - výkon 1300W tlak 1,5 - 2,3kPa, příkon 0,13 Nm3/h
	ks
	12,00

	34
	34
	Příslušenství ke kahanům 2spony + přípojná hadice
	ks
	12,00

	 
	Celkem za
	B04 Médiové prvky - žáci
	 
	 

	Díl:
	B12
	Mycí dřezová skříňka
	 
	 

	41
	41
	Dřezová skříňka 84x60x90  skříňka pro keramický dřez, korpus tvořen LDT tl.18mm, pracovní deska postformingová, dvířka hraněna z ABS 2mm, umístěna do části v učebně, kde bylo původní umyvadlo
	ks
	1,00

	42
	42
	Tlakový bojler spodní 10l, ohřívač vody, příkon 1,2, tlak vody 0,6, napětí 230, stupeň krytí IP24
	ks
	1,00

	43
	43
	Keramický dřez šířka 53 cm, hloubka 45cm
	ks
	1,00

	44
	44
	Příslušenství ke keramickému dřezu 
	ks
	1,00

	45
	45
	Páková stojánková baterie dřezová s ramínkem 
	ks
	1,00

	 
	Celkem za
	B12 Mycí dřezová skříňka
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