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Příloha č. 1
Technické požadavky na předmět zakázky

k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení podle § 25 a 38 ZVZ s názvem:

„Strojové vybavení na úklid zpevněných cest za účelem snížení prašnosti ve městysi Mrákotín“

Identifikační údaje zadavatele:
Název:		Městys Mrákotín
Sídlo:		Mrákotín 49, 588 54 Mrákotín
IČ:		00286265

Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabídnuté samosběrné a kropicí vozidlo mělo parametry specifikované v níže uvedených tabulkách. Požadavky na vozidlo jsou stanoveny zvlášť pro podvozek a zvlášť pro nástavbu.


	Číslo položky
	TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PODVOZEK

	1
	Kloubově řízený stroj s pohonem obou náprav 4x4

	2
	Hydrostatický pojezd stroje vpřed - vzad

	3
	Přepravní rychlost min 15 km/h

	4
	Pohon dieselovým kapalinou chlazeným motorem

	5
	Výkon motoru v rozmezí 20-36 kW

	6
	Kabina obsluhy s topením a větráním

	7
	Klimatizace

	8
	Odpružená sedačka obsluhy 

	9
	Nastavitelný sloupek řízení

	10
	Řízení stroje s hydraulickým posilovačem

	11
	Hmotnost stroje do 1800 kg

	12
	Výška stroje do 2000 mm

	13
	Šířka stroje do 1250 mm

	14
	Délka stroje do 4000 mm

	15
	Provozní a parkovací brzda

	16
	Čelní hydraulicky zdvihané připojovací zařízení

	17
	Dva vnější dvojčinné hydraulické okruhy ovládané z místa obsluhy

	18
	Dopravní osvětlení

	19
	Homologace pro provoz na komunikacích a velký technický průkaz

	20
	Návod k obsluze v českém jazyce

	21
	Základní nářadí




	Číslo položky
	TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZAMETACÍ NÁSTAVBU S ODSÁVÁNÍM

	1
	Systém odsávání umožňující snížení prašnosti (PM10) o 95%

	2
	Dva čelní kruhové zametací kartáče se zkrápěním

	3
	Zametací šířka nastavitelná v rozsahu od 1200 mm

	4
	Možnost regulace otáček kartáčů

	5
	Třetí (čtvrtý) boční hydraulicky naváděný kartáč

	6
	Snadný přístup k odsávací hubici

	7
	Zásobník na nečistoty o objemu 400 – 1000 l

	8
	Zásobník výklopný hydraulicky do výšky min 1300 mm

	9
	Zabudovaná nádrž na vodu 60 - 250 l

	10
	Skrápěcí trysky čelních kartáčů

	11
	Odsávací vývěva v kontejneru

	12
	Možnost výměny přídavných zařízení
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