Příloha č. 2

Vymezení předmětu zakázky
Část A

· Dvoubarevný tampontiskový stroj s pevným stolem
Dvoubarevný tamponový stroj s vysokým tiskovým výkonem, umožňující tisk obou tamponů v jedné centrální pozici a vypnutí jednoho tamponu pro jednobarevný tisk.

· uzavřený barevník s automatickým čištěním tamponu
· stůl na jedné pozici bez přejíždění pro naprostou přesnost soutisku
· možnost vypnout druhou barvu a tisknout tak 1barevně – opakovaný tisk jedné barvy
· vysoká rychlost dvoubarevného tisku až 1200 ks/ hod.
· průměr kalíšku 90 mm, velikost tisku až 80 x 80 mm dvoubarevně
· součástí dodávky je doprava, instalace a zaškolení
Část B
· Dvoubarevný tampontiskový stroj s pojížděcím stolem
       Tamponový tisk se stálou jakostí tisku a vysokou kapacitou tisků.

· elektropneumatický pohon

· robustní konstrukce stroje z hliníkové slitiny

· otevřený systém barevníku

· rychlost stroje při dvoubarevném tisku min. 1000ks/hod.

· rychlost rakle a tamponu nastavitelná nezávisle na sobě

· pneumaticky nastavitelný přítlak na rakli

· nastavitelné místo zdvihu rakle

· barevník pro dvoubarevný potisk, rozměr  1ks klišé společného pro obě barvy 100x300mm

· barevník pro jednobarevný potisk, rozměr klišé 100x100mm

· seřizovací křížový stůl stavitelný v osách x,y,z

· kompletní příslušenství stroje včetně držáku tamponu, raklí pro jednobarevný a dvoubarevný

              tisk, pedálu pro ovládání taktu stroje, jednobarevný barevník
· posuvné zařízení s pneumatickým pohonem, index min. 145 a max. 152,4mm
· součástí dodávky je doprava, instalace a zaškolení
Část C
· Poloautomatický sítotiskový stroj dvousloupový
· dvousloupový sítotiskový stroj

· tisková plocha min. 700x300mm

· kompletně vybavený pro plochý tisk

· s pneumatickým pohonem stěrky

· ve 3 osách nastavitelným stolem KO 04

· s nožním spínačem a sadou stěrek

· stroj je vybaven vakuovou deskou 850x400x4mm

· eloxovaný hliník

· odsávaná plocha min. 780x330mm

· možnost potisku až do výšky předmětu min. 200 mm
· kapacita min. 1500 ks/hod.

· součástí dodávky je doprava, instalace a zaškolení
Část D
· Poloautomatický sítotiskový karusel pro tisk textilu s mezisušičem
· 6 stanic + 4 automatické tiskové hlavy

· elektrický systém raklí

· servo Drive – otáčení stroje (elektrický pohon otáčení stroje)

· pneumatické přisátí sít

· tiskový formát min. 480x500 mm

· průměr stroje do 3.140 mm

· nastavitelnost chodu zprava/zleva

· ovládání pres tlačítkovou folii, textové zobrazení v různých svět. jazycích

· digitální mikroprocesor ovládání

· tlačítko pro pedál start/stop pro manuální chod stroje

· uchycení sít zepředu

· tři tiskové programy, 2 zkušební programy a 1 flock program

· individuální nastavení odtrhu sít pro jednotlivou pozici
· přesnost nastavení s přesností na +/- 0,025 mm
· jednoduchý ovládací panel na každé samostatné tiskové pozici
· nastavitelnost taktu, rychlost max. 1000 cyklu
· součástí dodávky je doprava, instalace a zaškolení
· vč. příslušenství:

·   6x hliníkové sendvičové palety 320 x 600 mm

·   8x hliníkové sendvičové palety 290 x 600 mm

·   8x hliníkové sendvičové rukávové palety 160/220 x 700 mm
- součástí stroje bude mezisušič (zařízení určené k mezisušení potištěných textilních

   výrobku v tiskových strojích) s těmito parametry:

· mezisušič kompatibilní s tiskovým strojem

· sušící plocha 490x690mm, 1200W/380V32A/50HZ

· stojanový model s výškově stavitelnou nohou

· možnost ovládání a nastavování mezisušice pres ovládání tiskového stroje

· elektronická kontrola funkce ventilátoru se zvukovou signalizací v případě
  poruchy
Část E
· Automatický transferový lis
Lis, který dokáže pracovat samostatně bez nutnosti obsluhy přetahovat ručně lis vlevo a vpravo a stlačovat páku lisu. O to více zbývá casu na nasazování textilu a zvýší se tak rychlost lisování.

· transferový lis s automatickým posunem topné desky a se samočinným

· dvojitá pracovní plocha

· automatický posun topné desky

· pneumatický přítlak s možností jeho nastavení 0 až 600gr/cm2

· bezpečnostní spínač pro okamžité přerušení cyklu

· digitální display - nastavení casu 0 až 999,9sec., teploty 50 až 255 st.C,  počítač

kusů

· pedál pro spuštění cyklu
· velikost pracovních ploch min. 50x40cm, s možností výměny za menší – 13x13cm,

              30x20cm
· součástí dodávky je doprava, instalace a zaškolení
Část F

· Digitální UV tiskárna
Vhodné pro většinu reklamních předmětů, využití zejména pro potisk plochých nesavých materiálů.

Potisk ve vysoké, téměř fotografické, kvalitě. Rychlý a efektivní potisk velkých i menších sérií.

· zdvih až 15 cm

· 4 inkousty CMYK + 2x White

· možnost aplikace laku pro finální úpravu potisku

· možnost chemické předúpravy povrchu materiálu

· rotační adaptér pro potisk válcových předmětů

· dodání včetně RIP RasterLink
· pracovní plocha min. 610x420mm s podtlakovým přisáváním
· součástí dodávky je doprava, instalace a zaškolení
