**Technická specifikace herních prvků**

* Zadavatelem požadovaná a zvolená specifikace prvků je použita jako ukázka – doporučená jiným dodavatelem, avšak není striktním zadáním – slouží pouze jako ukázka a příklad požadovaného plnění.
* Nabízené prvky musí dodržet uvedené minimální rozměry a materiálové provedení.  
  Účastník řízení může nabídnout vyšší kvalitu, lepší a efektivnější řešení, avšak nelze nabídnout „horší“ provedení než je zadavatelem požadováno.
* Účastník je povinen dodržet požadované technické parametry výrobků. Zadavatel toleruje drobné rozměrové odchylky výrobků (max. 5 % oproti zadání) a drobné odchylky barevného řešení dané výrobními postupy uchazeče. Uchazeč svým podpisem (níže) potvrzuje svůj závazek tyto technické parametry s povolenými odchylkami (viz výše) dodržet.
* V případě jiného technického řešení, nedodržení minimálních rozměrů či nabídnutí horší kvality materiálu, nebude nabídka hodnocena.
* Skutečnost, že nabízené technické řešení splňuje rovnocenným způsobem požadavky zadavatele vymezené technickými podmínkami, případně splňují požadavky na výkon nebo funkci je uchazeč povinen doložit technickou dokumentací výrobce, technickými listy nebo zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem a platným certifikátem ČSN 1176 nebo ČSN 16630, tuto dokumentaci přiloží k tomuto formuláři pro splnění technických parametrů.

**Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit.**


* Jedná se o minimální závazné požadavky, při jejich nesplnění bude nabídka uchazeče vyřazena. Účastník řízení může nabídnout vyšší kvalitu, lepší a efektivnější řešení, avšak nelze nabídnout „horší“ provedení než je zadavatelem požadováno.


**Workoutový a parkúrový́ park - Velikost 135 m2**

**Obsah obrázku text, interiér

Popis byl vytvořen automaticky**

**Orientační vizualizace parku:**

****


****

**Popis cvičebních prvků**

**Obsah obrázku text


Popis byl vytvořen automaticky**


****


****

**Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automaticky**


****


****

****

**Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky**

****

****

|  |  |
| --- | --- |
| *Obsah obrázku text  Popis byl vytvořen automaticky* | |
| **Workoutová konstrukce** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn** |
| 1x Žebřík vodorovný́ o minimální délce 300 cm ve výšce 240 cm s minimálně 8 příčkami o ∅   trubky 33,7mm |  |
| 1x Wing (krátký šikmý žebřík) minimálně 5 příček, o minimální šířce 110 cm, nejvyšší ve výšce 275 cm |  |
| 1x Hrazda lomená dlouhá o minimální délce 200 cm (negativní zádová) o  ∅ trubky 33,7mm |  |
| 1x Taneční dragon tyč o ∅ trubky 48 mm a délce 280 cm – mimo osu stojných nohou tak aby nosné nohy byly vzdáleny minimálně 180 cm od taneční tyče a neohrožovaly bezpečnost cvičence při rotačních cvicích |  |
| 2x Držák na kruhy mimo osy nohou – minimálně 280 cm nad zemí |  |
| 2x Kruhy – gymnastické – profesionální dřevěné s nastavitelnými popruhy |  |
| 1x Multibar – Multifunkční hrazda (hrazda se čtyřmi zalomenými úchopy vhodná na úzké i širší přítahy  simulující přirozený́ pohyb rukou) |  |
| 1x Žebřiny svislé o výšce cca 240 cm o šíři hrazd 110 cm s plnohodnotnými příčkami a maximální mezerou  mezi žebřinami 240 mm v celé části. |  |
| 1x Trojitá hrazda o délce 140 cm v minimální  výšce 240 cm o ∅ trubky 33,7 mm |  |
| 2x Hrazda o délce 140 cm v minimální  výšce 240 cm o ∅ trubky 33,7 mm |  |
| 2x Hrazda o délce 140 cm ve výšce 220 cm o ∅ trubky 33,7 mm |  |
| 1x Hrazda o délce 140 cm ve výšce 160 cm o ∅ trubky 33,7 mm |  |
| 1x Hrazda o délce 140 cm ve výšce 110 cm o ∅ trubky 33,7 mm |  |
| .2x Stabilizační noha s krátkou hrazdou pro nácvik shybů |  |
| 1x Trojitá bradla ve výšce min 150 cm o délce minimálně 200 cm, bez vnitřních spojovacích tyčí, o  ∅ trubky 51 mm. |  |
| 1x Hrazda o délce 140 cm v minimální  výšce 30 cm o ∅ trubky 33,7 mm |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **1x Dip Bench Cut – Bradlová lavice** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn** |
| Půdorysný rozměr 180 x 40 cm |  |
| Max. výška pádu 0,5 m |  |
| Trubka ∅ 33,7 mm |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **1x Abdominal Double Bench - funkční šikmá lavice se dvěma úhly sklonu** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn** |
| Půdorysný rozměr 250 x 250 cm |  |
| Max. výška pádu 1 m |  |
| Materiál vnitřní konstrukce: Pevnostní ocelový jäckel 70x50x2mm |  |
| Materiál stojných nohou: Jäckel 100 x 100 x 4 mm |  |
| Kotvení: pomocí šroubovic 12 mm o pevnosti 8,8 s chemickou kotvou |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1x Stalky** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn** |
| Půdorysný rozměr 80 x 55 cm |  |
| Max. výška pádu 0,5 m |  |
| Materiál pevnostní ocel o ∅ trubky 33,7 a síle materiálu 3 mm |  |
| Kotvení: pomocí šroubovic 12 mm o pevnosti 8,8 s chemickou kotvou |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2 x Step up - Stupínek** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn** |
| Půdorysný rozměr 23 x 23 cm |  |
| Max. výška pádu 0,5 m |  |
| Materiál pevnostní ocel o ∅ trubky 51 mm |  |
| Kotvení: pomocí šroubovic 12 mm o pevnosti 8,8 s chemickou kotvou |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1x Freestylová šestibradla s nízku hrazdou** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn** |
| Půdorysný rozměr 400 x 150 cm |  |
| Max. výška pádu 1,5 m |  |
| Materiál bradel : pevnostní ocelová trubka o ∅ trubky 51 mm a síle materiálu 4 mm + laserové výpalky |  |
| Kotvení: pomocí šroubovic 12 mm o pevnosti 8,8 s chemickou kotvou |  |

*Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky*

|  |  |
| --- | --- |
| **1x Minibar set – nízké hrazdy** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn** |
| Půdorysný rozměr 450 x 20 cm |  |
| Max. výška pádu 0,5 m |  |
| Materiál stojných nohou : pevnostní ocel ∅ 33,7 a síla 4-8 mm |  |
| Kotvení: pomocí šroubovic 12 mm o pevnosti 8,8 s chemickou kotvou |  |

**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dopadové plochy – norma EN 16630** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn** |
| Barva černá |  |
| Min. síla 50 mm |  |

V ……………………………………………….. dne ……………………………………..

Jméno, příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka: ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………

Razítko a podpis osoby oprávněné   
jednat za účastníka