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PŘÍLOHA Č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Technická specifikace dodávky: parametry a cena nabízené uchazečem
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Uchazeč ke každé položce technické specifikace doplní „ANO“ či „NE“ v případě jasně definovaných technických parametrů a „ANO“ či „NE“ včetně uvedení reálné, nabízené hodnoty technického parametru, která respektuje maximální a minimální hodnoty definované v dokumentu „Technická specifikace dodávky – parametry požadované zadavatelem“.
	Technická specifikace parametrů TRAKTORU

	Popis požadované výbavy a dalších specifik
	Specifikace dodavatele

	Kolový traktor s pohonem 4x4
	

	Výkon motoru (2000/25/CE) 64 - 70 kW
	

	Motor s mechanicky ovládaným vstřikovacím čerpadlem
	

	Mechanická plně synchronizovaná převodovka
	

	Rozsah rychlostí minimálně 0,20 – 40 km/h, počet rychlostních stupňů vpřed minimálně 20
	

	Radiální pneumatiky 12.4R24 přední kola, 16,9R34 zadní kola
	

	Vývodový hřídel s otáčkami 540 a 1000  ot./min. + otáčky vývodového hřídele závislé na pojezdové rychlosti traktoru
	

	Mechanická regulační hydraulika
	

	Minimálně 2 hydraulické okruhy vzadu + 1 volná zpátečka (4+1 rychlospojka)
	

	Zvedací síla na konci spodních táhel hydrauliky min. 40 kN
	

	Hydraulické čerpadlo o výkonu min. 50 l/min.
	

	1+2 hadicové vzduchové brzdy přívěsu
	

	Bezpečnostní kabina s topením, klimatizací, sklopným a výsuvným volantem, vzduchem odpružené sedadlo řidiče, sedadlem spolujezdce a vnějším pracovním osvětlením
	

	Zadní etážový závěs s automatickou hubicí + spodní tažná lišta
	

	Závaží zadních kol minimálně 250 kg
	

	Uzamykatelná nádrž paliva, autorádio, výstražný maják, skříňka na nářadí
	

	Vzduchový brzdový systém pro přívěs
	

	Celková nabídková cena
	


	Technická specifikace parametrů DRTIČE KOMUNÁLNÍHO ODPADU

	Popis požadované výbavy a dalších specifik
	Specifikace dodavatele

	Teoretický výkon minimálně 20 m3/hod.
	

	Pohon kloubovým hřídelem od traktoru
	

	Pojistka proti přetížení (NO STRESS)
	

	Řetězový dopravník v násypce
	

	Průměr drtící komory min. 530 mm
	

	Vynášecí sklápěcí dopravník do výšky min. 2,0 m
	

	Zpracování materiálu o průměru 18 cm (minimálně)
	

	Vkládací násypka délka minimálně 2,0 m
	

	Dodrcovací protiostří
	

	Celková nabídková cena
	


	Technická specifikace parametrů PROSÉVACÍHO SÍTA BUBNOVÉHO

	Popis požadované výbavy a dalších specifik
	Specifikace dodavatele

	Výkon: 14 - 25 m3/h
	

	Velikost ok síta 20 x 20 mm s možností výměny
	

	Hmotnost do 1 000 kg
	

	Kompatibilní s nabízeným manipulátorem
	

	Pohon hydromotorem od pracovní hydrauliky
	

	Celková nabídková cena
	


	Technická specifikace parametrů PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

	Popis požadované výbavy a dalších specifik
	Specifikace dodavatele

	Šířka rotoru: 2,5 m
	

	Maximální výška zakládky: 1,5 m až 1,8 m
	

	Rotor s výměnnými pracovními noži
	

	Pohon kloubovým hřídelem od traktoru
	

	Sada protizávaží
	

	Hydraulické sklápění do pracovní polohy
	

	Celková nabídková cena
	


	Technická specifikace parametrů MANIPULÁTORU S PŘÍSLUŠENSTVÍM

	Popis požadované výbavy a dalších specifik
	Specifikace dodavatele

	Nosnost zdvihu: minimálně 2 400 kg
	

	Výška zdvihu: minimálně 5 600 mm
	

	Hmotnost nezatíženého stroje: minimálně 4 400 kg
	

	Maximální rychlost: min. 20 km/h
	

	Výkon: min. 50 kW
	

	Pojezd: hydrostatický
	

	Hydraulické upínání z kabiny
	

	Jednopákové ovládání všech funkcí
	

	Pneumatiky: 18"
	

	Odpružení ramene
	

	Vzduchem odpružená sedačka
	

	3 režimy řízení: krabí chod, natáčení pouze přední nápravy, natáčení obou náprav
	

	Objem palivové nádrže: min. 68 l
	

	Předřadný samočistící filtr
	

	Osvětlení na kabině 2 ks
	

	Osvětlení na výložníku
	

	Inching pedal – rozpojení pojezdu
	

	Lopata s drapákem min. šíře 2 m
	

	Zadní tažný závěs
	

	Celková nabídková cena
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