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Vakuový lis
Minimální požadavky:
rozměr min. 500x700 mm
minimální zdvih formy 200 mm
stroj musí být připraven na možnost výroby s protirazníkem, nebo jej přímo mít
poloautomatický provoz

Blistrovací stroj

Minimální požadavky:
minimální formát stroje 400x500 mm, 
možnost balení do blistrů o výšce minimálně 60 mm nebo více

Řezací a gravírovací laserový plotter

Minimální požadavky:
minimální formát 700x500 mm, zvedací stůl s minimálním zdvihem 190 mm, 
výkon laseru 100-200W
musí umět gravírovat i řezat plasty
schopnost řezat podle značek (CNC kamera a software)

Požadavky na kvalitu řezacích a gravírovacích úloh: 
Zadavatel zároveň požaduje, aby uchazečem dodávaný Řezací a gravírovací laserový plotter zhotovil soubory dle následujících požadavků zadavatele: 

A) Soubor blistr 115x55 materiál PET G tloušťka 0,3mm, čas řezání pod 1minutu 45 sekund.
Informace k uvedené úloze zadavatel přikládá jako samostatnou přílohu A 1 – A3. 

B) Soubor krabička-zvonek, materiál lepenka GD2 350g, čas gravírování a řezání pod 4 minuty 30 sekund.
Informace k uvedené úloze zadavatel přikládá jako samostatnou přílohu B 1 – B3. 

C) Soubor krabička, materiál lepenka GD2 350g, čas řezání pod 1 minutu 30 sekund.


CNC fréza-router

Minimální požadavky:
rozměr pracovní plochy500x700 mm
minimální zdvih osy z 200 mm
vřeteno o minimálním výkonu 1,5kW
schopnost opracovávat neželezné kovy
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