Technické parametry svozového vozidla s lisovací nástavbou a nádob na svoz biologicky rozložitelného odpadu

Technické parametry podvozku

1. Rozměry a hmotnosti 

· nové nákladní vozidlo kategorie N1 s celkovou hmotností max. 3500 kg

· rozvor max. 2 460 mm

· šířka obrysu vozidla bez bočních zrcátek max. 1650 mm

2. Motor

· vznětový přeplňovaný o výkonu max. 75 kW, vodou chlazený 

· emisní limit EURO 5 s bezúdržbovým filtrem pevných částic

· zdvihový objem max. 2 200 cm3

· elektronická regulace pracovních otáček

· výfuk vyvedený nahoru za kabinu

3. Převodovka

·  mechanická, plně synchronizovaná, min. 5 převodových stupňů pro jízdu vpřed a 1 vzad, s redukcí všech rychlostních stupňů 

4. Podvozek

· jednoduchá montáž kol na obou nápravách, všechny pneumatiky stejné  

· nezávislé zavěšení min. jedné nápravy

· odpružení přední nápravy vinutými pružinami, zadní nápravy min. listovými pružinami,     hydraulické teleskopické tlumiče, stabilizátor

· hydraulický posilovač řízení

· palivová nádrž min. 60 litrů, uzamykatelná

· barva černá
5. Brzdy

· hydraulické dvouokruhové min. s ABS

· kotoučové brzdy na všech kolech

· parkovací brzda min. mechanická s účinkem min. na jednu nápravu
6. Pohon

· pohon 4x4, s možností odpojení jedné nápravy

· uzávěrka diferenciálu min. na jedné nápravě

7. Kabina 

· min. dvoumístná sklopná

· odpružené min. sedadlo řidiče,

· pracovní světla

· ukazatel provozních veličin min. provozních hodin motoru, hydrauliky a ujetých km

· barva oranžová

· pracovní osvětlení
· závislé teplovodní topení s ventilátorem

· teleskopický nebo sklopný oranžový maják na kabině zapsaný v TP

· min. jedna elektrická zásuvka 12 V pro ovládání nástavby

8. Hydraulika soustava

· min. dvou okruhová, silová 

· pohon hydraulického čerpadla od nezávislého vývodu na motoru

· hydraulické čerpadlo o výkonu min. 40 l/min. 

· pracovní tlak min. 190 barů

· chladič hydraulického oleje

· ovládání zapnutí a vypnutí čerpadla v kabině min. mechanický 

9. Výbava vozidla

· pneumatiky M+S

· plnohodnotné rezervní kolo M+S

· tažné zařízení oko + čep a koule ISO 50 zapsané v TP

· povinná  výbava -  lékárnička, sada žárovek, reflexní vesta, výstražný trojúhelník, klíč na kola, hever a zakládací klín

· návod k obsluze, servisní knížka a seznam náhradních dílů v českém jazyce

· technický průkaz

· osvědčení o shodě 

Technické parametry svozové nástavby

· lisovací nástavba o objemu min. 2500 l

·  osazení nástavby na rám podvozku prostřednictví příčníků

· hydraulicky lisovací mechanismus 

· automatický lisovací proces, lisování v celém profilu nástavby

· poměr stlačení min. 1:2

· vyprazdňování výtlačným štítem 

· hydraulicky ovládané zadní vrata 

· boční, hydraulické, univerzální vyklápěcí zařízení pro nádoby min. 110, 120, 140 a 240 l (odpovídající evropské normě EN 840 -1)

· oboustranná uzavíratelná dvířka pro ruční nakládání

· ovládání po obou stranách nástavby min. centrál stop, lisovací proces

· bezpečnostní jistící prvky min. bočních dveří, lisovacího mechanismu a vyklápěče

· maják na zádi nástavby

· osvětlení pracovního prostoru

· barva oranžová

· osvědčení o shodě

· návod k obsluze a seznam náhradních dílů v českém jazyce
Technické parametry nádob na biologicky odpad

· robustní konstrukce zaručující bezpečnou manipulaci s obsahem o min. hmotnosti 60 kg

· objem nádoby min. 120 l 

· počet nádob 380 ks

· materiál HDPE - polyetylen s vysokou hustotou, s požadavkem na max. pevnost, odolnost proti rozkladu, mrazu, horku a chemikáliím, plně recyklovatelný

· nádoba osazena dvěma koly usnadňujícími manipulaci 

· nádoba musí odpovídat evropské normě EN 840-1

· konstrukce nádoby musí umožnit vyprázdnění jejího obsahu vyklápěcím mechanismem dle evropské normy

· odvětrávací otvory na bocích nádoby

· min. plastový odklápěcí rošt na dně nádoby, pevně spojen s nádobou

· možnost odvětrání víka nádoby

· barva světle hnědá
