Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace

Traktorové rýpadlo-nakladač
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	

	Rýpadlo-nakladač s přední víceúčelovou nakládací lopatou a zadním podkopovým zařízením
	Rýpadlo-nakladač s přední víceúčelovou nakládací lopatou a zadním podkopovým zařízením

	Použití  stroje pro zemní a nakládací práce v zimním i letním období
	Použití  stroje pro zemní a nakládací práce v zimním i letním období

	Přepravní rychlost min. 35 km/hod
	Přepravní rychlost min. 35 km/hod

	Motor s turbodmychadlem, výkon min. 65 kW
	Motor s turbodmychadlem, výkon min. 65 kW

	Emise IIIb/TIER 4i
	Emise IIIb/TIER 4i

	Pohon obou náprav, alarm na zpátečce
	Pohon obou náprav, alarm na zpátečce

	Uzávěrka hydrodynamického měniče
	Uzávěrka hydrodynamického měniče

	Převodovka elektronicky řízená poloautomatická  s řazením pod zatížením
	Převodovka elektronicky řízená poloautomatická  s řazením pod zatížením

	Změna směru jízdy pod zatížením bez použití spojky
	Změna směru jízdy pod zatížením bez použití spojky

	Řiditelná přední náprava s hydrostatickým systémem
	Řiditelná přední náprava s hydrostatickým systémem

	Bezpečnostní odhlučněná kabina s účinným vytápěním
	Bezpečnostní odhlučněná kabina s účinným vytápěním

	Univerzální víceúčelová čelní lopata o obsahu min. 1m3 s  paletizačními vidlemi
	Univerzální víceúčelová čelní lopata o obsahu min. 1m3 s  paletizačními vidlemi

	Podkopové zařízení s možností posunu podkopového zařízení v nosném rámu v rozsahu šířky stroje s teleskopickým výsuvným ramenem a rychloupínacím systémem
	Podkopové zařízení s možností posunu podkopového zařízení v nosném rámu v rozsahu šířky stroje s teleskopickým výsuvným ramenem a rychloupínacím systémem

	Podkopové rameno vybavené bezpečnostním zařízením pro jeřábování dle normy EN 474
	Podkopové rameno vybavené bezpečnostním zařízením pro jeřábování dle normy EN 474

	Podkopové lžíce se zuby, šířka cca 600 a 300 mm
	Podkopové lžíce se zuby, šířka cca 600 a 300 mm

	Boční dosah podkopu od osy stroje cca 6 m, hloubka výkopu cca 5 m
	Boční dosah podkopu od osy stroje cca 6 m, hloubka výkopu cca 5 m

	Ovládání podkopu a nakladače hydraulickými joystickovými ovladači
	Ovládání podkopu a nakladače hydraulickými joystickovými ovladači

	Naklápěcí svahová lžíce, šíře min 1 400 mm, rozsah naklápění min. +/- 45°
	Naklápěcí svahová lžíce, šíře min 1 400 mm, rozsah naklápění min. +/- 45°

	Hydraulický rozvod pro pohon bouracího kladiva a naklápěcí svahovací lžíce
	Hydraulický rozvod pro pohon bouracího kladiva a naklápěcí svahovací lžíce

	Silniční a pracovní přední a zadní osvětlení
	Silniční a pracovní přední a zadní osvětlení

	Počítadlo provozních motohodin
	Počítadlo provozních motohodin

	Přední a zadní stěrače včetně ostřikovačů
	Přední a zadní stěrače včetně ostřikovačů

	Výstražný zábleskový maják oranžové barvy. Na zadní části kabiny nakladače výstražná oranžová LED alej s ovládáním v kabině řidiče (označení LED A TC 08, www.holomy.cz )
	Výstražný zábleskový maják oranžové barvy. Na zadní části kabiny nakladače výstražná oranžová LED alej s ovládáním v kabině řidiče (označení LED A TC 08, www.holomy.cz )

	Elektroinstalace vyhovující dle normy IP69
	Elektroinstalace vyhovující dle normy IP69

	Sada nářadí, skříňka na nářadí
	Sada nářadí, skříňka na nářadí

	
	



Stroj je homologován, vybaven a schválen pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.

	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zboží. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízené zboží je musí splňovat. 



