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TECHNICKÁ ZPRÁVA   -  ULICE U HŘIŠTĚ
1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
	stavba
	:
	Úprava místních komunikací ke hřišti a Járy Cimrmana

Ulice Járy Cimrmana

	kraj / OKRES 
	:
	Středočeský / Nymburk



	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
	:
	Chleby



	STAVEBNÍ ÚŘAD


	:
	Nymburk

	charakter stavby
	:
	Zpevněné plochy

Úprava

	Stupeň pd
	
	PDPS



	OBEC


	:
	Chleby

	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL


	:
	Obec Chleby

Průběžná 100
289 31 Chleby

tel. + 420 325 588 093
e-mail: obecniurad@chleby.cz

	PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

[image: image1.jpg]Ing. Hynek Seiner
projekéni a inZenyrska kancelar
autorizovana pro Dopravni stavby a Méstské inzenyrstvi

® silnice a méstské komunikace Sidlo: Jana Zajice 986

@ dopravné inzenyrska opatfeni 530 12 Pardubice
e zpevnéné plochy v prim. aredlech  (fakturace, korespondence)
e regenerace ploch v sidlistich Kancelaf: Husova 378
@ feSeni dopravy v klidu 530 03 Pardubice
e détska a sportovni hiisté (0s. jednani po predch. dohodé)
® inZenyring Tel: 777 225 093
® autorsky dozor E-mail: HynekSeiner@seznam.cz
® koordinace dal$ich profesi |CO: 74569104, DIC CZ7811053305




	:
	Ing. Hynek Seiner, projekční kancelář autorizovaná pro Dopravní stavby a Městské inženýrství, ČKAIT 0601928

Jana Zajíce 986

530 12 Pardubice
tel: +420 777 225 093 

e-mail: hynekseiner@seznam.cz

	PODZHOTOVITELÉ
	:
	Rozpočet – Dana Horáková

Brožíkova 429

530 09 Pardubice


2.  
STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
Bude provedena rekonstrukce komunikacíve stávající trasách v ulici Járy Cimrmana v délce 176 m a 196 m včetně odvodnění.
3.  
VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI 
Pomocí kopaných sond byla zjištěna stávající skladba vozovky. Byla navržena konstrukce vozovky.
Dle výsledků sčítání dopravy © ŘSD 2010 je třída dopravního zatížení V – „nízká“.

4.  
VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY
Tento objekt je samostatnou etapou, vztahy k ostatním objektům nejsou (ulice Járy Cimrmana lze realizovat samostatně. 
5.  
NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
5.1
VŠEOBECNĚ

Bude provedena rekonstrukce komunikace ve stávající trase. 
5.2
SMĚROVÉ POMĚRY

Budou zachovány stávající. Celá trasa je v přímé, pouze v napojení na stávající komunikaci jsou navrženy spíše z formálních důvodů a z důvodů vytýčení navrženy 2 směrové oblouky. 
8 m - 

prostý, kruhový bez přechodnic 

100 m - 

prostý, kruhový bez přechodnic 

5.3
SKLONOVÉ POMĚRY

Podélný sklon:

Bude kopírovat v maximální možné míře stávající podélný sklon. Maximální podélný sklon je 1,22%. Minimální podélný sklon je 0,4%.
Příčné sklony:

Na většině úseků navržený střechovitý příčný sklon 2%.
5.4
TECHNICKÉ PROVEDENÍ

Bude provedena rekonstrukce komunikace včetně konstrukčních vrstev. Vozovka bude upnuta do bílé betonové vodící přídlažby a v místech podél vjezdů a parkovacích stání  s podsádkou 2 cm. Tato obruba provedena pouze v místech vjezdů, vstupů a odstavných stání  pro návštěvy.
5.5
KONSTRUKCE:

Plná konstrukce (třída dopravního zatížení V):

Vychází z TP - 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, IZ a diagnostiky 
Konstrukce bude následující:

Asfaltový beton   



ACO (ABS I) 

  40 mm

Spojovací postřik


0,500 kg/m2

Obalované kamenivo 


ACP16 (OKI)

 60 mm

Infiltrační postřik


0,700 kg/m2

Mechanicky zpevněné kamenivo

MZK


150 mm

Štěrkodrť



ŠD


200 mm

Celkem




min.


400 mm

Minimální úroveň zhutnění zemní pláně E def,2 je 45 MPa. Tohoto zhutnění bude dosaženo pomocí vápenné stabilizace. V případě, že nebude dosaženo dostatečné zhutnění zemní pláně ani s použitím vápenné stabilizace, bude na zemní pláň rozprostřena separační geotextilie.

5.6
PROPUSTKY NA TRASE:

Nejsou
5.7
PROPUSTKY A MOSTKY, VJEZDY, OBRATIŠTĚ:

V projektové dokumentaci je navrženo 14 vjezdů. Tyto vjezdy – jejich dispozice a umístění – vycházejí ze zaměření, místního šetření a jednání s uživateli přilehlých pozemků. Možnost drobných úprav v době realizace samé.
Konstrukce vjezdů:

Zámková dlažba    


DL I 


 80 mm

Kladecí vrstva



LV

          30-40 mm
Stabilizace cementem 


SC I

              150 mm

Štěrkodrť 



ŠD


200 mm

Celkem




min.


460 mm

Minimální úroveň zhutnění zemní pláně E def,2 je 45 MPa. 
5.8
KRAJNICE:

Krajnice bude vlevo při pohledu směrem po staničení zpevněna štěrkodrtí nebo výziskem z bourání původní vozovky.
5.9
PARKOVÁNÍ:

Parkovací místa budou navržena pouze pro návštěvy, rozměrů 2 x 6 m, ze zatravňovací dlažby.

Zatravňovací dlažba    


DL I 


 80 mm

Kladecí vrstva



LV

          30-40 mm
Štěrkodrť 



ŠD


300 mm

Celkem




min.


420 mm

Minimální úroveň zhutnění zemní pláně E def,2 je 30 MPa. Tohoto zhutnění bude dosaženo pomocí vápenné stabilizace. 

5.10
VSTUPY A NAPOJENÍ CHODNÍKŮ
Zachovány stávající dispozice.

Konstrukce bude následující
Chodníky:

Zámková dlažba    


DL I 


 60 mm

Kladecí vrstva



LV

          30-40 mm
Štěrkodrť 



ŠD


200 mm

Celkem




min.


290 mm

Minimální úroveň zhutnění zemní pláně E def,2 je 30 MPa

6.  
REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

6.1
ODVODNĚNÍ POVRCHU – RIGOLKY S TRATIVODEM
Odvodnění povrchu bude především vsakem do rigolku s trativodem. DN150. Přebytky z trativodů budou svedeyn do uličních vpustí

6.2
ODVODNĚNÍ POVRCHU – ŠD
Dále budou osazeny uliční vpusti.

Uliční vpusť km 0,127 – zapojena pomocí DN150 do šachtové vpusti.

Uliční vpusť km 0,146 – L -zapojena pomocí DN150 do šachtové vpusti.

Štěrbinový žlab km 0,127-0,146 propojuje 2 výše uvedené vpusti

Šachtová vpusť km 0,146 – P zapojena pomocí přípojky PVC DN200 do stávající meliorační rýhy.

6.3
ODVODNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ

Nebude řešeno trativodem z bodu 6.1. 
7 
NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATILU
7.1
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
Svislé:

Je vyhovující, v reflexním provedení, v dobrém stavu. Bude pouze obnoveno v rozsahu poškození stavebními pracemi. 
Vodorovné:

Není navrženo
7.2
DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Směrové sloupky:

Nebudou osazeny vzhledem k malému dopravnímu výzkumu kominikace.
Autobusové zastávky:

Nejsou
7.3
SVĚTELNÉ SIGNÁLY, PROVOZNÍ INFORMACE, DOPRAVNÍ TELEMATIKA

Neřeší se.
8
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY PŘÍPADNĚ NA ÚDRŽBU

Nejsou
9
VAZBA NA PŔÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Není.

10
PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

Neřeší se.

11
BEZBARIÉROVOST

Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace: 
Osoby se zrakovým postižením:

Není hranice bezbariérové pochozí plochy a pojížděné plochy, varovné a signální pásy se tedy neřeší. Vodící linie je tvořena pouze nezpevněnou ktrajnicí.
Osoby s pohybovým postižením:

Podélný sklon je 0,5%. Příčný sklon 2%. Na obvyklých trasách chodců (vstupy, vjezdy) bude obruba snížená na +2 cm. 
Osoby se sluchovým postižením:

Neřeší se.

Ochrana před škodlivými účinky vnějšího prostředí: 
Neřeší se, nedochází ke změně oproti současnému stavu.

12
KONZULTACE K PROJEKTU 


Telefon 777 225 093, e-mail: HynekSeiner@seznam.cz
V Pardubicích, srpen 2016
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PROJEKCE A INZENYRSKA CINNOST

silnice a méstské komunikace Erno Kostala 957
dopravné inZzenyrska opatfeni Pardubice
zpevnéné plochy v pram. areélech PSC: 530 12
regenerace ploch v sidlistich tel.: 777 225 093
feSeni dopravy v klidu http:\\seiner.wz.cz
détska a sportovni hiisté E-mail: HynekSeiner@seznam.cz
koordinace dalSich profesi 1C0: 74569104



Ing. Hynek Seiner, projekční kancelář autorizovaná pro
 Dopravní stavby a Městské inženýrství, certifikovaná dle ČSN EN ISO 9001:2009
tel. 777 225 093, e-mail: HynekSeiner@seznam.cz ,www.projektovanidopravni.cz

