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 Příloha č. 5
Technická specifikace dodávky pro zakázku „Nakládání s odpady v obci Lipůvka“
Nádoby na tříděný odpad o objemu min. 120 l, resp. min. 240 l   
Vhodné pro sběr komunálního i tříděného odpadu.

Základní parametry:

· extrémně dlouhá životnost díky robustní konstrukci a vysoce kvalitním materiálům min. 10 let
· horní výklop

· snadná a lehká manipulace – madlo/madla na víku nádoby
· díky kolečkům velice snadná manipulace

· odolné UV záření, mrazu, chemickým i biologickým vlivům

· vysoká odolnost proti mechanickému poškození

· hladké a zaoblené plochy zabraňují ulpívání nečistot

· popelnice lze nesmazatelně označit (nápisem či logem) lisováním za tepla

· po ukončení životnosti je nádoba plně recyklovatelná

· vyrobeno dle EN 840-1-6, tj. normě pro dvoukolové plastové nádoby GMT 60-80-120-140-240-360 litrů 

· při využití pro složky separovaného odpadu v barevném provedení: žlutá, modrá a hnědá na bioodpad
Požadované varianty:

· modrá na papír min. 120 l
· žlutá na plast min. 240 l
· hnědá na bioodpad min. 240 l, s roštem

Nádoby na tříděný odpad min. 1,1 m3 – horní výsyp
Plastové kontejnery s horní výsypem, o objemu min. 1100 litrů s plochým víkem a 4 pojezdovými koly. Odolné UV záření, mrazu, chemickým a biologickým vlivům. Po ukončení životnosti je nádoba plně recyklovatelná. Vyrobeno dle EN 840. Tento typ sběrné nádoby bude sloužit ke sběru plastů, skla a kovů
Základní parametry:

· objem min. 1,1 m3
· rozměry min. 1200 x 1115 x 1470 mm
· materiál HDPE, odolný vůči chemikáliím a UV záření, nízkým i vyšším atmosférickým teplotám

· Vyrobeno dle EN 840-3,-5,-6, tj. normě pro čtyřkolové plastové nádoby 660-770-1000-1100 litrů
· Hladká plocha kontejneru zabraňuje ulpívání odpadu

· Vhozové otvory ve výklopném víku dle druhu odpadu

· Barevné provedení dle druhu odpadu s popisem druhu odpadu

· 4 otočná brzděná kolečka o průměru 200 mm

· Životnost díky robustní konstrukci a vysoce kvalitním materiálům min. 10 let

· Nádoba bude označena nálepkou obsahující základní informace o tom, co lze do nádoby ukládat a co se do nádoby ukládat nesmí; nálepka bude odolná povětrnostním vlivům, UV stálá, min. rozměr nálepky, v českém jazyce

Požadované varianty:
· Žlutá nádoba na plast
· Modrá nádoba na papír

· Hnědá nádoba na bioodpad

· Zelená na sklo – barevné sklo

· Bílá na sklo – bílé sklo

