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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – TECHNICKÉ POŽADAVKY

na zakázku


Traktor pro vinice




















Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD) 


Zadavatel 


Název:            		Nové Vinařství, a.s.
Sídlo:             		Zarybník 516, 594 42 Měřín
Právní forma:                  akciová společnost
Údaj o zápisu do OR:     oddíl B, vložka  3425 vedená u Krajského soudu v Brně	
Jednající/Zastoupený:    Ing. Gabriel Večeřa, místopředseda představenstva                                            
                                                                   
IČ:             26227789
DIČ:          CZ26227789

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

1.        Ing. Michaela Krejčová 
           Telefon:          566 501 227, 602 707 048
           e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz
 

2.         Ing. Marie Čejková
            Telefon:        566 501 227, 606 745 571                                             
            e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz


 	                                          

Název zakázky 

Traktor pro vinice
Předmět dodávky

Traktor pro vinice 













Základní požadavky na technické řešení

	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	motor diesel min. 3,4l/4v, Tier 3B
	
	

	výkon motoru  nim. 105PS, max. 110PS 
	
	

	maximální točivý moment min. 400 Nm
	
	

	svislý výfuk
	
	

	palivová nádrž min. 104 l
	
	

	převodovka 24/12 PowerShuttle+Speedshift
	
	

	elektr./hydraulická uzávěrka diferenciálu
	
	

	max. rychlost min. 40km/hod
	
	

	7 externích hydr. ventilů, 4vzadu, 3uprostřed 
	
	

	otevřený okruh hydrauliky min. 90l/min
	
	

	4WD přední poháněná náprava
	
	

	snímač úhlu řízení
	
	

	vývodová hřídel 540/750 ot./min hydraulicky zapínaná
	
	

	vzduchové brzdy dvouokruhové
	
	

	spodní táhla kat.2 s vyměnitelnými kulovými  vložkami
	
	

	zadní tříbodový závěs nosnost min. 2,5t 
	
	

	přední tříbodový závěs nosnost nim. 1,6t kat.2
	
	

	výškově stavitelný závěs s ručně zajišťovacím čepem
	
	

	pneu 280/70R18 - 380/70R28
	
	

	klimatizace
	
	

	3D nastavitelný sloupek řízení
	
	

	vnější zpětné zrcátko
	
	

	stěrač zadního skla s ostřikovačem
	
	

	vzduchem odpružené sedadlo
	
	

	rádio s přehrávačem CD
	
	

	bezpečnostní maják
	
	

	2 pracovní reflektory vpředu a vzadu na střeše kabiny
	
	

	hlavní vypínač baterií
	
	

	šířka stroje nim.1300 mm max. 1500 mm
	
	

	výška kabiny max. 1720 mm
	
	

	délka stroje max. 3985 mm
	
	

	servisní interval min. 600 mth
	
	

	čelní nakladač nosnost na čepu otoče v max. výšce min. 1500 kg
	
	

	odpružení a třetí funkce čelního nakladače
	
	

	paletizační vidle
	
	

	universální lopata
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Uchazeč musí splnit všechny zadané technické parametry!	
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