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1. [bookmark: _Toc432027123]Úvod


0. [bookmark: _Toc432027124]Účel dokumentu

Tento dokument představuje technickou specifikaci (dále jen RSD; Requirements Specification Document) obsahující technické požadavky a omezující podmínky na požadované zařízení v rámci projektu ELI (Extreme Light Infrastructure) Beamlines. Toto může vést k identifikaci rozhraní zařízení (produktu) s ELI výzkumnými technologiemi stejně jako zařízením budovy ELI. Tato technická specifikace (RSD) také plní roli nadřazeného dokumentu pro dokumentaci technických požadavků, které je třeba řešit na nižší úrovni konstrukčního návrhu (designu).

0. [bookmark: _Toc432027125]Předmět dokumentu

Požadované zařízení/produkt (Control Servers (DNS1) – Control Servers [PBS: SE.BDS.CS.HW.7.9 - Control Servers]) je specifikováno v následném textu tohoto RSD.

RSD obsahuje následující požadavky na požadované zařízení (produkt): obecné požadavky, funkční a výkonové požadavky, požadavky limitující konstrukční návrh, požadavky na transport a instalaci, požadavky na bezpečnost a na jakost dodávaného zařízení (produktu). Jedná se o zařízení kategorie typu A.

Kategorie zařízení (produktu) typu A představuje katalogové zařízení (produkt) bez nutnosti modifikací a bez nutnosti realizovat program ověřování (přezkoumání návrhu, vizuální kontrola, zkoušky) pro Zadavatele dle aktuálních specifikací aplikací v rámci projektu ELI Beamlines.
Všechny aktivity ověřování realizované Dodavatelem musí být provedeny v souladu s Dodavatelovým plánem výstupní kontroly (výstupní vizuální kontrolou a výstupními zkouškami). Interní postup přejímky zařízení (produktu) kategorie typu A musí být stanoven a aplikován před uvedením zařízení do provozu (fáze provozu).
1. [bookmark: _Toc432027126]Obecné požadavky na Control Servers


REQ-012550/A	
Požadovaný počet dodaných serverů je 10 kusů.

REQ-012551/A	
Servisní služba musí být poskytována v režimu 8x5x24 (odeslání náhradního dílu s doručením do 24 hodin od nahlášení v 8 hodinové pracovní době 5 pracovních dnů týdne). Záruční doba musí být 3 roky.


1. [bookmark: _Toc432027127]Funkční a Výkonové požadavky

2. [bookmark: _Toc432027128]Skříň

REQ-012553/A	
Požadována je slučitelnost serveru se standardem EIA-310 pro montáž do 19" skříně (výška zařízení max. 2U).

REQ-012596/A	
Montážní sada do 19" skříně musí být součástí dodávky, vč. příslušenství pro přístup k serveru a všem jeho výměnným částem bez použití nářadí.

REQ-012556/A	
Vnitřní komponenty serveru výměnné za chodu (hot-plug) musí byt vizuálně odlišitelné.

2. [bookmark: _Toc432027129]RAM

REQ-012557/A	
V serveru musí být osazena pamět RAM o kapacitě min. 256GB, typ DDR4.

REQ-012558/A	
Server musí umožňovat rozšíření paměti RAM až na kapacitu 1.5 TB.

2. [bookmark: _Toc432027130]Disky

REQ-012559/A	
V serveru musí být osazeny min. 2x HDD 300GB SAS 10k, hot-plug, RAID-1

REQ-012561/A	
V serveru musí být osazeny min. 3x HDD 1TB SAS 7.2k, hot-plug, RAID-5

2. [bookmark: _Toc432027131]CPU

REQ-012562/A	
Server musí být vybaven 2 paticemi pro CPU, v obou paticích musí být osazen CPU.

REQ-012563/A	
Výpočetní výkon CPU serveru musí odpovídat minimálním požadavkům dle benchmark SPECfp2006_rate_base 560 (viz www.spec.org).

2. [bookmark: _Toc432027132]Diskový řadič

REQ-012564/A	
Diskový řadič musí mít propustnost 12Gb/s.

REQ-012565/A	
Diskový řadič musí být vybaven min. 8 porty.

REQ-012566/A	
Diskový řadič musí podporovat hot-plug pro SSD a SAS.

REQ-013324/A	
Diskový řadič musí být vybaven vyrovnávací pamětí (cache) typu Flash o kapacitě min. 1GB.

REQ-012567/A	
Provedení diskového řadiče musí podporovat RAID-0, 1, 5, 50, 10.

REQ-012568/A	
Provedení diskového řadiče musí podporovat on-line rozšíření kapacity.

REQ-012569/A	
Provedení diskového řadiče musí podporovat globální hot-spare.

2. [bookmark: _Toc432027133]Rozšiřující sloty PCIe

REQ-012570/A	
Server musí být vybaven min. 8 rozšiřujícími sloty PCIe.

REQ-012571/A	
Všechny rozšiřující sloty PCIe v serveru musí podporovat karty PCIe 3.0 x8.

REQ-012572/A	
Min. 6 rozšiřujících slotů PCIe v serveru musí umožnit vložení karty PCIe o standardní výšce (standard height 4.20"), těchto 6 slotů musí zároveň umožnit vložení karet PCIe s konektorem x16, těchto 6 slotů musí být volných pro využití Zadavatelem, 4 z těchto slotů musí zároveň umožnit vložení karty PCIe o plné délce (full length 12.283").

2. [bookmark: _Toc432027134]Porty Ethernet

REQ-012575/A	
Server musí být vybaven min. 4 porty Ethernet 1000BASE-T/TX s rozhraním RJ-45.


REQ-012576/A	
Server musí být vybaven min. 4 porty Ethernet 10GBASE-X s výměnným modulem transceiveru SFP+.

REQ-012597/A	
Všechny porty Ethernet 10GBASE-X musí podporovat TCP offload engine a iSCSI offload engine, iSCSI boot, Wake-On-LAN, FCoE.

2. [bookmark: _Toc432027135]USB porty

REQ-012577/A	
Server musí být vybaven min. 7 porty USB, z toho min. 2 porty USB 3.0, 3 porty USB musí být přístupné z přední strany skříně.

2. [bookmark: _Toc432027136]Podpora OS

REQ-012578/A	
Server musí podporovat následující OS: Red Hat RHEL, SUSE Linux, Microsoft Windows Server, v posledních aktuálních verzích.

2. [bookmark: _Toc432027137]Podpora virtualizace

REQ-012579/A	
Server musí podporovat následující software pro virtualizaci: Red Hat RHEV (KVM), VMware ESX, Microsoft Hyper-V, v posledních aktuálních verzích.

2. [bookmark: _Toc432027138]Napájení

REQ-012580/A	
Požadováno je plně redundantní napájení 230VAC.

2. [bookmark: _Toc432027139]Management a vzdálená správa

REQ-012581/A	
Server musí být vybaven diagnostickým LCD panelem.

REQ-012582/A	
Management serveru musí být nezávislý na OS.


REQ-012583/A	
Management control serveru musí splňovat požadované funkce a mít následující vlastnosti: Web GUI a dedikovaný Ethernet port a dedikovaná IP adresa; firmware update/rollback pro jednotlivé hardware komponenty;  podpora OS Deploymentu; logování událostí; monitoring hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory); alerty (server reset, kritické senzorové hodnoty, atd.) za použití emailu; podpora IPv4 a IPv6;  IPMI funkcionalita;  přístup k nainstalovanému operačnímu systému přes funkci managementu; konfigurace hardware komponent a RAID;  server reset, reboot, power-on/off/cycle; Power management vlastnosti; security vlastnosti (podpora AD, encryption); BIOS recovery, Podpora KVM-over-LAN.

1. [bookmark: _Toc432027140]Požadavky na jakost dodávaného zařízení

3. [bookmark: _Toc432027141]Specifické požadavky na kvalitu produktu

REQ-012587/A	
Součástí dodaného výrobku bude manuál pro uživatele. Kompletnost manuálu musí být odsouhlasena Zadavatelem a bude obsahovat pokyny a popis pro: 
· přepravu zařízení;  
· manipulaci se zařízením; 
· skladování zařízení; 
· montáž a kalibraci (v případě že je nutná) zařízení;
· bezpečný provoz zařízení a postupy údržby.

[bookmark: _GoBack]
REQ-012590/A	
Dodavatel musí poskytnout prohlášení o shodě pro každý typ výrobku, stanovují-li příslušné právní předpisy povinnost dodavateli prohlášením o shodě pro účely prodeje zařízení na českém trhu disponovat. Toto prohlášení musí být v takovém případě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

REQ-012591/A	
Dodavatel musí poskytnout informace o výstupní kontrole produktu. Tato informace musí obsahovat prohlášení o shodě produktu s požadavky definovanými v RSD na produkt.


1. [bookmark: _Toc432027142]Dodávka a instalace

REQ-012584/A	
Dodávka a instalace zařízení musí být uskutečněna do určené lokality v Praze nebo v Dolních Břežanech. 

REQ-012585/A	
Součástí dodávky musí být předání a proškolení obsluhy a představení všech
možností a funkcí zařízení.
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