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SOUHRNNY LIST STAVBY

Stavba:
Misto: Ocelice
Objednavatel: ~ Obec Ocelice
Ocelice 9, 517 71 Ceské Mezifici
Zhotovitel: ZAHRADY&DLAZBY VOBORNIK s.r.0.
Cerekvice nad Bystfici 165, PSC 50777
Projektant:
Zpracovatel: Bohuslav Zid a kolektiv
Naklady z rozpo&tl
Ostatni naklady ze souhrnného listu
Cena bez DPH
DPH  zakladni 21,00% ze
snizena 15,00% ze
Cena s DPH  1258740,00 v
[Projektant
\Datum a podpis: Razitko
'6Bjédnavateiliiii N
|Datum a podpis: Razitko

SK70 - Upravy vefejného prostranstvi na p.&. 474/1 a 409/1 - Ocelice

Datum: 26.02.2013
1¢&: 275158
DIC:
I¢: 28804244
DIC: CZ 28804244
I¢: 47455039
DIC:
1¢:
DIC:
1040 281,00
0,00
CZK

ivlpracovatel R -

fDatum a podpis: Razitko

[Zhotovitel ]

LAHRADY & DLazBy Vi
‘0BORNIK
507 77 & S.1.0.
c-neglge NAl7J7 BYSTRICI 165
L n - 244
4.9 2ow

|Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOCTU

itavba: SK70 - Upravy vefejného prostranstvi na p.é. 474/1 a 409/1 - Ocelice
Objekt: SO 100 - komunikace
Yisto: Ocelice Datum: 26.02.2013
Jbjednavatel: Obec Ocelice Projektant: ENERGIA PROJEKT s.r.o
Ihotovitel: ZAHRADY&DLAZBY VOBORNIK s.r.o. Zpracovate Bohuslav Zid a kolektiv
Kéd - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoctu 1 040 281,00

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemni prace
2 - Zakladani
5 - Komunikace
8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani
99 - Pfesun hmot

1) Ostatni naklady 0,00

(elkové naklady za stavbu 1) + 2) 1 040 281,00
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Stavba: Upravy vefejného prostranstvi na p.¢. 474/1 a 409/1 - Ocelice
Objekt: SO 100 - komunikace
Misto: Ocelice Datum: 01.05.2014
Objednavatel: Obec Ocelice Projektant: ENERGIA PROJEKT s.r.0
Zhotovitel: ZAHRADY&DLAZBY VOBORNIK s.r.o. Zpracovate Bohustav Zid a kolektiv
| A R N o e e : S — S S
5 s oy Cena celkem
PE T Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK
AL S ? | semaica R
0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 1040 281,19
1 - Zemni prace - - e . 2#41770,08
Odstranéni podkladu pl do 15 m2 z kameniva
1
| KT reeného t 300 mm pit piekapech ingsiei | ™| BX0  M0% e
Odstranéni podkladu pl do 15 m2 Zivicnych tl | i
00
LTS sommpiipiekepech gt [ °°°E .. DI o
3| K 121101103 :;Jon’\;ltl omice s premisténim na vzdélenost do' m3 | 24,600 69,00 1697,40
TR s = ) 24,600 [
T [Odkopavky a prokopavky nez [ | i B 1 e
4| K [122201102 Odkopavky a prokopévky nezapazené v hominé | . 164,000/ 88,50 14 514,00
o T [t 3objemdo1000m3 | | R
I | Hloubeni ryh § do 2000 mm v hominé tF. 1a2 |
SJ‘ K 132101201 objemudo100m3 ) | ",13, 16,800 7217,0(1”7777 o 3645, 070
16,800
SR : . 3 - S :
6| K |161101101 5vblé premistént wkopku horminy . 1 a1 4 {m3| 16,800 76,00/ 1276,00
A o hlwkopudo2,5m | | o i
| Vodorovné premisténi do 10000 m | |
7 | 79,20
7 K100 kopku/sypainy zhominy 7. 1aza ™ MO 0 e
7” K |167101101 Nakladani vykopku z homin tf. 1az 4 do 100 | m3 153,800
137+16,8 153,800
FT—T————; S ———— T r
UloZeni sypamny Z homin soudrznych do
9| [
', K 171191103 nasypi zhutnénych do 100 % PS R ) m3 ) 277£00\‘7 1917,00
10| K |171201201 Ulozeni sypaniny na ’k,l,‘i@_,, m3 153,800} 2983,72
Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na | |
1"
TR0 sldee (siddkomé) o Wiincom i
2] K |180402111 Zalozeni parkového travniku vysevem Vv roviné | = 223,000 3300,40
N | }igg__svahu do 1:5 T o
13| M |005724100 osrvo smés travnl parkovd rekreab'vl kg 5,575 487,26
14| 1(7181951101 m2 | 644,000 o 8 050,00
15| K |182301122 m2 ve svahu pres |, | 223,000 58,00 12 934,00
LT [5tlvstyydo150mm [ ] .
2 - Zakladani 22 422,75
L S I - R . Sl
16| K |211571121 Vypli odvodriovacich Zeber nebo trativodd | m3 | 16,800 805,00 13 524,00
L 5T |kamenivem drobnym tézenym | . L
- 105°0,4°0,4 16,800
T 7 Zfizeni oplasténi Zeber nebo trativodd | = Bl
1
77 | X J2_119711 179 |geotextilii v ryze nebo zafezu sklonudo 1:2 | m2 52’509 B 197'24 o ! 034,2?
105%0,5 52,500
e s . T - - - -
18| M 693110030 geotextilie tkand (polypropylen) PP 40215 | 52,500 32,80 1722,00
S N R 7. | E— | SO i
Trativody z drenaznich trubek plastovych |
] BESS | flexibilnich D 130 mm bez lofe ol s —| | T
5 - Komunikace o o ) B 407 690,55
20| K |564851111 Podklad ze stérkodrté 3D tl 150 mm [ m2 | 615,000 ) 78720,00
21| K |564861113 Podklad ze Stérkodrt& $D tl 220 mm ) m2 40,000 7 240,00
| Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 k [ o o
0,00
4 . _565135_'"7 (obalované kamenivo OKS) tL50mm 3do3m | ™ 40,000 e
B K sermzin Podklad z kameniva zpevnéného cementem | ) 40,000| 251,00 10 040,00
,L _|ksCitt130mm | | it - o
2% | K 573191111 Natér infiltracni kationaktivni v mnozstvi g | 40,000 17,80 712,00
1 T - |emulzi 1 kg/m2 _ | i - R
5 [ K 573231111 ‘Postnk chny spojovaa ze silnicni emulze v J m2 80,000 11,70, 936,00
S (IS, e o 1 - 1 S




image4.jpeg
Kod Popis MJ
g | " Thsfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) |
2? ¢ B?:«”1,77‘ th. 1t150mmsSdo3mz  z nemodifikovaného Vmilr
"Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 16 (ABH) tl 60
o | k :77‘55"2 \mm $ do 3 m z nemodifikovaného asfaltu "11
1 learnaen [Kladeni dlazby z kostek drobnych z kamene do
| o |
Gl B \59'21“11‘777 |loZe z kameniva téZeného tl 50 mm Wml
29 | M |583801200 kostka dlaZebni Zulovd drobnd, t
J ") " IKladeni zamkové dlazby komunikaci pro pési tl
30 K 596211110 160 mm skupiny A pldo50m2 S m?
M ngaiba cementobetonavd 20x 10 x 6cm ‘ m2
T | Fizeni vpus-ﬁk;n;hucm uliéni z betomvych I
32| K 1895941111 |dilch typ UV-50 normalni vietné dodavky dilcd, | kus
5| S ____ |mfiZe, kalového kose R I
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani
Ty Toreqas. o _r0$azem ogrub—y—zidirobny'm kostek bez boéni |
| 91611
B LFK_ 1122“ __|opéry do loZe z betonu prostého | m
34 | M |583801200 |kostka dlaZebni drobnd, Zula ve(jkost 8/10cm | t
| il |Osazent obruby z drobnych kostek s boéni
35 1
! K_z‘ﬂ 1  |opérou do loze z betonu prostého | "
36 | M 583801200 ula velikost 8/10 cm |t
| [Osazeni silniéniho obrubniku betonového |
|
37:("7 e ”jg, lezatého s botni opérou do loZe z betonu | n
- 15 51»138
8| M 592175040 |obrubnik pdrodnl 100x15/12x25 cm | kus
39| M |592175230 lobrubnik 100x10x25 cm pfirodni kus
| [Osazeni chodnikového obrubniku betonového |
40| K 916231213 stojatého s bocni opérou do loZe z betonu | m
I . S |prostého o o |
41| M 592175120 |obrubnik 50x5x20 cm pirodni [ hus.
2 K 919121122 WTesnem spar zalivkou za studena pro komurky 3| e
| 115 mm hl 30 mm s tésnicim profilem
&t \Geo!extihe pro ochranu, separaci a filtraci
43| 919726
37 « e neﬂqma merna hmotnost do 500 g/m2 [ "'Z
44| K 919735113 ‘ m
45| K R A T kpl
46| K R2 B 7 Geodetické prace } kpl
47 LK_ RZ. ,7109,"2""9 mzenyvska opatrem \ kpl
99 - Pfesun hmot
AL LU LL =
48| K 1997221551 t
——f e — .

49 K |997221559 e
— {
50| K (997221611 | Nakladani suti na dopmvm prostiedky pro } i

I A __vodorewnou dopravu f
|Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na |
51| K 199722
77‘7” 85 |skladce (skiddkowné) ¢
| | Pfesun hmot pro pozemm komunikace s kaT
52| K 998225111 |z kamene, monolitickym betonovym nebo t
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‘Cena celkem

65,000/

3451, 16

42 212,50

144,112

1297,008

144,112 |

144 112i

fe..
216,771





