Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace
Samosběrný zametací stroj na chodníky
Speciální samosběrný zametací stroj určený pro úklid zejména městských veřejných prostranství, silnic, cest a chodníků.
Typ: …..
Výrobce: ….
	Vymezení požadavku - parametr
	Požadavek
	Splnění požadavku

	ZÁKLADNÍ PARAMETRY STROJE

	Samosběrný zametací stroj plnící normu 
	PM10
	ANO / NE

	Celková hmotnost stroje
	max. 2500 kg
	[doplní uchazeč]

	Šíře zametacího stroje 
	1000 - 1200mm
	[doplní uchazeč]

	Výše zametacího stroje 
	1800 - 2000mm
	[doplní uchazeč]

	Délka zametacího stroje (včetně kartáčů)
	3500 - 4000mm
	[doplní uchazeč]

	MOTOR, POHON, ŘÍZENÍ

	Zdvihový objem motoru
	2000 - 2500 cm3
	[doplní uchazeč]

	Pohon vznětovým motorem o výkonu
	min. 30 kW
	[doplní uchazeč]

	Emisní norma motoru stroje
	min. Euro Mot IIIA
	[doplní uchazeč]

	Pohon s plynulým řízením pracovní rychlosti 
	min. 0-12 km/h  
	[doplní uchazeč]

	Nejvyšší dovolená přejezdová rychlost
	min. 25 km/h
	[doplní uchazeč]

	Hydrostatický pojezd stroje
	ANO
	ANO / NE

	Řízení přední i zadní nápravy
	ANO
	ANO / NE

	Hydraulické řízení náprav
	ANO
	ANO / NE

	ZÁSOBNÍK, SACÍ A ZAMETACÍ SYSTÉM

	Objem zásobníku 
	1- 1,5m3*
	[doplní uchazeč]

	Zásobník stroje s nerezové oceli
	ANO
	ANO / NE

	Sací nerezová hubice ovládaná z kabiny
	ANO
	ANO / NE

	Plynulé nastavování otáček sacího ventilátoru
	ANO
	ANO / NE

	Zrcátko sací hubice
	ANO
	ANO / NE

	Klapka hrubých nečistot s ovládáním z kabiny
	ANO
	ANO / NE

	Zametací (uklízecí) max. šířka v rozmezí 
	1700 -  2300 mm
	[doplní uchazeč]

	Plynulá regulace otáček všech kartáčů
	ANO
	ANO / NE

	Plynulá regulace přítlaku všech kartáčů
	ANO
	ANO / NE

	Nezávislé ovládání jednotlivých kartáčů 
	ANO
	ANO / NE

	VODNÍ SYSTÉM

	Objem zásobníku čisté vody 
	200 - 250l
	[doplní uchazeč]

	Systém recyklace vody s vestavěnou nádrží 
	ANO
	ANO / NE

	Přípojka na vodu s mycí hadicí a mycí pistolí
	min. 4m
	[doplní uchazeč]

	KABINA, OVLÁDÁNÍ

	Jednomístná kabina barvy 
	RAL 2011
	ANO / NE

	Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče
	ANO
	ANO / NE

	Polohovatelný sloupek volantu
	ANO
	ANO / NE

	Klimatizace
	ANO
	ANO / NE

	Rádio/CD přehrávač
	ANO
	ANO / NE

	Zvukový signál při couvání
	ANO
	ANO / NE

	Integrovaná čelní pracovní světla
	ANO
	ANO / NE

	OSTATNÍ POŽADAVKY 

	Mazací body svedené do centrální mazací lišty
	ANO
	ANO / NE

	Rezervní kolo
	ANO
	ANO / NE

	Rotační maják – oranžový
	ANO
	ANO / NE

	Uzamykatelné víčko palivové nádrže
	ANO
	ANO / NE

	Certifikát PM10
	ANO
	ANO / NE


Pozn.: Tam, kde v požadavku uvedeno rozmezí hodnot jedná se o zadavatelem stanovenou minimální a maximální hodnotu parametru.
Vozidlo je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem. Uchazeč v tabulce vyznačí a doplní splnění požadavku.
