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	Server ESX1 pro vizualizaci (Odstavec 1.2.1 Technické specifikace)
	- Provedení rack mount, maximální velikost 2U, Dvou soketový server,
- Pro přístup ke všem komponentám serveru bez nutnosti použití nářadí
- Minimálně dva osmijádrové procesory s frekvencí min. 2,4Ghz, 20MB Cache, výkon CPU min. 12800   bodů, publikovaný na stránkách http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
- Min. 64 GB RAM (min.16GB moduly 2133MHz) s celkem min. 4 DIMM pozicemi
- Min. 8x 3,5“ pozice na disky 
- Min. čtyři 1.2TB disky, typ disků min. SAS 10K RPM pro data
- Hw raid s min. podporou raid 0, 1, 5, 10, 50, 2GB Cache
- Min. 2x 8GB SD Card
- Min. 4x 1Gbit ethernet síťové porty typu LOM s podporou TOE, IPv4, IPv6
- Min. dva síťové napájecí zdroje 750W
- Rackové lyžiny s vodičem kabelů
- Management serveru nezávislý na operačním systému, poskytující management funkce a vlastnosti: webové rozhraní a dedikovaná IP adresa, sledování hardwarových senzorů (teplota, napětí, stav, chybové senzory), podpora virtuální mechaniky, integrované zálohování konfigurace a firmware HW zařízení serveru s ukládáním na dedikovanou SD kartu s min. velikostí 8GB s možností automatické rekonfigurace zařízení v případě jejich výměny vč. základové desky
- Certifikace pro Windows Server 2008 R2 SP1 a vyšší, Red Hat Enterprise a SUSE Enterprise Linux Server
- Předplacená podpora (záruka) na 5 let garantována výrobcem typu 24x7x365 s reakční dobou do ukončení následujícího pracovního dne (NBD), oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru.
	

	Server ESX2 upgrade – Backup server (Odstavec 1.2.2 Technické specifikace)
	[bookmark: _GoBack]ESX2 Backup server bude řešen na stávajícím serveru Dell R320 P/N: D-S13-R320-002RR, na základě jeho upgrade, konkrétně výměny HDD a prodloužení záruky serveru:
 -  4x HDD DELL HDD 4TB Near Line SAS 6Gbps 7,2k 3.5” Hot Plug
-  Prodloužení záruky serveru - PROSUPPORT AND NBD ON-SITE SERVICE - na 3roky
	

	Switch (Odstavec 1.2.3 Technické specifikace)
	- 16x 100/1000 RJ45 portů + 4x SFP 1000 Mbps porty
- L3 statické směrování s 32 trasami
- Access Control List, IEEE 802.1x and VLANs guard
- Montáž do 19“ racku
- Doživotní záruka
- Oprava výměnou následující pracovní den.
	

	Záložní zdroj napájení – UPS (Odstavec 1.2.3 Technické specifikace)
	Dodávka nových baterií a komunikační karty do stávající UPS APC Smart-UPS 1500I RM 2U, PN: SUA1500RMI2U, včetně instalace:
 - 4x Baterie 12V/9Ah
- 1x UPS Network Management Card 2 - AP9630
- Záruka 24 měsíců
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	Licence OS serveru a MS Office (Odstavec 1.2.4 Technické specifikace)
	 -   3x licence Microsoft Windows server 2012R2 Standard  SNGL MVL 2Proc
 - 17x licence Microsoft®Windows®ServerCAL 2012 UsrCAL
 -   5x licence Microsoft WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL MVL UsrCAL 
 - 34x licence Microsoft Office Stdandard  2016 SNGL MVL
-   1x licence Microsoft Office Professional Plus 2016 SNGL MVL
	

	Licence Antivirový program  (Odstavec 1.2.5 Technické specifikace)
	Licence antivirového programu pro 42 PC stanic a 6 virtuálních Microsoft Windows serverů včetně předplacené podpory (záruky) na 3 roky.

Požadované funkce antivirového programu:  
 
Funkce – pracovní stanice:
-	Rezidentní ochrana před škodlivými kódy (viry, červy, trojské koně, spyware, adware, phishing, rootkit) 
-	Personální firewall + Host Intrusion Prevention (HIPS): Lze nakonfigurovat z centrální správy a vytvářet pravidla a chování pro různá síťová prostředí. Pravidla firewallu se tak budou automaticky měnit v závislosti na prostředí. 
-	Ochrana elektronické pošty na úrovni protokolů (POP3, SMTP, IMAP, MAPI, NNTP) + pluginy pro MS Outlook a TheBat!
-	Kontrola datového provozu (HTTP) + sledování skriptů v MS Internet Explorer
-	Kontrola pakovaných souborů ZIP, ARJ, CAB či RAR
-	Kontrola Instant Messenger programů (ICQ, QIP, Miranda, apod.)
-	Karanténa
-	Automatické aktualizace (v závislosti na síťovém prostředí se aktualizace stahují buď z centrálního uložiště, nebo přímo z Internetu)
-	Ochrana před známými síťovými hrozbami
-	Ochrana před neznámými hrozbami (zero hour / zero day)
-	Zaměstnanecká kontrola – povolování/zakazování spouštění aplikací dle firemní politiky
-	Ochrana při užití instant messaging služeb, včetně skenování příchozích a odchozích zpráv na výskyt škodlivého kódu a phishingu.
-	Správa aplikací
-	Správa přístupu na web
-	Správa zařízení
-	Sken zranitelností operačního systému a aplikací třetích stran
-	Detekce malwaru na bázi cloudu
-	Detekce a analýza chování aplikací
-	Shromažďování a ukládání dat o všech událostech, ke kterým v systému dochází (například úpravy souborů, klíčů registru, spouštění ovladačů, pokusy o vypnutí počítače)
-	Možnost obnovení původního stavu systému před výskytem škodlivé aplikace (modul System Watcher, pantentované řešení)
-	Blokace síťových útoků
-	Dynamický whitelisting aplikací
-	Automatické schválení aplikací s digitálním podpisem
-	Monitorování, blokování a povolení aplikace podle kategorie, nebo vlastní specifikace (možné propojit s Active Directory)
-	Blokování webové komunikace na základě obsahu (video, audio, obrázky, executable files, atd.)
-	Automatické spuštění skenu kritických objektů (autorun, RAM, systémový oddíl), když je počítač uzamčen, nebo je aktivní spořič obrazovky
-	Kontrola zařízení na úrovni sběrnice (možné povolit dočasný přístup k zařízení)
-	Proskenování stanice po dobu nečinnosti (screensaver, uzamčený počítač)
-	Ochrana před připojením přeprogramovaných zařízení USB emulujících klávesnici (modul BadUSB attack)

Funkce - mobilní telefony a tablety
-	Komplexní ochrana proti malwaru
-	Ochrana proti SMS-Spamu
-	Filtrování nevyžádáných hovorů
      -    Anti-Theft funkce
      -    Vzdálené zablokování/smazání dat
      -    SIM Watch – hlídání SIM karty
      -    Nalezení zařízení pomocí GPS
      -    Vzdálené vyfocení uživatele (Mugshot)
      -    Firewall
      -    Správa aplikací
      -    Ochrana proti rootkitům a jailbreaku
      -    Podpora Bring Your Own Device (BYOD)
      -    Manuální blokace aplikací, případné možné využití automatické kategorizace
      -    Podpora Microsoft Exchange Active Sync
      -    Apple iOS MDM server
      -    Ochrana proti nejnovějším hrozbám mobilních zařízení pomocí technologií na bázi signatur,   heuristické analýzy a cloudu
      -    Správa přístupu uživatelů na web umožňující blokovat škodlivé nebo nevhodné webové stránky
      -    Ochrana uživatelů před phishingovými weby, které hrozí krádeží informací a identifikačních údajů
      -    Možnost zabalení podnikových aplikací a dat do bezpečných schránek a jejich oddělení od osobních aplikací a dat uživatele
      -    Konfigurace správy aplikací umožňující určit, které aplikace bude možné spouštět
      -    Bezpečné procházení internetu díky sandbox
      -    Podporované operační systémy:
Android OS 2.3 – 5
Apple iOS 7.0 – 8.x
Windows Phone 8.1

Funkce - Centrální správa
-	možnost vzdálené instalace klienta
-	možnost „tichého režimu’’ provozu antiviru
-	možnost ovlivnit zátěž klienta při skenování
-	tvorba politik s jednotlivým nastavením komponent řešení a jejich aplikace na úrovni skupin nebo hierarchie
-	přidělování práv administrátorů na úrovni skupin nebo serverů
-	centrální správa a nastavení jednotlivých klientů na úrovni skupin nebo hierarchie
-	možnost stahování definic z centrálního serveru
-	možnost automatického, plánovaného update definic přes Internet
-	Odinstalace aplikací třetích stran
-	Instalace aplikací třetích stran (exe, msi, msp, bat, cmd)
-	Funkce Update Agent, kdy je možné z běžné stanice udělat aktualizační repository pro ostatní klienty, například v dané lokalitě
-	Podpora VDI
-	Automatické ověření kompatibility nových virových definic na specifických stanicích
-	Možnost vytvořit nastavení pro koncové body, které se automaticky aplikuje na koncové body v případě malwarových incidentů, které překročí předem stanovenou specifickou hodnotu. Například počet napadených stanic v předem určeném čase.
	

	Licence pro serverovou vizualizaci program  (Odstavec 1.2.6 Technické specifikace)
	Software pro virtualizaci serverů, požadavky na funkcionality hypervisoru:
• Rozhraní umožňující zálohovacímu SW třetí strany provádět konzistentní plné, rozdílové a
přírůstkové zálohy virtuálních strojů bez zbytečného zvyšování režie a zátěže hostitelského
serveru i virtuálních strojů
• Funkcionalita, která bude umožňovat automatizaci patch managementu pro host servery a
vybrané Microsoft a Linux virtuální servery
• Komplexní správa virtuální infrastruktury z jedné konzole a umožňující integraci s produkty
třetích stran
• Software pro virtualizaci serverů včetně management konzole musí licenčně pokrývat
použití pro 6 fyzických procesorů (3 fyzické servery, každý max. dva procesory)
• Podpora operačních systémů Microsoft Windows a novější, Linux, FreeBSD jako OS ve
virtuálních strojích.
• Předplacená podpora (záruka) SW minimálně 5 let
	



	Zálohovací software (Odstavec 1.2.7 Technické specifikace)
	- Podpora více hypervizorů: VMwarevSphere a Microsoft Hyper-V pomocí jediného
produktu, z jediné konzoly
- Syntetické kompletní zálohy: Eliminace potřeby periodických kompletních záloh
- Zabudovaná deduplikace a komprese: Snížit síťový provoz a požadavky na úložný
prostor až o 75% nebo více.
- 2 v 1: zálohování a replikace: Zálohování a replikace pomocí bitové kopie v jediném
sjednoceném, na úložišti nezávislém řešení.
- Bez agentů: Na hostitelích ani na virtuálních strojích se nesmí licencovat, nasazovat,
spravovat ani monitorovat žádné agenty.
- Obnovení na úrovni objektů pro jakoukoli aplikaci, na jakémkoli OS, pomocí
stávajících nástrojů pro správu aplikací
- Obnovení souboru do Windows OS a do non-Windows OS pomocí kliknutí myší, bez
nutnosti logování na daný virtuální počítač
- Microsoft Exchange obnovování položek poštovních schránek Exchange bez
instalace agenta
- Microsoft ActiveDirectory obnovování jednotlivých uživatelských a počítačových účtů bez instalace agenta
- Microsoft SQL Server export souborů databází SQL k bodu v čase
- Podpora inkrementálních záloh
- Plná správa včetně plánování zálohovacích úloh v jednotném grafickém prostředí
- Předplacená podpora (záruka) SW minimálně 5 let
	

	Implementace (Odstavec 1.2.8 Technické specifikace)
	Dodavatel provede:
- Fyzickou instalaci všech navržených technologií
- Konfigurace virtuální infrastruktury na ESX serverech 
- SW instalaci navržených licencí, zprovoznění funkčních celků
- Instalace virtualizace Doména serveru – Windows server 2012R2, včetně upgrade AD ze stávající verze
- Migrace aplikačního, Terminálového a SQL serveru, včetně migrace dat
- Nastavení zálohování virtuálních serverů a dat
- Výměna bateríí v UPS, včetně kalibrace, Instalace Management karty, včetně nastavení korektního vypínání serverů, při běhu na baterie
- Instalace a konfigurace antivirového programu na stanice a servery, včetně centrální správy.
- Školení v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu předmětu veřejné zakázky
- Minimální rozsah implementačních služeb 70 hodin
	



