Příloha č. 2 ZD_Technická specifikace (CNC frézka)


	1 ks CNC frézky
Zařízení musí splňovat tyto minimální technické parametry:
	Název a typ nabízeného plnění: …
Nabízené technické parametry:
	Jsou splněny zadavatelem stanovené minimální parametry? (ANO/NE)

	4-osé CNC řízené vertikální obráběcí centrum
	
	

	Příprava pro instalaci automatizovaného zakládání dílů pomocí robota
	
	

	Celolitinové tuhé provedení stroje
	
	

	Kompletní krytování stroje
	
	

	Upínací kužel ISO40, DIN 69871
	
	

	Min. pojezdy v ose X=1000 mm
	
	

	Min. pojezdy v ose Y=500 mm
	
	

	Min. pojezdy v ose Z=500 mm
	
	

	Základní pracovní stůl o rozměrech min. 1200 x 450 mm
	
	

	Nosnost pracovního stolu min. 750 kg
	
	

	Lineární valivá předepnutá vedení všech lineárních os
	
	

	Teplotní kompenzace lineárních pojezdů stroje
	
	

	Otáčky vřetene min. 12 000/min
	
	

	Výkon vřetene min. 18 kW
	
	

	Rychloposuvy os X,Y,Z – min. 30 m/min
	
	

	Teplotní stabilizace – chlazení vřetene
	
	

	Nádrž chladící kapaliny s min. objemem 200 litrů
	
	

	Barevný LCD monitor řídícího systému
	
	

	Řídící systém umožňující programování v ISO kódu, s mikroposuvovým kolečkem
	
	

	ETHERNET a USB komunikační propojení se strojem
	
	

	Operační paměť min. 1 GB
	
	

	Včetně balení, dopravy, instalace a školení
	
	

	Vysokotlaké chlazení nástrojů středem vřetene, min. tlak 20 barů
	
	

	
Filtrační systém chladící kapaliny

	
	

	Automatický výměník nástrojů s nepřímou výměnou, kapacita min. 30 pozic
	
	

	Měřící sonda obrobková, bezdrátové propojení se strojem
	
	

	Měřící sonda nástrojová, bezdrátové propojení se strojem

	
	

	Dopravník třísek

	
	

	CNC řízený otočný – dělící stůl (4-tá osa), min. průměr upínací desky otočného stolu 200 mm

	
	

	Programovatelná vnější tryska chladící kapaliny

	
	

	Přímé závitování bez vyrovnávacího pouzdra

	
	

	Vzdálené monitorování provozního stavu stroje

	
	

	Ofukovací ruční pistole

	
	

	Ustavovací elementy
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