 Kupní smlouva 
 (dále jen „Smlouva“)


1. SMLUVNÍ STRANY
1.1 [bookmark: _Ref381969257]Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,
se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: prof. Jan Řídký, DrSc. – ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 2106535627/2700
IČ: 68378271
DIČ: CZ68378271

(dále jen "Kupující")


a


1.2 [bookmark: _Ref381969284]__________________________,
se sídlem:  __________________,
jejímž jménem jedná: __________, ______________, 
zapsaná v rejstříku__________________.      

Bankovní spojení: __________________
Číslo účtu: _______________/______
IČ: ____________
DIČ: ____________ (doplní uchazeč)

(dále jen " Prodávající "), 


(dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana").


2. 
 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
2.1 Kupující je veřejná výzkumná instituce, jejíž hlavní činností je vědecký výzkum v oblasti fyziky, zejména fyziky elementárních částic, kondenzovaných systémů, plazmatu a optiky. Součástí tohoto výzkumu je studium termomechanického deformačního chování funkčních materiálů.
2.2 Kupující pořizuje předmět plnění (Elektrodynamický deformační stroj pro dynamickou a statickou termomechanickou charakterizaci materiálů) za účelem rozšíření a zpřesnění možností charakterizace a studia termomechanického deformačního chování funkčních materiálů, zejména slitin s tvarovou pamětí, a to zejména díky možnosti provádět dynamickou mechanickou analýzu, přesnější měření termomechanického deformačního chování materiálů a možnosti studovat deformační odezvu na krutové a kombinované tahové a krutové namáhání.
2.3 Prodávající je vítězným uchazečem zadávacího řízení vyhlášeného Kupujícím dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), pod názvem „Elektrodynamický deformační stroj pro dynamickou a statickou termomechanickou charakterizaci materiálů“ (dále jen „Zadávací řízení“) na dodání předmětu plnění dle této Smlouvy.
2.4 Výchozími podklady pro dodání předmětu plnění dle této Smlouvy jsou
2.4.1 Technické specifikace předmětu plnění jako Příloha č. 1
2.4.2 Nabídka Prodávajícího podaná v rámci Zadávacího řízení v rozsahu té části, která předmět plnění technicky popisuje (dále jen „Nabídka“) jako Příloha č. 2.
V případě kolize Příloh Smlouvy má přednost technický požadavek vyšší úrovně a jakosti.
2.5 Prodávající prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro dodání předmětu plnění, k činnosti dle Smlouvy je oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu bránily předmět plnění dle Smlouvy dodat.
2.6 Prodávající bere na vědomí, že kupující považuje účast prodávajícího ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že prodávající je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Prodávající nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech Smluvních stran.
2.7 Prodávající bere na vědomí, že Kupující není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem, a ani se předmět této Smlouvy netýká podnikatelské činnosti Kupujícího.
2.8 Prodávající bere na vědomí, že vyhotovení a dodání předmětu plnění ve stanovené době a kvalitě, jak vyplývá z Příloh č. 1 a 2 této Smlouvy (včetně předání a vyúčtování), je pro Kupujícího zásadní. V případě, že Prodávající nesplní smluvní požadavky, může Kupujícímu vzniknout škoda.
2.9 Prodávající prohlašuje, že přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. 
2.10 Smluvní strany prohlašují, že zachovají mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v souvislosti s touto Smlouvou a při jejím plnění a jejichž vyzrazení by jim mohlo způsobit újmu. Tímto nejsou dotčeny povinnosti Kupujícího vyplývající z právních předpisů.
3. PŘEDMĚT SMLOUVY 
3.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího odevzdat Kupujícímu a převést na Kupujícího vlastnické právo k:
„Elektrodynamickému deformačnímu stroji pro dynamickou a statickou termomechanickou charakterizaci materiálů“ (dále jen „Přístroj“ nebo „Zboží“) 
a Kupující se zavazuje Přístroj převzít a zaplatit Prodávajícímu za Přístroj sjednanou cenu. 
3.2 Součástí plnění je:
3.2.1 [bookmark: _Ref381968903]doprava Přístroje včetně příslušenství dle Příloh č. 1 a 2 této Smlouvy do místa plnění, jeho vybalení a kontrola, 
3.2.2 [bookmark: _Ref381968917]instalace Přístroje včetně připojení k instalačním rozvodům v místě plnění,
3.2.3 dodání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě Přístroje v českém nebo anglickém jazyce Kupujícímu, a to v elektronické i tištěné podobě,
3.2.4 zaškolení obsluhy,
3.2.5 odvoz a likvidace nepotřebných obalů a dalších materiálů použitých Prodávajícím při plnění této Smlouvy,
3.2.6 záruční servis,
3.2.7 zajištění technické podpory formou konzultací,
3.2.8 jednorázová kontrola technického stavu Přístroje nejdříve po osmnácti měsících od odevzdání Přístroje a nejpozději 1 měsíc před uplynutím záruční doby.
3.3 Předmět plnění (Přístroj), je podrobně specifikován v Přílohách č. 1 a 2 Smlouvy.
3.4 Prodávající odpovídá za to, že Přístroj a související služby budou v souladu s touto Smlouvou včetně příloh, nabídkou, platnými právními, technickými a kvalitativními normami, a že jej Kupující bude moci užívat k danému účelu.  V případě kolize norem platí vždy norma nebo ta její část, v níž jsou stanovena přísnější kritéria.
3.5 Dodaný Přístroj a všechny jeho součásti musí být nové, nepoužité.
4. [bookmark: _Ref361227853]DOBA PLNĚNÍ 
4.1 [bookmark: _Ref379964163][bookmark: _Ref381969739][bookmark: _Ref382231623][bookmark: _Ref382231692]Prodávající se zavazuje Přístroj řádně předat po předchozí instalaci, demonstraci jeho funkčnosti a zaškolení obsluhy do 5 měsíců od uzavření Smlouvy.  
4.2 Prodávající není oprávněn v rámci lhůty dle odst. 4.1 dodat (dopravit) Přístroj dříve, než bude Kupujícím informován o připravenosti prostor pro instalaci.
4.3 Doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou Prodávající nemohl plnit z důvodů překážek na straně Kupujícího.
5. KUPNÍ CENA, FAKTURACE, PLACENÍ 
5.1 Kupní cena vychází z Nabídky Prodávajícího a činí ________ Kč (slovy: ___________) (doplní uchazeč) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „Kupní Cena“). Daň z přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle platných českých právních předpisů.
5.2 Kupní Cena představuje maximální závaznou nabídkovou cenu Prodávajícího a zahrnuje veškeré plnění Prodávajícího směřující ke splnění požadavků Kupujícího na řádné dodání Přístroje dle této Smlouvy, rovněž veškeré náklady Prodávajícího nutné k realizaci dodávky a k jejímu předání, veškeré poplatky, cla a pojištění, veškeré náklady spojené s převzetím, jakož i veškeré další náklady vzniklé v souvislosti s vytvořením předmětu duševního vlastnictví a se získáním a udržováním ochrany takového předmětu duševního vlastnictví.
5.3 Smluvní strany se dohodly, že Kupní Cenu je Prodávající oprávněn fakturovat za následujících podmínek:
5.3.1 [bookmark: _Ref405884197]Prodávající je oprávněn vystavit první zálohovou fakturu odpovídající 30 % z celkové Kupní Ceny ve výši ________ (doplní uchazeč) Kč bez DPH po uzavření Smlouvy.
5.3.2 [bookmark: _Ref419191873]Prodávající je oprávněn vystavit druhou zálohovou fakturu odpovídající 30 % z celkové Kupní Ceny ve výši ________ (doplní uchazeč) Kč bez DPH po předložení potvrzení o vyhotovení Přístroje.
5.3.3 Kupní Cenu formou vyúčtovací faktury se započtením zálohových plateb dle odst. 5.3.1 a 5.3.2 je Prodávající oprávněn fakturovat po řádném předání Přístroje dle odst. 10.4 Smlouvy na základě předávacího protokolu, který stvrzuje plnou funkčnost instalovaného Přístroje bez drobných vad a nedodělků. 
5.4 [bookmark: _Ref412464637]Daňové doklady – faktury vystavené Prodávajícím na základě této Smlouvy musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a číslo této Smlouvy.
5.5 Kupující preferuje elektronickou fakturaci na elektronickou adresu efaktury@fzu.cz. Vystavené daňové doklady nesmí být v rozporu s mezinárodními dohodami o zamezení dvojího zdanění, budou-li se na konkrétní případ vztahovat.
5.6 Lhůta splatnosti daňových dokladů je třicet (30) dnů od data jejich doručení Kupujícímu (dále jen "Lhůta splatnosti"). Zaplacením účtované částky se rozumí den jejího odeslání na účet Prodávajícího.
5.7 Pokud daňový doklad – faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je Kupující oprávněn daňový doklad Prodávajícímu vrátit jako neúplný k doplnění, resp. nesprávně vystavený k novému vystavení, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od data jeho doručení Kupujícímu. Kupující přitom není v prodlení s úhradou Kupní Ceny nebo její části. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu Kupujícímu.
5.8 Kupující je oprávněn pozastavit či jednostranně započítat proti pohledávkám Prodávajícího kteroukoli z plateb z důvodu:
5.8.1 neopravených vad a nedodělků,
5.8.2 škody způsobené Prodávajícím,
5.8.3 smluvní pokuty a jiné majetkové sankce.
5.9 Prodávající není oprávněn započítat žádnou svou pohledávku proti pohledávce Kupujícího z této smlouvy.
6. VLASTNICKÉ PRÁVO
6.1 Vlastnické právo k Přístroji a zároveň i nebezpečí škody přechází na Kupujícího jeho odevzdáním. Odevzdáním se rozumí předání a převzetí Přístroje potvrzené zápisem o předání. 
7. MÍSTO DODÁNÍ A ODEVZDÁNÍ PŘÍSTROJE
7.1 Místem dodání a odevzdání Přístroje je objekt Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., Na Slovance 1999/2, Praha 8, přístavba budovy bývalé kotelny, místnost č. 586.
8. PŘIPRAVENOST MÍSTA DODÁNÍ
8.1 V dostatečném předstihu před termínem dodání Přístroje vyzve Kupující Prodávajícího ke kontrole prostor pro instalaci. 
8.2 Kupující je povinen Prodávajícímu umožnit provedení instalace v místě plnění. Kupující si vyhrazuje právo prodloužit termín zahájení instalace písemným oznámením zaslaným Prodávajícímu na adresu uvedenou v odst. 12.1 této Smlouvy, a to v případě organizačních důvodů na své straně.
9. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN
9.1 Prodávající se zavazuje upozornit Kupujícího na případné překážky na své straně, které mohou negativně ovlivnit  řádné dodání Přístroje.
9.2 Prodávající je povinen upozornit Kupujícího na nevhodně provedenou připravenost místa dodání a instalace.
9.3 Odchylně od § 2126 OZ Smluvní strany sjednávají, že Prodávající není oprávněn využít institutu svépomocného prodeje.
10. DODÁNÍ, INSTALACE, PŘEDÁNÍ
10.1 Prodávající na své náklady přepraví Přístroj do místa předání. Je-li dodávka neporušená, vystaví Kupující Prodávajícímu dodací list.
10.2 [bookmark: _Ref379985378]Prodávající provede a zdokumentuje instalaci Přístroje a zahájí zkušební test spočívající v ověření funkčnosti a splnění technických požadavků podle Přílohy č. 1 a 2 této Smlouvy.
10.3 Součástí předávacího řízení je předání technické dokumentace vztahující se k Přístroji, návod k užívání a prohlášení o shodě dodaného Přístroje a všech jeho součástí se schválenými standardy.
10.4 [bookmark: _Ref380049631]Předávací řízení je ukončeno odevzdáním Přístroje Kupujícímu potvrzeným předávacím protokolem obsahujícím specifikaci provedených testů (dále jen „Předávací protokol“). Předávací protokol obsahuje tyto povinné náležitosti:
10.4.1 údaje o Prodávajícím, Kupujícím a subdodavatelích,
10.4.2 popis Přístroje včetně soupisu komponent a sériových / výrobních čísel,
10.4.3 provedené zkušební testy: druh, doba trvání, dosažené parametry,
10.4.4 seznam technické dokumentace včetně manuálu,
10.4.5 případná výhrada Kupujícího týkající se drobných vad a nedodělků a způsobu a doby jejich odstranění
10.4.6 datum podpisu protokolu o předání a převzetí Přístroje.
10.5 Předání Přístroje nezbavuje Prodávajícího odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad.
10.6 Kupující není povinen převzít Přístroj, který by vykazoval vady a nedodělky, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání Přístroje. V tomto případě vydá Prodávajícímu zápis o nepřevzetí Přístroje s uvedením důvodu.
10.7 Nevyužije-li Kupující svého práva nepřevzít Přístroj vykazující vady a nedodělky, uvedou Prodávající a Kupující v Předávacím protokolu soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li k dohodě mezi Smluvními stranami o termínu odstranění vad, platí, že tyto vady mají být odstraněny ve lhůtě 48 hodin ode dne předání a převzetí Přístroje.
11. ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉ PODPORY FORMOU KONZULTACÍ
11.1 Prodávající je povinen poskytovat Kupujícímu bezplatné konzultace a technickou podporu vztahující se k předmětu plnění po dobu trvání záruční doby. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu konzultace a technickou podporu vztahující se k předmětu plnění i v pozáruční době.
12. ZÁSTUPCI, OZNAMOVÁNÍ:
12.1 [bookmark: _Ref380049948]Prodávající zmocnil tyto zástupce odpovědné za dodávku Přístroje a ke komunikaci s Kupujícím:
_____________________________
e-mail: ______________________
tel. : _______________________ (doplní uchazeč)
12.2 [bookmark: _Ref380049965]Kupující zmocnil tyto zástupce odpovědné za komunikaci s Prodávajícím:
Ing. Luděk Heller, Ph.D.
e-mail: heller@fzu.cz
tel.: (+420) 266 05 3351 
12.3 Veškerá oznámení učiněná mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy musí být vyhotovena písemně a doručena druhé Smluvní straně osobně (s písemným potvrzením o převzetí) nebo doporučeným dopisem (na adresu Kupujícího), či jinou formou registrovaného poštovního nebo elektronického styku s elektronickým podpisem na adresu  epodatelna@fzu.cz v případě Kupujícího a …….@...... (doplní uchazeč) v případě Prodávajícího.
12.4 Ve věcech odborných nebo technických (jednání o předvedení Přístroje, oznámení potřeby záručního, mimozáručního a pozáručního servisu apod.) je přípustná elektronická komunikace prostřednictvím zástupců ve věcech technických na e-mailové adresy uvedené v odst. 12.1 a 12.2.
13. UKONČENÍ SMLOUVY, VYŠŠÍ MOC
13.1 Tuto Smlouvu lze předčasně ukončit dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v zákoně nebo ve Smlouvě.
13.2 Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí na jeho straně, nastane-li některá z níže uvedených skutečností:
13.2.1 [bookmark: _Ref412114688]Prodávající nesplní lhůtu  plnění  dle odst. 4.1 Smlouvy,
13.2.2 [bookmark: _Ref380048761]při předání Přístroje nebudou splněny technické parametry či podmínky dle požadované technické specifikace podle Příloh č. 1 a 2 a dle platných technických norem,
13.2.3 vyjdou najevo skutečnosti svědčící o tom, že Prodávající nebude schopen Přístroj dodat,
13.2.4 Prodávající nebude splňovat kvalifikační předpoklady v rámci Zadávacího řízení.
13.3 Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Kupující je v prodlení se zaplacením faktury delším než 2 měsíce s výjimkou případů, kdy Kupující nezaplatil fakturu z důvodu vad dodaného Zboží nebo porušení smlouvy Prodávajícím.
13.4 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení jedné Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Strana, které bylo před odstoupením od Smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, toto plnění vrátí.
13.5 Za okolnost vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná Smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
13.6 Nastane-li případ vyšší moci, budou termíny stanovené Smlouvou prodlouženy o dobu odpovídající době trvání případu vyšší moci.
14. POJIŠTĚNÍ
14.1 Prodávající se zavazuje pojistit Přístroj proti veškerým rizikům, a to ve výši ceny Přístroje a po dobu vymezenou zahájením přepravy až do odevzdání Kupujícímu. V případě porušení této povinnosti odpovídá Prodávající za vzniklou škodu.
15. [bookmark: _Ref382208733]ZÁRUKA, POZÁRUČNÍ A MIMOZÁRUČNÍ SERVIS
15.1 [bookmark: _Ref380048977][bookmark: _Ref382905171]Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost dodaného Přístroje po dobu 24 měsíců. Záruka za jakost počíná běžet dnem následujícím po podpisu předávacího protokolu dle odst. 10.4 Smlouvy. Záruka se nevztahuje na věci spotřebního charakteru.
15.2 [bookmark: _Ref382208775]Prodávající se zavazuje zajistit bezplatný servis a pravidelné servisní prohlídky v rozsahu stanoveném výrobcem po celou dobu záruční doby dle této Smlouvy, včetně oprav, dodávky náhradních dílů a dopravy a práce servisního technika.
15.3 [bookmark: _Ref382905178]Zjistí-li Kupující závadu, vyzve Prodávajícího k jejímu odstranění na adrese: …….@...... (doplní uchazeč). Prodávající je povinen do 5 pracovních dnů od přijetí oznámení vadu kvalifikovaně posoudit a navrhnout řešení, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
15.4 [bookmark: _Ref382905432][bookmark: _Ref381970150]Prodávající je povinen odstranit uplatněné vady ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne přijetí reklamačního oznámení. V případě vady nikoli běžné je Prodávající povinen provést opravu v době obvyklé charakteru vady a dle toho stanovit termín předání opravené věci. 
15.5 [bookmark: _Ref382905275]Náklady související s opravou včetně přepravného a cestovného vždy hradí Prodávající.
15.6 [bookmark: _Ref382905181]Opravený Přístroj předá Prodávající Kupujícímu na základě předávacího protokolu o opravě vady (dále jen „Protokol o opravě vady“) obsahujícího potvrzení obou Smluvních stran, že Přístroj byl zbaven vad.
15.7 [bookmark: _Ref382905183]Na opravenou část Přístroje se vztahuje záruční doba dle odst. 15.1 a počíná běžet dnem odstranění vady Přístroje dokumentovaného podpisem Protokolu o opravě vady oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
15.8 [bookmark: _Ref382209017]Vykazuje-li Přístroj vady, pro které jej nelze prokazatelně užívat více jak 60 dnů (doba závad) během šesti po sobě jdoucích měsíců záruční doby, je Prodávající povinen odstranit vadu dodáním nového Přístroje bez vady dle § 2106 odst. (1) písm. a) OZ ve lhůtě 60 dnů.
15.9 [bookmark: _Ref382208790][bookmark: _Ref381616598]Kupující má nárok na úhradu 300,-Kč za každý den, po který nemohl Přístroj pro vadu podléhající záruční opravě používat v době běhu záruční doby, počínaje 15. dnem po uplatnění záruční vady.
16. SMLUVNÍ POKUTY
16.1 Kupující je oprávněn uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Kupní Ceny za každý započatý den prodlení s plněním dle odst.  4.1 a 15.8 Smlouvy počínaje 8. dnem prodlení.
16.2 [bookmark: _Ref380049494]Kupující je oprávněn uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za prodlení s dodáním řádně vystavené zálohové faktury dle odst. 5.3.2 přesahující termín 28. 12. 2015.  
16.3 [bookmark: _Ref381970744]V případě prodlení Prodávajícího s provedením pozáruční opravy je Kupující oprávněn uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 300,-Kč za každý započatý den prodlení.
16.4 Uvede-li Prodávající v potvrzení vydaném dle odst. 5.3.2 údaje odlišné od skutečnosti, je Kupující oprávněn uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20 % Kupní Ceny.
16.5 V případě uplatnění důvodů pro odstoupení  od Smlouvy dle odst. 13.2.1 a 13.2.2 je Kupující oprávněn uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30 % Kupní Ceny.
16.6 Pro případ prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky (peněžitého dluhu) dle Smlouvy je prodlévající Objednatel či Zhotovitel (dlužník) povinen zaplatit druhé Smluvní straně (věřiteli) úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
16.7 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne výzvy k zaplacení.
16.8 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody, použití ustanovení § 2050 OZ je vyloučeno.
17. SPORY
17.1 Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou Smluvní strany řešit jednáním. V případě, že nebude možné spor urovnat jednáním ve lhůtě šedesáti (60) dnů, bude takový spor rozhodovat na návrh jedné ze Smluvních stran soud v České republice, jehož místní příslušnost je určena sídlem Kupujícího.
18. ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ
18.1 Prodávající se zavazuje, že po dodání Přístroje dle této Smlouvy poskytne Kupujícímu součinnost, aby Kupující mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů, jimž bylo za plnění subdodávky uhrazeno více než 10% z Kupní Ceny.
18.2 Smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Kupujícím a Prodávajícím.
18.3 Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost  nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost Smlouvy jako celku. V takovém případě se Smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení nahradit po vzájemné dohodě neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení Smlouvy novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu Smluvních stran v době uzavření této Smlouvy.
18.4 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem svého podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran.
18.5 Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 564 OZ výslovně vylučují provedení změn Smlouvy v jiné formě.
18.6 Tato Smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Kupující obdrží dvě (2) a Prodávající jedno (1) vyhotovení.
18.7 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1:	Technická specifikace Kupujícího k Přístroji (předloženo Kupujícím)
Příloha č. 2:	Technická specifikace Prodávajícího

a) Technické specifikace k předmětu plnění (Prodávající doplní v 1. tabulce sloupce „Popis a specifikace Přístroje nabízeného dodavatelem“ a „Splňuje ANO/NE“, ve 2. tabulce doplní údaje k hodnotícímu kritériu „Technická kvalita plnění“)

b) Nabídka Prodávajícího v rozsahu části, která technicky popisuje Přístroj (uchazeč předloží v rámci nabídky)

Příloha č. 3:	Seznam subdodavatelů, jimž bude za plnění subdodávky uhrazeno více než 10% z Kupní Ceny vč. souvisejících dokumentů (uchazeč předloží v rámci nabídky)
18.8 Smluvní strany stvrzují Smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem.
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V Praze dne ____________

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.



__________________________
Jméno:	prof. Jan Řídký, DrSc.
Funkce:	ředitel



V __________ dne ____________ 

Za: _____________________________



________________________
Jméno: _____________	
Funkce: _____________ (doplní uchazeč)
















[bookmark: _GoBack]Příloha č. 1 – Technické specifikace

 „Elektrodynamický deformační stroj pro dynamickou a statickou termomechanickou charakterizaci materiálů“ 


Závazné požadavky:

Zařízení musí mít elektrodynamický pohon a obsahovat příslušenství, které je plně kompatibilní s deformačním strojem. Zařízení musí umožnit měření deformační odezvy materiálů na široké spektrum termomechanického zatížení. Zařízení je primárně určeno pro charakterizaci cyklického termomechanického chování slitin s tvarovou pamětí, v nichž probíhají termomechanicky indukované fázové transformace. Tato charakterizace zahrnuje širokou škálu termomechanických experimentů, které postihují teplotní závislost kvazistatické deformační odezvy, deformační odezvu na teplotní cyklování, stabilitu a frekvenční závislost deformační odezvy na cyklické termomechanické zatěžování, změny modulu pružnosti a ztrátového faktoru v průběhu fázových transformací a dále únavové vlastnosti. Zařízení musí proto umožňovat čtyři typy experimentů: 1. měření deformační odezvy na kvazistatické namáhání při teplotách v rozmezí -70°C – 350°C; 2. měření deformační odezvy na dlouhodobé cyklické namáhání při teplotách v rozmezí -70°C – 350°C; 3. měření deformační odezvy materiálu v průběhu definovaných změn teploty v rozmezí -70°C – 350°C; 4. dynamickou mechanickou analýzu s vyhodnocením komplexního modulu pružnosti a ztrátového faktoru tan(delta) v průběhu teplotního cyklování v rozmezí teplot -70°C – 350°C, v závislosti na frekvenci zatěžování v rozmezí alespoň 0.1 – 40 Hz a dále v závislosti na amplitudě zatěžování a velikosti statické složky síly nebo deformace. 

Zařízení musí obsahovat kontrolér a řídící počítač s příslušenstvím umožňující plnohodnotné využití deformačního stroje a teplotní komory.

Zařízení musí umožnit namáhání v tahu/tlaku, krutu a kombinované namáhání v tahu/tlaku a krutu. 

Zařízení musí umožnit cyklické kvazistatické a dynamické namáhání v tahu do frekvence alespoň 100 Hz. 

Maximální amplituda dynamického zatěžování v tahu musí být alespoň 6000 N. 

Zařízení musí být vybaveno teplotní komorou umožňující definovaně měnit teplotu měřeného vzorku v rozmezí alespoň -70°C – 350°C a mající průzor a vnitřní osvětlení pro optická měření. Teplotní komoru musí být možné snadno demontovat z deformačního stroje a tím umožnit deformační experimenty bez komory.  

Zařízení musí zajistit měření síly s kompenzací na setrvačné síly pohybujících se hmot.

Zařízení musí být vybaveno alespoň jedním snímačem síly a krouticího momentu, který umožňuje měření sil a momentů v maximálním rozsahu amplitud zatěžování deformačního stroje.

Kontrolér deformačního stroje musí obsahovat alespoň dva vstupní a alespoň dva výstupní digitální kanály, které lze adresovat pomocí softwaru pro řízení a kontrolu experimentů. Kontrolér deformačního stroje musí také obsahovat alespoň dva aktivní volné výstupní analogové kanály, které lze adresovat pomocí softwaru pro řízení a kontrolu experimentů. Kontrolér deformačního stroje musí dále obsahovat alespoň jeden aktivní, volný vstupní analogový kanál, ke kterému lze připojit snímač, případně jiný uživatelský signál. Data z tohoto vstupního analogového kanálu musí být sbírána synchronně se signály síly a pozice aktuátoru s možností jejich ukládání.  

Zařízení musí být dodáno se softwarem pro plnohodnotné řízení a kontrolu termomechanických experimentů. Software musí zajistit vyhodnocování komplexního modulu pružnosti a ztrátového faktoru tan(delta) v průběhu dynamických experimentů.

Součástí zařízení musí být videoextenzometr pro bezkontaktní měření příčných a podélných deformací vzorků o maximální měrné délce 100 mm na základě optického snímání povrchu. Videoextenzometr musí obsahovat veškeré příslušenství pro jeho upevnění na deformačním stroji a přenos signálu do kontroléru deformačního stroje.

Zařízení musí být dále opatřeno čelistmi s výměnnými vložkami pro ploché a válcové vzorky, které musí umožnit deformační experimenty s teplotní komorou v rozmezí teplot alespoň -70°C – 350°C na plochých a válcových vzorcích namáhaných kvazistaticky a dynamicky v tahu, krutu a kombinovaném tahu a krutu v maximálním zatěžovacím rozsahu deformačního stroje.

Příloha č. 2 a) – Technické specifikace k předmětu plnění:


Předmět plnění v souladu s § 46 odst. 4 ZVZ zahrnuje následující součásti a splňuje technické podmínky:

	Popis a minimální specifikace zboží stanovená zadavatelem
	Popis a specifikace zboží nabízeného dodavatelem
	Splňuje ANO/NE

	Elektrodynamický deformační stroj pro dynamickou a statickou termomechanickou charakterizaci deformačních vlastností materiálů při teplotách v rozmezí alespoň -70°C – 350°C a v následujících typech namáhání: tah, tlak, krut, kombinovaný tah a krut, kombinovaný tlak a krut. Veškeré dodané příslušenství musí být kompatibilní s tímto deformačním strojem.
	
	

	Deformační stroj umožňuje dynamického tahového namáhání do frekvence alespoň 100 Hz.
	
	

	Maximální amplituda dynamického zatěžování v tahu dosahuje alespoň 6000 N.
	
	

	Demontovatelnou součástí deformačního stroje je teplotní komora pro provádění termomechanických experimentů v rozsahu alespoň -70°C – 350°C. 
	
	

	Teplotní komoru lze ovládat softwarem pro řízení a kontrolu experimentů prováděných pomocí deformačního stroje. 
	
	

	Teplotní komora je opatřená průzorem a vnitřním osvětlením pro optická pozorování měřených vzorků.   
	
	

	Teplotní komora obsahuje veškeré příslušenství umožňující její provoz v rozsahu alespoň -70°C – 350°C.
	
	

	Deformační stroj obsahuje počítač a kontrolér s veškerým nutným příslušenstvím, které umožňují plnohodnotné využití deformačního stroje a teplotní komory.
	
	

	Součástí deformačního stroje je dedikovaný software pro sběr dat, plnohodnotné řízení a kontrolu termomechanických experimentů.
	
	

	Software pro řízení a kontrolu termomechanických experimentů dokáže vyhodnotit komplexní modul pružnosti a ztrátový faktor tan (delta).
	
	

	Součástí deformačního stroje je videoextenzometr, který umožňuje bezkontaktní měření příčných a podélných deformací vzorků o minimální měrné délce 50 mm na základě optického snímání povrchu vzorku kamerou.
	
	

	Příslušenství videoextenzometru umožňující stabilní umístění kamery v blízkosti vzorku, osvětlení vzorku, kalibraci videoextenzometru  a přenos signálu videoextenzometru do kontrolérů deformačního stroje.
	
	

	Výměnný kombinovaný snímač síly a krouticího momentu s rozsahem, který odpovídá maximálnímu rozsahu amplitud zatěžování deformačního stroje. 
	
	

	Deformační stroj zajišťuje měření dynamických sil s kompenzací na setrvačné síly pohybujících se hmot.
	
	

	Kontrolér deformačního stroje obsahuje alespoň dva vstupní a alespoň dva výstupní digitální kanály, které lze adresovat pomocí softwaru pro řízení a kontrolu experimentů.
	
	

	Kontrolér deformačního stroje obsahuje alespoň jeden aktivní volný vstupní analogový kanál, ke kterému lze připojit snímače, případně jiný uživatelský signál. Data z tohoto kanálu jsou sbírána synchronně se signály síly a pozice aktuátoru a je možné je ukládat spolu s těmito signály.
	
	

	Kontrolér deformačního stroje obsahuje alespoň dva aktivní volné výstupní analogové kanály, které lze adresovat pomocí softwaru pro řízení a kontrolu experimentů nebo softwarem pro řízení deformačního stroje.
	
	

	Mechanické čelisti s veškerým příslušenstvím pro použití s deformačním strojem a teplotní komorou s výměnnými vložkami pro upínání plochých a válcových vzorků namáhaných kvazistaticky a dynamicky v tahu, krutu, a kombinovaném tahu a krutu v maximálním zatěžovacím rozsahu deformačního stroje a při teplotách v rozmezí alespoň -70°C – 350°C.
	
	



Uchazeči uvedou v nabídce jednoznačné stanovisko postupně ke všem výše uvedeným bodům požadované technické specifikace, ze kterého bude zřejmé, zda nabízené zařízení splňuje (či překračuje) požadované parametry, popř. jakým způsobem nabízené zařízení zabezpečuje požadované funkce – viz výše uvedená tabulka.

	Tabulka hodnotícího kritéria „Technická kvalita plnění“

	Název dílčího hodnotícího kritéria
	Hodnota

	Maximální statická zatěžující síla v tahu.
	

	Maximální amplituda dynamické zatěžující síly v tahu.
	

	Maximální amplituda kroutícího momentu.
	

	Počet uživatelem zadávaných parametrů při manuálním nastavování zpětnovazebního řízení pohybu aktuátoru pro tahové a tlakové zatěžování.
	

	Software pro řízení experimentů umožňuje používání programovacích smyček/cyklů v definici testovací sekvence.
	

	Frekvence sběru snímků videoextenzometru
	

	Signál z videoextenzometru může být použit pro definici limit zatěžování.
	

	Pneumatické čelisti s příslušenstvím umožňující deformační experimenty při pokojové teplotě na plochých a válcových vzorcích namáhaných kvazistaticky a dynamicky v tahu, krutu a kombinovaném tahu a krutu v maximálním zatěžovacím rozsahu deformačního stroje.
	

	Snímače síly a kroutícího momentu s nižším rozsahem, který odpovídá
nejvýše 1/3 maximálního rozsahu amplitud sil deformačního stroje a nejvýše 1/3 maximálního rozsahu amplitud krouticího momentu deformačního stroje.
	

	Snímače prodloužení s maximálním prodloužením alespoň 20% a měrnou délkou minimálně 10 mm pro statická a dynamická měření na vzduchu a v kapalinách při teplotách v rozmezí -50°C – 150°C.
	



Uchazeči uvedou v nabídce k výše uvedeným bodům v závislosti na jejich znění buď ANO/NE nebo číselnou hodnotu (v případě veličin včetně jednotky).


 Příloha č. 2 b) - Nabídka Prodávajícího v rozsahu části, která technicky popisuje Přístroj

Doplní (vloží) uchazeč



Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů Prodávajícího, jimž bude za plnění subdodávky uhrazeno více než 10% z Kupní Ceny

Varianta 1:

	Poř. číslo
	Název subjektu, sídlo, IČ/DIČ, tel./fax, e-mail, spisová značka v obch. rejstříku, osoba oprávněná jednat za subdodavatele
	Definice části plnění, kterou Prodávající bude plnit prostřednictvím  subdodavatele
	% podíl na předmětu plnění

	
1
	
	
	

	
2
	
	
	

	
3
	
	
	




Varianta 2:

Předmět plnění nebude plněn prostřednictvím subdodavatelů, jimž by bylo za plnění subdodávky uhrazeno více než 10 % z Kupní Ceny. 
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