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Projektová dokumentace – technické řešení
 zakázka
Skot Polnička
Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.
Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD)

1. Zadavatel 

Název:            
Zemědělské družstvo Světnov
Sídlo:             
 Zarybník 516, 594 42 Měřín
Právní forma:    družstvo
Údaj o zápisu do OR:   oddíl DrXXXVII, vložka  2235,  vedená u Krajského soudu v Brně


Jednající/Zastoupený:    AGRO – Měřín, obchodní společnost s.r.o., předseda představenstva, zmocněný zástupce Ing., Mgr.  David Rykr,  AGRO – Měřín, a.s., člen představenstva, zmocněný zástupce Ing. Helena Vašková                           

IČ:             00144991
DIČ:          CZ00144991


Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   
1.        Ing. Michaela Krejčová 

           Telefon:     566 501 227, 602 707 048

           e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz
2.         Ing. Marie Čejková
            Telefon:           566 501 227, 606 745 571                                             

            e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz
2. Název zakázky 
Skot Polnička
3. Druh zakázky 
Stavební práce - včetně dodávky a montáže technologie
4. Projektová dokumentace – technický popis
1. Ventilátory do stájí
       Do stelivové stáje pro 139 ks zvířat, do stáje  s kejdovým provozem pro 179 ks zvířat, do stáje pro 130 ks s kejdovým provozem a do stáje pro 257 ks s kejdovým provozem  budou instalovány velkoobjemové ventilátory, tak aby zajistily provětrání celé stáje. Výkresy stáje pro výpočet potřebného výkonu a počtu ventilátorů  tvoří přílohu č. 1 projektové dokumentace.

2. Sila na krmné směsi 

      Pro stáj pro 139 ks dojnic  a pro stáj o kapacitě 310 ks budou instalovány  4 ks sklolaminátových sil na krmné směsi, každé  o kapacitě 20m3, prodloužené nohy, zásobník požadujeme válcového tvaru s kuželovým vypouštěcím dnem, uloženým na kovovém podstavci. Konstrukce bude opatřena plnícím výfukovým potrubím, šnekovým dopravníkem o šířce min. 150 mm, minimálně do výšky krmného vozu.
Pro umístění zásobníků bude pod nohy nových zásobníků instalována nová ocelová konstrukce se ztužením, která ulehčí manipulaci s krmnou směsí při plnění krmného vozu.
3. Jímka

     Částečné odbourání narušených stěn a dna betonové jímky, doplnění odstraněných částí betonu, nátěr stěn a dna nátěrem zajišťujícím nepropustnost, demontáž a montáž stávajících armatur a potrubí, napojení topných kabelů. Dále bude instalováno nové čerpadlo o min. výkonu 17 kW a osazeno nové potrubí o průměru 200 mm z čerpací jímky do věží.  
4. Přihrnovače krmiv 2 ks

      Do stájí budou instalovány 2 ks robotických přihrnovačů krmiv, které zajistí přihrnutí krmiva po celé délce  krmného stolu na pruhu širokém min. 75 cm,  pohon na elektromotor s nabíjecím místem.
Dále bude třeba provést drobné stavební práce pro přípravu místa pro stání přihrnovače v době kdy nepracuje a pro přívod elektriky.
Příloha č. 1 Výkresy stájí SO – 01, SO – 02 pro výpočet výkonu větrání
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