Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace
„Komunální vozidlo s kropící nástavbou 2022“

1) Komunální vozidlo - nosič nářadí
Typ: …..Výrobce: ….

	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Podvozek

	Podvozek s pohonem kol 4x2, se samosvorným diferenciálem
	Podvozek s pohonem kol 4x2, se samosvorným diferenciálem

	Obě nápravy odpruženy, stabilizátory náprav
	Obě nápravy odpruženy, stabilizátory náprav

	Nosnost podvozku (tj. šasi bez nástavby) min. 3,8 t
	Nosnost podvozku (tj. šasi bez nástavby)  …… t

	Čelní zvedací upínací zařízení pro instalaci pracovních zařízení s hydraulickým zvedáním dle DIN typ F4 
	Čelní zvedací upínací zařízení pro instalaci pracovních zařízení s hydraulickým zvedáním dle DIN typ F4 

	Rozvor max. 2 900 mm
	Rozvor ……. mm

	Celková hmotnost max. 6 000 kg
	Celková hmotnost ……… kg

	Rychlost jízdy min. 80 km/hod
	Rychlost jízdy ……… km/hod

	Posilovač řízení
	Posilovač řízení

	Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě
	Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě

	Elektronický stabilizační systém (ESP)
	Elektronický stabilizační systém (ESP)

	Zábrany proti podjetí zadní a boční
	Zábrany proti podjetí zadní a boční

	Palivová nádrž min. 70 l.
	Palivová nádrž ……… l.

	Aktivní brzdový asistent
	Aktivní brzdový asistent

	Asistent jízdy v pruzích
	Asistent jízdy v pruzích

	ABS se systémem EBD
	ABS se systémem EBD

	Vzadu trakční pneumatiky, dvoumontáž 
	Vzadu trakční pneumatiky, dvoumontáž 

	Pneumatiky min. 16“
	Pneumatiky ……….“

	Plnohodnotné rezervní kolo 
	Plnohodnotné rezervní kolo 

	Airbag řidiče
	Airbag řidiče

	Hydraulický okruh poháněný od PTO pro pohon hákového nosiče kontejnerů
	Hydraulický okruh poháněný od PTO pro pohon hákového nosiče kontejnerů

	Hydraulický okruh poháněný od motoru pro pohon cisternové nástavby za jízdy
	Hydraulický okruh poháněný od motoru pro pohon cisternové nástavby za jízdy

	
	

	Motor

	Motor dieselový, 4-válcový, vodou chlazený 
	Motor dieselový, 4-válcový, vodou chlazený 

	Obsah motoru min. 2800 cm3
	Obsah motoru ……… cm3

	Výkon motoru min. 110 kW
	Výkon motoru ……… kW

	Manuální regenerace DPF filtru (filtr pevných částic)
	Manuální regenerace DPF filtru (filtr pevných částic)



	Kabina

	Vyhřívaná kabina s výhledem na pracovní nástavby
	Vyhřívaná kabina s výhledem na pracovní nástavby

	Sklopná kabina, 3 místná
	Sklopná kabina, 3 místná

	Šířka kabiny vozidla max. 1700 mm
	Šířka kabiny vozidla ……. mm

	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

	Seřiditelné sedadlo řidiče
	Seřiditelné sedadlo řidiče

	Nastavitelný sloupek volantu   
	Nastavitelný sloupek volantu   

	Lakování kabiny – oranžová nebo bílá
	Lakování kabiny – …………..

	Vyhřívaná zpětná zrcátka vpravo a vlevo 
	Vyhřívaná zpětná zrcátka vpravo a vlevo 

	Zvuková signalizace při zařazení zpětného chodu
	Zvuková signalizace při zařazení zpětného chodu

	Elektricky ovládaná okna u řidiče a spolujezdce
	Elektricky ovládaná okna u řidiče a spolujezdce

	Rádio s Bluetooth
	Rádio s Bluetooth

	Mlhové světlomety vpředu
	Mlhové světlomety vpředu

	Automatické denní svícení
	Automatické denní svícení

	Tachograf digitální
	Tachograf digitální

	Vedlejší pohon pro hydraulické čerpadlo PTO
	Vedlejší pohon pro hydraulické čerpadlo PTO

	Světelná rampa na střeše vozidla s majákem LED
	Světelná rampa na střeše vozidla s majákem LED

	Ruční ovládání otáček motoru
	Ruční ovládání otáček motoru

	Mechanický odpojovač akumulátorů
	Mechanický odpojovač akumulátorů



	Ostatní

	Povinná výbava vozidla
	




	Položka 
	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH

	Stroj -  typ
	cena




2) Hákový nosič kontejnerů
Typ: …..
Výrobce: ….

	Technické parametry požadované zadavatelem                                                    
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Jednoramenný hákový nosič kontejnerů
	Jednoramenný hákový nosič kontejnerů

	Zalamovací sloup háku
	Zalamovací sloup háku

	Zvedací výkon min. 2800 kg 
	Zvedací výkon ……… kg 

	Výška háku 900 mm
	Výška háku 900 mm

	Umožňuje použití kontejnerů o délce min. 3 300 mm
	Umožňuje použití kontejnerů o délce …………. mm

	Hydraulické zajišťování kontejneru
	Hydraulické zajišťování kontejneru

	Vnější rozteč lyžin 1060 mm
	Vnější rozteč lyžin 1060 mm

	Hydraulický pohon od PTO vozidla
	Hydraulický pohon od PTO vozidla

	Dálkové kabelové nebo bezdrátové ovládání
	Dálkové kabelové nebo bezdrátové ovládání

	Hydraulický rozvaděč -nouzové ovládání přímo na rozvaděči
	Hydraulický rozvaděč -nouzové ovládání přímo na rozvaděči



	Položka
	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH

	Stroj -  typ
	cena





	3) Kontejnerová cisternová nástavba
Typ: …..
Výrobce: ….

	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Cisternová nástavba v kontejnerovém provedení (výška háku 900mm) pro vozidlo s hákovým nosičem kontejnerů specifikované touto zadávací dokumentací
	Cisternová nástavba v kontejnerovém provedení (výška háku 900mm) pro vozidlo s hákovým nosičem kontejnerů specifikované touto zadávací dokumentací

	Objem nádrže min. 3000 l

	Objem nádrže …….. l


	Vstupní otvor pro čištění nádrže umístěný ve vrchní části, průměr otvoru min. 350 mm
	Vstupní otvor pro čištění nádrže umístěný ve vrchní části, průměr otvoru ……. mm

	Materiál nádrže sklolaminát nebo plast
	Materiál nádrže ………………..

	Nádrž osazena vlnolamy (pro stabilizaci jízdy)
	Nádrž osazena vlnolamy (pro stabilizaci jízdy)

	Plnění nádrže třemi způsoby:
- z hydrantu (přes bajonetovou přípojku velikosti „C“)
- ze zdroje tlakové vody víkem nádrže
- samo nasátím
	Plnění nádrže třemi způsoby:
- z hydrantu (přes bajonetovou přípojku velikosti „C“)
- ze zdroje tlakové vody víkem nádrže
- samo nasátím

	Nízkotlaký vodní agregát s regulací průtoku od 0 do min.130 l/minutu a regulací tlaku od 0 do min. 20 bar, se samonavíjecím pružinovým navijákem -  min. 10 m hadice, včetně pistole s možností změny vodního paprsku.
	Nízkotlaký vodní agregát s regulací průtoku od 0 do …….. l/minutu a regulací tlaku od 0 do ……. bar, se samonavíjecím pružinovým navijákem -  …….. m hadice, včetně pistole s možností změny vodního paprsku.

	Vysokotlaký vodní agregát jmenovitý průtok min.12l/minutu, pracovní tlak v rozmezí min.  10-155 bar, včetně stříkací pistole s mycí tryskou, s pružinovým navijákem a min. 10 m hadicí, agregát obsahuje zařízení pro přisávání chemického mycího prostředku
	Vysokotlaký vodní agregát jmenovitý průtok ……….l/minutu, pracovní tlak v rozmezí ……….. bar, včetně stříkací pistole s mycí tryskou, s pružinovým navijákem a ……… m hadicí, agregát obsahuje zařízení pro přisávání chemického mycího prostředku

	Cisternová nástavba tvoří technologický celek společně s nádrží, vodními agregáty a další pomocnou technologií, namontovaný na natahovacím rámu pro jednoramenný nosič kontejnerů
	Cisternová nástavba tvoří technologický celek společně s nádrží, vodními agregáty a další pomocnou technologií, namontovaný na natahovacím rámu pro jednoramenný nosič kontejnerů

	Oba vodní agregáty umístěny v zadní části cisterny pro snadný přístup
	Oba vodní agregáty umístěny v zadní části cisterny pro snadný přístup

	Pohon obou vodních agregátů od hydraulického okruhu poháněného od motoru vozidla
	Pohon obou vodních agregátů od hydraulického okruhu poháněného od motoru vozidla

	[bookmark: _GoBack]Nízkotlaká nerezová mycí lišta pro upnutí na čelní zvedací zařízení vozidla (specifikovaného touto zadávací dokumentací), s hydraulickým přetáčením, uklízecí šířka min. 1,6m, min. 8 ks trysek
	Nízkotlaká nerezová mycí lišta pro upnutí na čelní zvedací zařízení vozidla (specifikovaného touto zadávací dokumentací), s hydraulickým přetáčením, uklízecí šířka ………m, ……… ks trysek

	Zapínání a vypínání nízkotlaké mycí lišty z kabiny vozidla za jízdy
	Zapínání a vypínání nízkotlaké mycí lišty z kabiny vozidla za jízdy



	Položka
	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH

	Stroj -  typ
	cena






Shrnutí cenové nabídky:
	Položka
	Cena 

	Nabídková cena za kompletní dodávku v Kč bez DPH
	cena

	Vyčíslení DPH
	cena

	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	cena




	

	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zboží. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízené zboží je musí splňovat. 





Vozidla a jejich komponenty musí splňovat veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňovat platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN, příslušné směrnice EU, jakož i další související platné zákonné normy.
