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porost                   hmotnatost            přibl. vzdálenost    termín          dřevina        plocha (ha)      množství (m3)

516 C 12b           +1.00                    900               7              SM                                 70,00

                            +1.00                                                         JS                                   80,00

                            +1.00                                                         OL                                 15,00

516 C 12b*                                                                                              0,76            165,00

531 A 12                0,99                   900                3              SM                                 95,00

                             +1,00                                                        MD                                35,00

                              0,69                                                          DB                                 15,00

531 A 12*                                                                                                 0,48            145,00

531 A 10               0,69                    900                3              SM                                110,00

                             0,99                                                          MD                                  40,00

531 A 10*                                                                                                 0,45            150,00

531 C 10               0,99                    800                4               SM                               105,00

                              0,99                                                           BO                                 15,00

                             +1,00                                                          MD                                20,00

                              0,69                                                           DB                                 12,00

531 C 10*                                                                                                  0,51            152,00

534 F 13c              0,99                    300                4               SM                                  35,00

                              0,99                                                           DB                                  77,00

                              0,69                                                           BR                                    6,00

534 F 13c*                                                                                                 0,50             118,00

602 B 15               0,99                    600                 3               BO                                 150,00

                              0,99                                                            DB                                   35,00

602 B 15*                                                                                                   0,84             185,00

602 C 13*             0,99                     1200               4              SM             0,31               90,00

602 D 13               0,99                      500                5              BO                                 120,00

                              0,99                                                            DB                                   10,00

602 D 13*                                                                                                   0,50             130,00

602 E 11b*            0,69                      500                3              BO             0,25               70,00

605 F 11*              +1,00                   1000               2              SM             0,25             100,00

605 F 13*              0,69                     1000               9              BO             1,00              210,00

606 A 14                +1,00                    400               10             SM                                   15,00

                               0,99                                                            BO                                 155,00

                               +1,00                                                         MD                                   10,00

606 A 14*                                                                                                    0,65              180,00

606 A 15*              0,69                       300               10             BO             0,07                15,00

608 A 12b              0,99                      1000              10             BO                                  130,00

                               0,99                                                            DB                                     12,00

608 A 12b*                                                                                                   0,65               142,00

608 A 13                0,99                       1100               9              BO                                   130,00

                               0,49                                                             AK                                     10,00

608 A13*                                                                                                       0,62              140,00

                                                                    1.

609 B 13               0,99                       600                    6                BO                         25,00

                              +1,00                                                                 DB                        25,00

609 B 13*                                                                                                      0,28         50,00

627 F 12               0,99                        500                    3                BO                       280,00

                              0,69                                                                   BR                         10,00

627 F 12*                                                                                                       0,98       290,00

632 B 13a*            0,69                      300                     3                BO         0,42       100,00

632 B 13b*            0,99                      300                     3                BO         0,78       180,00

Celkem mýtní úmyslná těžba                                                                       10,30ha    2612,00m3

Výrobní technologie  JMP ( harvestor ) + UKT ( vyvážecí souprava )

XXX z YY             0,49                          500                    6                                         160,00

Celkem nahodilá těžba dle kalamitních situací                                                            160,00m3

Výrobní technologie JMP + UKT ( vyvážecí souprava )

Celková těžba pro rok 2013                                                                                        2772,00m3

