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Cenová
nabídka

Číslo 589 / 2025 -1(aktualizace nabídky č. 402/2017-2)
Věc: 
Nabídka lůžkového výtahu

Projekt:
DPS Kamenice u Jihlavy 

Vypracoval/a:
Ing. Dagmar Dvořáková
Mobil:
777 780 717  

Telefon:
566 521 531
Email:
dagmar.dvorakova@vytahy.com

www.vytahy.com

  Připraveno pro:
  Paní Bc. Hana Krejčová, starostka 
   Městys Kamenice 481

  588 23 Kamenice u Jihlavy  

  Telefon: +420 606 757 892
  Email: obec.kamenice@ji.cz
Vážená paní Bc. Krejčová,
dle předešlé domluvy Vám předkládám aktualizovanou cenovou nabídku na výměnu výtahu v Domově pro seniory v Kamenici u Jihlavy. 

Technická data nabízeného výtahu:

Druh:                



lůžkový trakční invalidní 

Typ výtahu:                            

LTI 1850/0,8

Nosnost:                                   

1850 kg/24 osob

Pracovní zdvih:


6,3 m

Jmenovitá rychlost:                  

0,8 m/s 

Počet stanic/nákladišť:             
3/3 neprůchozí 

Rozměr šachty: šířka

2 380 mm

Rozměr kabiny: šířka
       1 700 mm

(vnitřní rozměr)
hloubka
2 700 mm



hloubka      2 300 mm



hlava         
3 840 mm



výška
       2 100 mm



prohlubeň 
1 480 mm 

Řízení výtahu: mikroprocesorové sběrné směrem dolů 
Umístění stroje a rozváděče: ve stávající strojovně nad výtahovou šachtou

Systém pohonu: převodový stroj MF 84 ALBERTO SASSI s plynulou regulací rozjezdu a 

                      dojezdu výtahu - frekvenční řízení, motor cca 13,6 kW

Provedení šachty: betonová nebo zděná s betonovými věnci pro kotvení konzol vodítek - stávající
Kotvení konzol: na šroubovice + chemická malta

Elektroinstalace kabelová
Protiváha: betonové bloky v ocelovém rámu

Kabina osazena obousměrnými zachycovač

Konzoly a vodítka kabiny: nová
Konzoly a vodítka protiváhy: nová
Revizní jízda výtahu + hlavní vypínač + osvětlení šachty + žebřík do prohlubně je součástí dodávky výtahu

Vybavení výtahu i kabiny bude odpovídat normě ČSN EN 81-70 a vyhlášce 398/2009 Sb. o přepravě osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
Vybavení kabiny: 
· kostra kabiny výtahu kovová neprůchozí
· plné stěny ocelové lamely v komaxitovém nástřiku dle RAL výrobce

· okopové NEREZ plechy + po obvodu kabiny ochranné nárazové lišty

· osvětlení bílé LED zapuštěné ve stropě, strop v RAL dle výrobce

· na boční stěně NEREZ kazeta s ovládacími tlačítky ANTIVANDAL + Braillovo písmo + reliéfní značení, digitálními signalizacemi polohy a směru jízdy a nouzovým osvětlením
· při dojezdu do stanice GONG, akustické oznámení příjezdu kabiny do stanice
· v dosahu tlačítek sklopné sedátko
· na zadní nebo boční stěně u ovládací kazety trubkové NEREZ madlo 
· v horní části zadní stěny zrcadlo
· podlaha protiskluzová krytina ALTRO
· komunikační zařízení – objednatel zajistí na vlastní náklady přívod tel. linky k rozvaděči výtahu nebo dodáme GSM bránu
· vážení kabiny, včetně ukazatele přetížení.

Kabinové dveře: 1 ks AUGUSTA automatické teleskopické dvoudílné světlý rozměr 1100/2000 mm, křídla ve vrchním komaxitovém nástřiku dle RAL výrobce, standardní Al prahy, celoplošná světelná závora.

Šachetní dveře: 3 ks AUGUSTA automatické teleskopické dvoudílné světlý rozměr 1100/2000 mm s požární odolností EW 30, křídla i zárubně ve vrchním komaxitovém nástřiku dle RAL výrobce, standardní Al prahy, v zárubních ANTIVANDAL přivolávače + směrové a polohové signalizace v NEREZ rámečku.
Výměna výtahu obsahuje:

· zaměření stávající výtahové šachty a strojovny výtahu

· vypracování projektové dokumentace nového výtahu a její schválení oznámeným subjektem

(v ceně je 1 ks projektové dokumentace v papírové podobě, další paré nebo v el. podobě na CD za příplatek)
· demontáž stávajícího výtahu 

· odvoz demontovaného materiálu a jeho likvidace v souladu se zákonem 

· výroba, dodávka a doprava nového výtahu 

· montáž nového výtahu včetně OTK

· úřední zkouška výtahu za účasti oznámeného subjektu 
· stavební a ostatní práce spojené s výměnou výtahu:

· zhotovení otvoru pro nosná lana nad protiváhou 

· vybourání betonových špalků v prohlubni

· vybourání betonového základu stroje ve strojovně
· úprava a nový nátěr podlahy strojovny a prohlubně 

· vybourání stávajících šachetních dveří 

· po montáži výtahu zapravení špalet nových šachetních dveří (omítka + malba) 
· dotažení dlažeb na nástupištích k prahu dveří

· doplnění osvětlení do strojovny dle normy
· zajištění lešení pro montáž výtahu 

· vybílení prohlubně výtahové šachty a strojovny 
· průběžný a konečný úklid

Pro Vaši představu je možné na našich internetových stránkách www.vytahy.com použít konfigurátor

designového provedení nového výtahu.

Nabídková cena:

Celková cena za výměnu 1ks výtahu bez DPH:



1 250 000,- Kč

(Bude fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti)
Možno přiobjednat:

· bateriový náhradní zdroj pro dojetí do nejbližší stanice

pro případ výpadku el. proudu za příplatek:
                             36 000,- Kč + DPH
· kopie projektové dokumentace v papírové podobě za příplatek:
  1 600,- Kč + DPH/1 ks

· kopie projektové dokumentace v el. podobě na CD 




nebo flash disku za příplatek: 

       800,- Kč + DPH/1 ks

(v základní ceně je 1 ks projektové dokumentace v papírové podobě)
Ceny se zvýší o DPH dle zákonem stanovených sazeb.

Změny ve vybavení výtahu si vyžádají zvýšení, popř. snížení ceny.

Nabídkové ceny jsou platné 3 měsíce.

Poznámky: Nabízený výtah není evakuační. 


Námi dodávaný rozvaděč není blokován.

V případě výskytu vody v prohlubni výtahové šachty je třeba počítat s dalšími náklady na hydroizolaci. Cenová nabídka s touto variantou nepočítá a bude naceněno dodatečně odbornou firmou zabývající se touto činností.

Nabídka předpokládá, že objednatel zajistí na vlastní náklady související práce:

- poskytnutí uzamykatelné místnosti pro uskladnění nářadí a drobného materiálu potřebného pro montáž (o velikosti 3x4m)

- poskytnutí el. proudu pro ruční el. nářadí (230, 400 V / 16 A) v dosahu výstavby max. 20 m
- provedení kontroly hlavního přívodu el. proudu včetně výchozí revize
- vybudování nového hlavního přívodu el. energie, pokud nepostačí stávající 

- poskytnutí sociálního zařízení, pokud to není možné, zajistíme mobilní WC za poplatek 3000,- Kč za 1 měsíc
- dodání hasicího přístroje CO2 s hasicí schopností 55B (dle přílohy č.4 vyhlášky č.23/2008 Sb.) do strojovny výtahu
- zajištění přístupu do prostor objektu oprávněným pracovníkům zhotovitele 

- zajištění osvětlení nástupišť dle EN 81-20 nebo zajistíme za příplatek

Dodací podmínky:

Dodávka:
dle naplněnosti výrobních kapacit v době objednání 

Montáž:
cca 4-6 týdnů od provedení dodávky výtahu dle výtahu

Přesný harmonogram prací bude domluven před podpisem smlouvy o dílo.

Platby a zálohy:

a)
1. Záloha ve výši 40% z celkové částky po podpisu smlouvy o dílo.

2. Doúčtování do výše smluvní ceny za projekci a dodávku včetně DPH.

3. Úhrada smluvní ceny montáže včetně DPH na základě úspěšného předání výtahu do užívání a vystavení osvědčení oznámeným subjektem.

b)
Dle dohody obou smluvních stran.

Rozsah certifikace:

Naše firma je držitelem certifikátů systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001, environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN EN ISO 45001. 

Záruční doba: 

Délka záruční doby - na výrobní a montážní činnost naší firmy je 60 měsíců, na subdodávky dle záruky udané výrobcem.
Záruční a případně pozáruční servis výtahu bude zajištěn naší firmou.
Záruka se nevztahuje: 

· na spotřební materiál (maziva), 

· na opotřebení zboží nad rámec běžného užívání, mechanické poškození zboží, poškození nepřípustným zásahem včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem nebo živelnou událostí,

· na poškození, které bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. znečištěním, při styku s vodou, v důsledku přírodních nebo jiných lokálních jevů (bouřky, přepětí v síti apod.), 

· na zboží, které bylo instalováno nebo obsluhováno v rozporu s návodem k obsluze.

· na opravy výtahu způsobené neodborným zacházením či vandalismem.

Řízení výtahu není blokováno pro případnou změnu servisní organizace.

Naše firma zpracuje projektovou dokumentaci, kterou předloží ke schválení oznámenému subjektu.

Námi nabízené výtahy jsou v souladu s EN 81-20, EN 81-50 a EN 81-21 je možno provést Vámi požadované úpravy, které nebudou v rozporu s uvedenou normou.
Po provedení výměny a předání výtahu bude vystaveno Prohlášení o shodě pro nový výtah.

Jako subdodávek je použito vybraných tuzemských a evropských výrobců výtahových 

komponentů.

Naše firma má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu třetí osobě u pojišťovny Kooperativa, pojišťovna a.s. 
O všech detailech nabídky v rámci platných norem a našich možností jsme připraveni dále jednat.
S pozdravem a v očekávání Vašeho vyjádření k nabídce

     Ing. Dagmar Dvořáková
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