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514 E 10*	MD		0,99		500			3	35,00		0,10
516 C 9	SM		0,69						50,00
		MD		0,69						50,00
		BR		0,49						8,00
		JS		0,69						12,00
516 C 9*					500			8	120,00		0,70
516 C 12b	SM		+1,00						70,00
		JS		+1,00						80,00
		OL		+1,00						15,00
516 C 12b*					1000			8	165,00		0,76
530 D 12	SM		0,99						9,00		
		BO		0,99						126,00
		DB		0,99						6,00
530 D 12*					800			5	141,00		0,60
530 E 8b	SM		0,29						25,00
		DB		0,49						34,00
		BR		0,49						5,00
530 E 8b*					700			5	64,00		0,40
530 E 12	SM		0,99						55,00
		BO		0,69						30,00
		DB		0,49						5,00
530 E 12*					900			5	90,00		0,30
534 D 15*	DB		0,49		600			10	49,00		0,20
534 F 13c	SM		0,99						35,00		
		DB		0,99						77,00
		BR		0,69						6,00
534 F 13c*					400			10	118,00		0,50
601 C 12a	SM		0,99						5,00
		BO		0,69						140,00
601 C 12a*					400			4	145,00		0,60
602 B 15	BO		0,99						156,00
		DB		0,99						34,00
602 B 15*					600			3	190,00		0,84
605 H 14* 	BO		0,69		900			7	110,00		0,51
606 B 12	BO		0,49						35,00
		MD		0,99						20,00
		DB		0,69						35,00
		AK		0,69						30,00
606 B 12*					300			4	120,00		0,70
606 B 14	BO		0,99						21,00
		DB		+1,00						4,00
606 B 14*					300			4	25,00		0,10
608 A 12b	BO		0,99						160,00
		DB		0,99						10,00
608 A 12b*					800			2	170,00		0,70
608 B 12a	BO		0,69						145,00
		DB		0,99						6,00			
		AK		0,69						5,00
608 B 12a*					400			3	156,00		0,80
609 B 13	BO		0,99						25,00
		DB		+1,00						25,00
609 B 13*					600			9	50,00		0,28
629 D 15*	BO		0,69		600			8	70,00		0,30
631 B 11a	BO		0,69						25,00
		BR		0,49						15,00
631 B 11a*					300			6	40,00		0,22
631 B 13	BO		0,99						130,00
		DB		0,49						10,00
631 B 13*					400			6	140,00		0,61
632 C 13	SM		0,99						12,00
		BO		0,99						160,00
		DB		0,69						15,00
632 C 13*					900			11	187,00		0,78
632 D 12	BO		0,99						45,00
		DB		0,99						5,00
632 D 12*					500			11	50,00		0,24
634 B 9a	BO		0,69						21,00
		DB		0,49						10,00
		BR		0,69						5,00
		OS		0,99						16,00
634 B 9a*					1000			9	52,00		0,25
634 B 12a	SM		0,99						90,00
		BO		0,99						5,00
634 B 12a*					1000			9	95,00		0,23
634 D 13*	BO		0,99		900			6	50,00		0,23
635 A 13	SM		0,99						45,00
		BO		0,99						210,00
		DB		+1,00						30,00
635 A 13*					1000			10	285,00		1,00

Celkem mýtní úmyslná těžba:						2717,00	11,95


Výrobní technologie JMP (harvestor) + UKT (vyvážecí souprava)


XXXzYY			0,19		600			6	40,00
				0,29		600			6	40,00
				0,49		600			6	80,00

Celkem nahodila těžba dle kalamitní situace					160,00 m3


Výrobní technologie JMP + kůň + UKT (vyvážecí souprava) dle situace


Celková těžba pro rok 2014 							2877,00 m3
