1.    Náměstí Bížkovice
1.1. Běžné VO –  "A" 
optika HA1-VMC-IREFLEC100, vypouklé sklo, výbojka CPO-TW Xtra 45W, příkon včetně předřadníku 51W, světelný tok 4950lm, teplota chromatičnosti T(K)=2800K teplá bílá, patice PGZ12, poloha výbojky (-6A), 7m curved pole vetknutý , RAL, zinc,  jednoduchý profilovaný výložník 1m
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1.2. Přechod pro chodce – "B"
ploché sklo, optika 3EP, pozice výbojky 4L-20°D, výbojka MHN-TD 250W/842 FC2 1CT, spotřeba včetně předřadníku 275W, světelný tok 20 000lm, teplota chromatičnosti 4200K studená bílá, 7m curved pole vetknutý, RAL, zinc,  jednoduchý profilovaný výložník Pozice svítidel: 1,1m
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1.3. Osvětlení chodníku na východní straně náměstí – "D"
SVĚTELNÝ SLOUPEK  - kompaktní svítidlo jehož součástí musí být dedikovaný sloup o Ø120 mm (přírubový, rozteč otvorů pro kotvící šrouby 200x200mm), IP 44, nosný korpus svítidla z litého a extrudovaného hliníku, spodní a vrchní část svítidla musí být spojena dvěmi rameny, difuzor svítidla musí být vyroben z tepelně tvrzeného skla, spodní reflektor musíbýt vyroben z hliníku, vrchní reflektor musí být vyroben ze sklolaminátu vyztuženého polyesterovou pryskyřicí, svítidlo musí umožňovat použití kompaktní halogenidové výbojky, s paticí G12, teplota chromatičnosti musí být 3300K, elektrická výbava svítidla musí být spojena s vodiči přes odnímatelné konektory, svítidlo musí být dodáno ve třídě ochrany I
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1.3. Osvětlení sochy – "C"
Zemní LED svítidlo, vyrobeno z vysokotlace litého hliníku, IP67, 3 vysoce svítivých LED, životnost až 100.000 hodin, barva teplá bílá, kompaktní design (tělo ø120mm), 230 V/11W, odolnost proti nárazu 60J, el. třída III, difuzor z tvrzeného polykarbonátu, odolný proti poškrábání, UV stabilizovaný, umístěno v dedikovaném montážním pouzdře, duální konektor, umožňující smyčkování, čelní límec z nerezové oceli AISI 316L, napájecí zdroj umístěn v boxu IP67
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