Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace
Zimní nástavba na M 26
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Sypač

	Nástavba – sypač inertního materiálu a soli k provádění zimní údržby komunikací na vozidlo Multicar M26 pro uchycení na korbu vozidla
	Nástavba – sypač inertního materiálu a soli k provádění zimní údržby komunikací na vozidlo Multicar M26 pro uchycení na korbu vozidla

	Objem  sypače posypového materiálu min.1,2 m3                     
	Objem  sypače posypového materiálu min.1,2 m3                     

	Regulovatelná šířka posypu min. 1 – 6 m
	Regulovatelná šířka posypu min. 1 – 6 m

	Rozsah dávkování : sůl 5- 40 g/m2, inert 5 – 200 g/m2
	Rozsah dávkování : sůl 5- 40 g/m2, inert 5 – 200 g/m2

	Pohon nástavby hydraulický z hydraulické soustavy vozidla
	Pohon nástavby hydraulický z hydraulické soustavy vozidla

	Doprava posypového materiálu šnekem
	Doprava posypového materiálu šnekem

	Automatické proporcionální řízení posypu v závislosti na rychlosti pojezdu
	Automatické proporcionální řízení posypu v závislosti na rychlosti pojezdu

	Kompletně nerezové rozmetadlo posypového materiálu
	Kompletně nerezové rozmetadlo posypového materiálu

	Upevňovací prvky pro upevnění sypače na korbu vozidla
	Upevňovací prvky pro upevnění sypače na korbu vozidla

	Odklopná střecha korby posypového materiálu      
	Odklopná střecha korby posypového materiálu      

	Odstavné nohy (sada) pro odstavení nástavby
	Odstavné nohy (sada) pro odstavení nástavby

	Ochranné síto pro plnění posypovým materiálem
	Ochranné síto pro plnění posypovým materiálem

	Kompletní zařízení pro zkrápění solankou včetně nádrží o objemu min. 420 litrů
	Kompletní zařízení pro zkrápění solankou včetně nádrží o objemu min. 420 litrů

	Elektronická kontrola a signalizace posypu
	Elektronická kontrola a signalizace posypu

	Pracovní rychlost min.30 km/hod
	Pracovní rychlost min.30 km/hod

	Odolná antikorozní úprava násypky ( tekutý plast, případně nerez) 
	Odolná antikorozní úprava násypky ( tekutý plast, případně nerez)

	Manuální nastavení posypového obrazce
	Manuální nastavení posypového obrazce

	Cena sypače .......     Kč bez DPH

	
	

	Sněhová radlice

	Nástavba – sněhová radlice k provádění zimní údržby komunikací na vozidlo Multicar M26 pro uchycení na upínací desku ( upínací deska je již na vozidle nainstalována).
	Nástavba – sněhová radlice k provádění zimní údržby komunikací na vozidlo Multicar M26 pro uchycení na upínací desku ( upínací deska je již na vozidle nainstalována).

	Základní rozměry: Celková šířka  min.  2000 mm, Úklidová šířka  min. 1700 mm, Výška  min.  600 mm
	Základní rozměry: Celková šířka  min.  2000 mm, Úklidová šířka  min. 1700 mm, Výška  min.  600 mm

	Hydraulické přetáčení radlice ( pravá- levá strana)
	Kapalino-hydraulické přetáčení radlice ( pravá- levá strana)

	Úhel natočení radlice  vlevo, vpravo min.  ±30o
	Úhel natočení radlice  vlevo, vpravo min.  ±30o

	Příčné vyklonění ±4o
	Příčné vyklonění ±4o

	Pracovní rychlost min.30 km/hod
	Pracovní rychlost min.30 km/hod

	Výstražné obrysové praporky
	Výstražné obrysové praporky

	Radlice bez zvedání a spouštění (zajištěno pohybem upínací desky vozila M26, které je tímto zařízením již vybaveno)
	Radlice bez zvedání a spouštění (zajištěno pohybem upínací desky vozila M26, které je tímto zařízením již vybaveno)

	Pryžové břity +  4 sady náhradních břitů
	Pryžové břity +  4 sady náhradních břitů

	Bezpečnostní odpružení štítu radlice
	Bezpečnostní odpružení štítu radlice


Cena sněhové radlice .......     Kč bez DPH 

	Barva

	 oranžová RAL 2011
	 oranžová RAL 2011


Zařízení je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 


