




Příloha č. 3

Technická specifikace – zametací vůz

Dieselový motor o výkonu min. 35 kW

Hydrostatický pojezd

Pohon všech kol (4x4), alternativně - samosvorný diferenciál
Kloubové řízení

Přejezdová rychlost min. 35 km/hod

Min. 2 kartáče před přední nápravou o průměru min. 800 mm

Pracovní záběr stroje min. 2.300 mm

Sací hubice šířky min. 700 mm

Sací výkon ventilátoru min. 6500 m3/hod

Sací roura vedená středem stroje do zásobníku

Zkrápění na kartáčích i v sací hubici

Min. 240 litrů čisté vody na skrápění + recyklační vodní systém

Objem zásobníku na smetky min. 1,4 m3

Kabina dvoumístná s klimatizací

Vzduchem odpružené sedadlo řidiče

Vyhřívaná zpětná zrcátka

Vysokotlaké čerpadlo s hadicí a pistolí

Vnější sací hadice min. 3.000 mm dlouhá, připojitelná na obou stranách násypky

Užitečné zatížení stroje min. 1.500 kg

Max. šířka vozu 1.300 mm

Max. výška vozu bez majáku 1990 mm

Obrysový poloměr otáček max. 2.000 mm

Celková hmotnost stroje max. 3.500 kg (řidičské oprávnění skupiny B)

Nízkotlaké pneumatiky pro snížení tlaku na vozovku

Zadní kamera + kamera snímající sací hubici, barevný monitor v kabině

