Zpracování PD na zvýšení bezpečnosti na trati č. 291 Šumperk - Kouty nad Desnou
Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech na trati Šumpert - Kouty nad Desnou - P9157

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů

PS 01-01-34 Zabezpečovací PZS P9157

Číslo 	Souřadnice Y	Souřadnice X      Popis
bodu
1	558150.9276	1073412.5306	0.000 vstup kabelizace do stáv. RD
2	558150.1608	1073413.0518	0.000 lom trasy k RD
3	558145.2241	1073405.8419	0.000 jáma protlaku. odbočka k VA. VC. VB
4	558140.2515	1073409.2654	0.000 jáma protlaku. odbočka k VA. VC
5	558139.7302	1073411.4401	0.000 osa stožáru výstražníku C
6	558135.5638	1073403.3033	0.000 jáma protlaku. odbočka k VA
7	558135.3777	1073404.9350	0.000 osa stožáru výstražníku A
8	558143.6040	1073404.3350	0.000 lom trasy
9	558142.7022	1073404.0600	0.000 lom trasy
10	558142.8603	1073401.3316	0.000 lom trasy
11	558144.0715	1073400.5649	0.000 lom trasy
12	558143.3274	1073399.3764	0.000 osa stožáru výstražníku B


SO 01-86-04 Napájení PZS P9157

Číslo 	Souřadnice Y	Souřadnice X    Popis
bodu
1	558150.499	1073408.333	0.000	uzemnění.
2	558147.8044	1073404.729	0.000	uzemnění. zemnící tyč. zemnící jímka



