Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace
  Kolový kloubový nakladač včetně frézy na asfalt
1) Nakladač 
Typ: ………………
Výrobce: ……………….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Podvozek

	Šroubovaný, svářený z ocelových profilů, kolový, kloubový se zvýšenou antikorozní ochranou
	Šroubovaný, svářený z ocelových profilů, kolový, kloubový se zvýšenou antikorozní ochranou

	Délka vozidla bez nářadí max. 3400 mm
	Délka vozidla bez nářadí ………. mm

	Šíře vozidla max. 1500 mm
	Šíře vozidla ........... mm

	Výška vozidla max. 2250 mm
	Výška vozidla  ……… mm

	Vnitřní poloměr otáčení max. 1400 mm
	Vnitřní poloměr otáčení ………. mm

	Pohon hydrostatický na všechny kola
	Pohon hydrostatický na všechny kola

	Pohon všech kol s uzávěrkou – možnost ovládání uzávěrky z kabiny
	Pohon všech kol s uzávěrkou – možnost ovládání uzávěrky z kabiny

	Maximální rychlost min. 30 km/h
	Maximální rychlost ............. km/h

	Pneumatiky s šípovým dezénem
	Pneumatiky s šípovým dezénem

	Max. hmotnost bez nářadí 2600kg
	Hmotnost bez nářadí ……….. kg

	Zvedací rameno s paralelogramem
	Zvedací rameno s paralelogramem

	Zvedací rameno s teleskopickým výsuvem
	Zvedací rameno s teleskopickým výsuvem

	Zvedací výška nakladače čepu nářadí min 3,5 m
	Zvedací výška nakladače čepu nářadí ……… m 

	Max. zvedací síla min. 1900kg (Zvedací síla je počítána na středu palety, při plně zatíženém stroji. Zvedací výška je 2000 mm.)
	Max. zvedací síla ………kg (Zvedací síla je počítána na středu palety, při plně zatíženém stroji. Zvedací výška je 2000 mm.)

	Hodnoty samostatného hydraulického okruhu pro pohon přídavného zařízení celkem min. 80 litrů, min. 225 bar. Počet okruhů min. 2.
	Hodnoty hydraulického okruhu pro pohon přídavného zařízení celkem …….. litrů, ……… bar
Počet okruhů ….

	Samostatné hydraulické čerpadlo pro pohon pojezdu
	Samostatné hydraulické čerpadlo pro pohon pojezdu

	
	

	Motor

	Motor diesel, 4 – taktní vodou chlazený, max. objem 2000 ccm
	Motor diesel, 4 – taktní vodou chlazený, objem ………. ccm 

	Emisní limit motoru podle aktuálně platné normy kategorie stroje
	Emisní limit motoru podle aktuálně platné normy kategorie stroje

	Výkon min. 40 kW 
	Výkon ………… kW 

	
	

	Kabina

	1 místná plně prosklená s výhledem do všech směrů
	1 místná plně prosklená s výhledem do všech směrů

	Ochranná konstrukce ROPS a FOPS
	Ochranná konstrukce ROPS a FOPS

	Vzduchem odpružené sedadlo
	Vzduchem odpružené sedadlo

	Nástavbové střešní světlomety
	Nástavbové střešní světlomety

	Panoramatická vnější zpětná zrcátka vpravo i vlevo
	Panoramatická vnější zpětná zrcátka vpravo i vlevo

	vodní topení s regulací ventilátoru a výdechy na čelní a boční  skla 
	vodní topení s regulací ventilátoru a výdechy na čelní a boční  skla

	Výstražný maják oranžové barvy
	Výstražný maják oranžové barvy

	Autorádio, reproduktory, anténa
	Autorádio, reproduktory, anténa






[bookmark: _GoBack]


	
Brzdy

	Přední kola hydrostatické
	Přední kola hydrostatické

	Zadní kola hydrostatické  
	Zadní kola hydrostatické  





	Ostatní

	Lžíce šíře 150 cm, hladká hrana
	Lžíce šíře 150 cm, hladká hrana

	Zadní tažné zařízení „koule“ s elektroinstalací (7-mi pólová zásuvka) ISO 50
	Zadní tažné zařízení „koule“ s elektroinstalací (7-mi pólová zásuvka) ISO 50

	Výbava pro provoz na pozemních komunikacích
	Výbava pro provoz na pozemních komunikacích


        
	Položka
	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH

	Stroj -  typ
	cena





2) Příslušenství – fréza na asfalt
Typ: ………………
Výrobce: ……………….
	Příslušenství

	Fréza na asfalt, pracovní šířka min. 350 mm, pracovní hloubka min. 100 mm
	Fréza na asfalt, pracovní šířka ……… mm pracovní hloubka ……. mm

	Fréza na asfalt kompatibilní s nakladačem
	Fréza na asfalt kompatibilní s nakladačem



	Položka
	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH

	Stroj -  typ
	cena




Shrnutí cenové nabídky:
	Položka
	Cena 

	Nabídková cena za kompletní dodávku v Kč bez DPH
	cena

	Vyčíslení DPH
	cena

	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	cena



Vozidlo je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem!
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry stanovené zadavatelem však musí dodržet v rozmezí  minimum a maximum. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 



