CTN na přeložku vedení z důvodu stavby : „Rekonstrukce ulice K Bytovkám a Liliová, Tuklaty“

Stavebník (investor): Obec Tuklaty
Projekce : TIMAO s.r.o.  , TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA MĚST A OBCÍ
Kontakt: Ing. Martina Paldusová, projekční oddělení, Autorizovaná projekční a inženýrská kancelář
telefon: 734 844 006, e-mail: paldusova@timao.cz

Stavební povolení stavebníka. Na nové trasy nutno uzavřít smlouvy služebnosti.

Rekonstrukce komunikací ve výše uvedených ulicích vyvolá potřebu překládky vedení na několika místech, kde prochází metal.kabely.
Jsou navrženy jak stranové překládky, tak překládka uložením nové kabelové délky mimo novou komunikaci. 

V jižní části ul.K Bytovkám nutno přeložit metal.kabel 5XN0,6,-QY. Do nové trasy do budoucího chodníku bude položen nový metal.kabel 5XN0,6,-PPFLE, který bude na obou koncích naspojkován na stáv.trasu. Ve vjezdu a v přechodu komunikace bude uložen do chr.PE110mm. 
V přechodu ulice K Bytovkám na křižovatce s ul.Hlavní bude stáv. metal.kabel odkopán v dostatečné délce, přeložen do nové trasy a uložen do dělené chr.SYSPRO. 
Rovněž tak bude stranově přeložen metal.kabel v ul.K Bytovkámu u č.p.150 přes nový vjezd a bude uložen do dělené chr.SYSPRO.

V jižní části ulice Liliová v úseku Úvozová-V Jezírkách budou stranově přeloženy 4 metal.kabely 3XN0,4,-PPFLE. Kabely budou odkopány v dostatečné délce a přeloženy do nové trasy do zeleně.
Ve vjezdech budou kabely uloženy do dělených chr.SYSPRO.
V přechodu ulice Liliová na křižovatce s ul.Úvozová bude stáv. metal.kabel odkopán v dostatečné délce a uložen do dělené chr.SYSPRO.

Stáv.nadzemní vedení v ul.Liliová vč.sloupu bude zdemontováno.

Akci nutno koordinovat s ostatními inž.sítěmi.
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