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Kupní smlouva 
dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo: …………………

Prodávající: 		[doplní uchazeč]
			
			

Společnost zastoupena: 	[doplní uchazeč]

IČ: 				[doplní uchazeč]
DIČ: 			
Bankovní spojení:		[doplní uchazeč]
Číslo účtu: 			[doplní uchazeč]
Zápis do OR:			[doplní uchazeč]

a

	Kupující:		EKOLTES Hranice, a.s.
			Zborovská 606
			753 01  Hranice

Společnost zastoupena: 	RNDr. František Smolka, předseda představenstva
				Ing. Václav Mikšík, ředitel společnosti 
Ve věcech technických společnost zastoupena: Mgr. Pavel Völkl, vedoucí provozu 7

	
IČ: 			61974919
DIČ: 			CZ61974919
Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., Hranice
[bookmark: OLE_LINK1]Číslo účtu: 		19-4290230207/0100
Zápis do OR:		Krajský soud v Ostravě, spisová značka B 1190





1.  Základní ustanovení
Kupní smlouvou (dále jen „smlouva“) se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc specifikovanou v čl. 2. této smlouvy, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.


1.  Předmět koupě
Předmětem koupě je 1 ks vozidla s nástavbou na svoz komunálního odpadu, sestávající ze dvou jednotek, jejichž technická specifikace je uvedena v příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy (dále jako „předmět koupě“).
1. Prohlášení prodávajícího
Prodávající prohlašuje, že předmět koupě je plně v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy, a že jeho provedení odpovídá platným právním předpisům pro území členských států EU a technickým normám platným pro ČR.


1.  Cena dodávky 
Cena dodávky podle čl. 2.  a odsouhlaseného technického provedení činí:

	Celkem bez DPH
	
	[doplní uchazeč]  Kč 

	DPH
	21%
	[doplní uchazeč]  Kč 

	Celkem včetně DPH
	
	[doplní uchazeč]  Kč




3.1. Cena zahrnuje veškerou požadovanou výbavu předmětu smlouvy a veškeré náklady spojené s odevzdáním věci kupujícímu v místě plnění, tj. včetně dopravy do místa plnění a zaškolení obsluhy. Kupní cena se rozumí včetně cla, dodání katalogu náhradních dílů a předprodejního servisu.


1. Termín a místo plnění
4. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě nejpozději do 120 dnů od podpisu smlouvy. Místem dodání předmětu koupě je sídlo kupujícího.
4. Prodávající je povinen informovat kupujícího, že předmět koupě je připraven k předání a převzetí v místě dodání, a to nejpozději ve lhůtě 5-ti dnů ode dne dodání předmětu koupě prodávajícímu. 
4. Společně s předáním předmětu koupě je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které se k předmětu koupě vztahují, zejména pak ty, které jsou nutné k jeho převzetí, transportu do místa kupujícího a jeho dalšímu užívání. Podklady je prodávající povinen předat v jejich originálním provedení v českém jazyce. 
4. Předání a převzetí předmětu koupě potvrdí zástupci smluvních stran podpisem předávacího protokolu. 


1. Platební podmínky
5. Kupní cenu zaplatí kupující po odevzdání věci na základě faktury - daňového dokladu, vystaveného prodávajícím se splatností  30 dnů od doručení kupujícímu.


1. Smluvní pokuty
6. V případě porušení povinnosti prodávajícího dodat předmět koupě v dohodnutém termínu (viz čl. 5., odst. 5.1. smlouvy), je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 %  z celkové kupní ceny bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu plnění.
6. Pokud se kupující dostane do prodlení s úhradou sjednané ceny, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 


1. Předání předmětu koupě 
7. O předání a převzetí předmětu koupě kupujícím bude sepsán předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí předmětu koupě a potvrzením předávacího protokolu k této věci. 
7. Kupující je povinen provést po převzetí předmětu koupě neprodleně jeho kontrolu.


1. Záruka za jakost
8. Záruka za jakost nástavby
Prodávající přejímá závazek, že předmět koupě specifikovaný v čl. 2. bude po dobu 24 měsíců nebo 2000 Mth, a to podle lhůty, která uplyne dříve, plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad předmětu koupě jako celku a bez jakýchkoli vad jednotlivých částí předmětu koupě. Po shora stanovenou dobu odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě nebo jeho částí. Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě na základě předávacího protokolu. Po dobu uplatnění práva kupujícího z vad se záruční doba přerušuje a opětovně začíná svůj běh po dni odstranění vytýkané vady.
8. Místem záručního servisu, není-li stanoveno jinak, je provozovna prodávajícího anebo provozovna jím pověřeného servisu.
8. Bude-li garanční servis prováděn v jiném místě než je místo v bodě 9.2, náklady na dojezd mobilního servisu hradí kupující v plné výši.
8. Záruka za jakost podvozku 
	Prodávající přejímá závazek, že na předmět koupě specifikovaný v čl. 2. se vztahují  obchodní podmínky výrobce podvozku či příslušenství. Reklamace, záruční a pozáruční opravy a prodej ND zajišťuje a vyřizuje jeho autorizovaná servisní síť. Záruční podmínky na příslušenství jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách výrobce podvozku, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této kupní smlouvy.
8. V ostatním se úprava poskytované záruky řídí příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího.


1.  Vady zboží
9. Vady předmětu koupě specifikovaného v příloze č. 1 (nástavba) oznamuje kupující prodávajícímu v písemné formě (e-mailem, faxem, poštou) neprodleně po jejich zjištění.
0. Z vad zboží vznikají kupujícímu tyto nároky:
a) odstranění vad opravou, 
b) odstranění vad dodáním náhradního nebo chybějícího dílu,
c) dodání nové věci – v případě neodstranitelné vady.
0. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv u odpovědnosti za vadu/vady. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
9. Vady předmětu koupě specifikovaného v příloze č. 1 (podvozek) oznamuje kupující přímo výrobci podvozku v písemné formě (e-mailem, faxem, poštou), a to neprodleně po jejich zjištění.
1. Z vad zboží vznikají kupujícímu nároky dle obchodních podmínek výrobce podvozku.

1.   Závěrečná ustanovení
10. V  případech v této kupní smlouvě výslovně neupravených platí příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
10. Veškeré spory z této smlouvy vyplývající budou obě smluvní strany řešit přednostně dohodou. Pokud k dohodě nedojde, je místem řešení sporů místně a věcně příslušný soud strany kupující. 
10. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat ve formě písemných dodatků ke smlouvě odsouhlasených oběma smluvními stranami.
10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má právní sílu originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.




V ………………… dne …………..			V Hranicích dne …………..




Za prodávajícího:  	 				Za kupujícího: 		





..........................................				.........................................
	[doplní uchazeč]					  EKOLTES Hranice, a.s.
								 RNDr. František Smolka





								.........................................
								  EKOLTES Hranice, a.s.
								      Ing. Václav Mikšík


Příloha č. 1
Vzor Předávacího protokolu
___________________________________________________________

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
___________________________________________________________


EKOLTES Hranice, a.s.
se sídlem 75301 Hranice - Hranice I-Město, Zborovská 606
IČ 61974919

(dále jen „Kupující“), 

[bookmark: _DV_M235]tímto potvrzuje,
[bookmark: _DV_M236]
že dále uvedeného dne, měsíce a roku převzal od
[bookmark: _DV_M237]
[bookmark: _DV_M238][bude doplněna obchodní firma Prodávajícího]

[bookmark: _DV_M239]se sídlem: [bude doplněno sídlo/místo podnikání Prodávajícího], IČ: [bude doplněno IČ Prodávajícího], zapsán v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněn název rejstříkového soudu, u kterého je Prodávající zapsán – tj. Krajským nebo Městským] soudem v [bude doplněno místo sídla rejstříkového soudu], oddíl [bude doplněno dle výpisu z obchodního rejstříku Prodávajícího], vložka [bude doplněno dle výpisu z obchodního rejstříku Prodávajícího] (dále jen „Prodávající“)

I. [bookmark: _DV_M241]
[bookmark: _DV_M242]následující Zboží:
[bookmark: _DV_M243]
[bude uvedeno počet kusů a přesná specifikace Zboží; výrobce, model, VIN, registrační značka apod.]
[bookmark: _DV_M244]
II. 
[bookmark: _DV_M245]Společně se Zbožím převzal Kupující od Prodávajícího následující doklady a dokumenty vztahující se ke Zboží:
[bookmark: _DV_M246][budou specifikovány dokumenty dodávané společně se Zbožím]
[bookmark: _DV_M247]
III. 
[bookmark: _DV_M248]Tento předávací protokol se vystavuje ve dvou (2) stejnopisech s tím, že jeden (1) stejnopis je určen pro Kupujícího a jeden (1) stejnopis je určen pro Prodávajícího.


[bookmark: _DV_M249]
V ____________ dne ________________		V ___________ dne ________________
[bookmark: _DV_M250]		
EKOLTES Hranice, a.s.				[bude doplněna obchodní firma Prodávajícího]




Příloha č. 2
Parametry Zboží

!!! UCHAZEČ DOPLNÍ PARAMETRY PODLE SPECIFIKACE JÍM NABÍZENÉHO ZBOŽÍ V NABÍDCE !!!

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno (prázdné bílé pole ve sloupci HODNOTA), vyplní uchazeč jím nabízenou HODNOTU. Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku a tato může být vyřazena. Uchazeč vyplňuje sloupce ANO/NE a HODNOTA, a to tak, že vyplní pouze prázdná bílá pole. Černě vyplněná pole uchazeč nevyplňuje!

	PARAMETR
	ANO/NE
	JEDNOTKA
	HODNOTA

	Svozové vozidlo s nástavbou
	 
	 
	 

	Nákladní vozidlo určené pro komunální provoz, vhodné pro montáž nástavby pro svoz odpadu:
	 
	 
	 

	celková hmotnost podvozku min. 18.000 kg
	 
	kg
	 

	konfigurace náprav s pohonem 4x2 
	 
	
	 

	přední náprava se vzduchovým odpružením min. 7.500 kg
	 
	kg
	 

	zadní náprava se vzduchovým odpružením min. 13.000 kg 
	 
	kg
	 

	uzávěrka diferenciálu zadní nápravy 
	
	
	

	provedení rámu pro komunální provoz 
	
	
	

	rozvor náprav max. 3900 mm 
	
	mm
	

	motor s výkonem min. 320 HP 
	
	HP
	

	objem motoru min. 9 litru 
	
	l
	

	motor plnící emisní normu EURO 6 
	
	
	

	motorové P.T.O. s přímím připojení hydraulického čerpadla po pohon nástavby 
	
	
	

	úprava motoru a palivové soustavy pro startování motoru v zimních podmínkách s vyhřívaným palivovým filtrem
	
	
	

	převodovka s automatizovaným řazením převodových stupňů s možností volby provozního režimu
	
	
	

	brzdový systém vozidla s ABS
	
	
	

	parkovací brzda na přední a zadní nápravě 
	
	
	

	nádrž PHM min. 200 l
	
	l
	

	celo-ocelové provedení kabiny vozidla (rám kabiny a opláštění) 
	
	
	

	třímístné provedení kabiny v provedení 1 + 2
	
	
	

	odpružené sedadlo řidiče
	
	
	

	palubní zásuvka 12/24 V 
	
	
	

	elektricky ovládaná vyhřívaná zpětná zrcátka řidiče
	
	
	

	led světla pro denní svícení 
	
	
	

	mlhová světla 
	
	
	

	dva výstražné majáky na střeše kabiny 
	
	
	

	pneu pro celoroční použití 
	
	
	

	klimatizace
	
	
	

	centrální zamykání
	
	
	

	rádio
	
	
	

	rezervní kolo na podvozku
	
	
	

	ocelový nárazník vozidla s ochranou spodní části motoru a chladiče vozidla
	
	
	

	barva kabiny komunální oranžová RAL 2011
	
	
	

	povinná výbava vozidla pro provoz na komunikacích v ČR 
	
	
	

	vozidlo musí odpovídat globální homologaci dle 2007/46/ES
	
	
	

	Nástavba s úpravou pro sběr a svoz odpadů: 
	
	
	 

	komunální nástavba s lineárním stlačováním uřčená pro montáž na kompatibilní podvozek s celkovou hmotností max. 18.000 kg 
	
	kg
	

	maximální šířka nástavby s vyklápěčem max. 2530 mm
	
	mm
	

	objem zásobníku nástavby bez nakládací vany min. 14 m3 
	
	m3
	 

	celo-obvodový rám zásobníku nástavby
	 
	 
	 

	otěru vzdorné opláštění zásobníku síla boků a střechy min. 4 mm 
	
	mm
	

	otěru vzdorné opláštění zásobníku síla podlahy min. 5 mm 
	
	mm
	 

	otěru vzdorné boční vedení vytlačovacího štítu síla min. 8 mm 
	 
	mm
	 

	boční vedení vytlačovacího štítu nad dnem zásobníku min. 100 mm 
	
	mm
	

	boční servisní dvířka nástavby 
	
	
	

	universální provedení nástavby také pro svoz BIO odpadu 
	
	
	

	těsnění předního čela nástavby proti úniku kapalných složek do výše min. 300 mm 
	
	mm
	

	těsnění zadního čela zásobníku a nakládací vany proti úniku kapalných složek po celém obvodu dna a bočních stěn
	
	
	

	záchytná vana kapalných složek odpadu s vypouštěcím kohoutem integrovaná ve dně zásobníku
	
	
	

	dno zásobníku ve tvaru kýlu 
	
	
	

	nakládací vana o objemu min. 2,6 m3 
	
	m3
	

	vypouštěcí kohout kapalné složky odpadu v nakládací vaně vpravo nebo vlevo 
	
	
	

	otěru vzdorné dno nakládací vany síla min. 8 mm 
	
	mm
	

	kontrolní průhledy do prostoru nakládací vany na obou bocích 
	
	
	

	pístnice zvedání nakládací vany umístněné mimo profil vytlačování odpadu
	
	
	

	lisovací mechanizmus nástavby s výkonem min. 27 t/m2 
	
	m2
	

	oboustranné ovládání lisu vpravo s možností ovládání jednotlivých fází lisu 
	
	
	

	boční vedení lisovacího mechanizmu 
	
	
	

	vedení lisovacího mechanizmu otěru vzdorné síla min. 8 mm 
	
	mm
	

	pístnice vedení lisovacího mechanizmu umístněné mimo prostor nakládací vany 
	
	
	

	centrální řídicí systém nástavby s jednou centrální jednotkou a datovou sběrnicí Can-BUS 
	
	
	

	ovládací panel řídicího systému v kabině řidiče, s ovládacím a diagnostickým menu 
	
	
	

	programové předvolby pro nastavení výkonu lisování dle druhu odpadu 
	
	
	

	jazyková verze řídicího systému a ovládání v ČJ 
	
	
	

	1 x výstražný maják s ochrannou klecí v horním obrysu nástavby
	
	
	

	2 x pracovní světlo nad nakládací vanou nástavby
	
	
	

	1+1 boční osvětlení pracovního prostoru obsluhy na stupačkách vpravo a vlevo
	
	
	

	1 x pracovní světlo uvnitř nakládací vany 
	
	
	

	centrální mazání nástavby, ruční nebo automatické 
	
	
	

	bezpečnostní prvky řídicího systému nástavby dle EN-1501-1A pro vozidla na svoz odpadu
	
	
	

	barva nástavby komunální bílá RAL 9010 
	
	
	

	vyklápěč odpadových nádob 
	 
	 
	 

	připojení vyklápěče na hydraulický systém pohonu nástavby 
	 
	 
	 

	univerzální vyklápěč odpadových nádob 110 až 1100 litrů 
	 
	
	 

	provedení vyklápěče otevřené nedělené
	 
	 
	 

	šířka nakládací hrany vyklápěče min. 1700 mm
	 
	mm
	 

	sklopná hrana vyklápěče pro vkládání objemného odpadu
	
	
	

	zdvih odpadových nádob hydraulický s hřebenovým vedením vpravo a vlevo 
	 
	 
	 

	síla zdvihu vyklápěče min. 550 kg 
	 
	[bookmark: _GoBack] kg
	 

	oboustranné ovládání vyklápěče vlevo a vpravo
	
	
	

	signalizace spodní polohy vyklápěče na ovládacím panelu nástavby
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