Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace
	Mobilní pódium
	Vymezení požadavku zadavatele 
	Požadavek
	Splnění požadavku

	Pojízdné rozkládací mobilní pódium – speciální přívěs na tandemovém podvozku
	ANO
	ANO / NE

	Celková hmotnost zapsaná v technickém průkazu
	max. 3200 kg
	[doplní uchazeč]

	Brzděný podvozek – nájezdová brzda
	ANO
	ANO / NE

	Délka pódia po rozložení
	cca 7,5 m
	[doplní uchazeč]

	Hloubka pódia po rozložení
	cca 5m
	[doplní uchazeč]

	Výška podlahy pódia
	0,7 – 1m
	[doplní uchazeč]

	Podlaha pódia min. z voděodolné překližky
	ANO
	ANO / NE

	Konstrukce střechy vysouvací, spádovaná k zadní části pódia,  vnitřní výška pódia cca 3,5-4m
	ANO
	ANO / NE

	Plachta integrována na konstrukci střechy                         
	ANO
	ANO / NE

	Oplachtování zadní stěny pódia a  boků 
	ANO
	ANO / NE

	Úprava plachty umožňující proudění větru – ochrana před nárazovým větrem.
	ANO
	ANO / NE

	Překrytí boků konstrukce pod pódiem a zadní strany - systém na nasunutí 
	ANO
	ANO / NE

	Překrytí oje s nájezdovou brzdou plachtovinou
	ANO
	ANO / NE

	Plachtovina pro nákladní vozidla-  barva šedá RAL 7037, plachta 670g/1m2
	ANO
	ANO / NE

	Konstrukce střechy vhodná pro zavěšení světel váhy 120kg
	ANO
	ANO / NE

	Konstrukce pódia odolávající povětrnostním vlivům, vhodná i pro použití v zimním období.
	ANO
	ANO / NE

	Střecha je dimenzována na váhu sněhu vrstvy min. 100mm
	ANO
	ANO / NE

	Strop výsuvný mechanicky 
	ANO
	ANO / NE

	1x mobilní přístupové schody se zábradlím, šířka cca 1000mm- možnost dvojího umístění - schody zezadu nebo z boku pódia
	ANO
	ANO / NE

	Integrované opěrné výsuvné teleskopické nohy pod pódiem
	ANO
	ANO / NE

	Rozkládací prvky pódia a střechy sklápěny pomocí plynových vzpěr. Plošiny pódia zajištěny proti úplnému vyklopení .
	ANO
	ANO / NE

	Tlumiče náprav
	ANO
	ANO / NE

	Rezervní kolo včetně držáku, umístění pod ložnou plochu
	ANO
	ANO / NE

	Opěrné kolečko oje sklopné o 90O, po sklopení možnost zakrytí oje plachtovinou
	ANO
	ANO / NE

	Závěsné zařízení na kouli
	ANO
	ANO / NE

	Zámek přívěsového kloubu
	ANO
	ANO / NE

	Zajištění konstrukce a všech prvků pro převoz
	ANO
	ANO / NE

	elektroinstalace 12V, zástrčka 13pólová, couvací osvětlení
	ANO 
	ANO / NE

	2x  zakládací klín
	ANO
	ANO / NE

	nájezdové klíny 2ks (1x  cca 80mm + cca 1x 160mm) pod obě nápravy
	ANO
	ANO / NE

	Antikorozní ochrana - ocelové konstrukce žárově zinkovat
	ANO
	ANO / NE

	Zavětrování pódia po rozložení
	ANO
	ANO / NE



Vozidlo je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem. Uchazeč v tabulce vyznačí a doplní splnění požadavku.
