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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – TECHNICKÉ POŽADAVKY

na zakázku
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Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD) 


Zadavatel 

[bookmark: _Hlk79668078]Název:            		Frýdlantská zemědělská a.s.
Sídlo:             		č.p. 593, 739 11 Janovice
Právní forma:    		Akciová společnost
Údaj o zápisu do OR:   	B 1233 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Jednající/Zastoupený:    Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva
                                                               
IČ:             64610047
DIČ:          CZ64610047	

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

1.        Ing. Michaela Krejčová 
           Telefon:          566 501 227, 602 707 048
           e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz
 

2.         Ing. Marie Čejková
            Telefon:        566 501 227, 606 745 571                                             
            e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz
 	                                         
Název zakázky 

 Investice v rostlinné výrobě
Předmět dodávky

[bookmark: _Hlk79668087]Předmětem zakázky je dodání 1 ks separátoru hrud a kamene, 1x sazeč brambor a 1x postřikovač tažený

	Dílčí část
	Dodávka
	Předpokládaná hodnota v EUR

	1
	Separátor hrud a kamene
	80 000

	2
	Postřikovač tažený
	75 000

	3
	Sazeč brambor
	80 000

	
	Celkem
	235 000



Základní požadavky na technické řešení







1. Separátor hrud a kamene
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)*
	Konkrétní hodnota

	Prosévací šířka min. 150 cm
	
	

	Hloubka prosévaného profilu cca 50 cm
	
	

	Krojidla na zamezení ztrát půdy
	
	

	Hydraulicky poháněná reverzovatelná těžká hrudová rohož
	
	

	Zásobník na velké kameny s třídícími prsty
	
	

	Hlídání prokluzu pohonových řemenů
	
	

	Separační zařízení tvořené kombinací hvězdicových válců a prosévacích pásů
	
	

	Automatické hlídání hloubky prosévání
	
	

	Možnost změny podélného i příčného náklonu stroje
	
	

	Automatika stranového vyrovnání
	
	

	Prosévací šířka min. 150 cm
	
	

	Hloubka prosévaného profilu cca 50 cm
	
	

	Krojidla na zamezení ztrát půdy
	
	



*vyplní uchazeč


2. Postřikovač tažený

	Parametr
	Hodnota (ano/ne)*
	Konkrétní hodnota

	objem hlavní nádrže 4500 litrů
	
	

	proplach hlavní nádrže s mycími tryskami
	
	

	řízená náprava se svahovou korekcí
	
	

	náprava s plynule stavitelným rozchodem kol od 180 do 210 cm
	
	

	pneumatické odpružená nápravy
	
	

	kola 340/85 R48
	
	

	blatníky
	
	

	tažná oj s otočným okem
	
	

	elektronický ukazatel množství kapaliny v nádrži
	
	

	písto-membránové čerpadlo
	
	

	hydraulické míchání
	
	

	automatické plnění
	
	

	tlakové filtry
	
	

	míchací jednotka na přípravu postřiku
	
	

	obslužné centrum pro snadný výběr vnějších funkcí postřikovače
	
	

	automatická regulace dávky postřiku počítačem s joystickem
	
	

	připojení ISOBUS ISO 11783
	
	

	postřiková rampa 24 m se skládáním na 12 m
	
	

	uložení rampy na paralelogramu
	
	

	hydropneumatické tlumení rampy
	
	

	automatické horizontální vyrovnávání a odpružení
	
	

	svahové vyrovnávání rampy
	
	

	automatické udržování výšky ramen nad porostem
	
	

	pracovní světlomety na rampě
	
	

	plynulá cirkulace kapaliny postřikovou rampou s pneumaticky ovládanými držáky trysek
	
	

	otočné držáky na 5 trysek s protiodkapem
	
	

	4 sady keramických trysek
	
	

	navigace GPS se svahovou korekcí signálu a automatickým ovládání postřikových sekcí
	
	



*vyplní uchazeč



3. Sazeč brambor


	Parametr
	Hodnota (ano/ne)*
	Konkrétní hodnota

	Dvouřádkový tažený sazeč s dávkovačem hnojiva a aplikátorem pro moření hlíz při sázení
	
	

	Řemínkové sázecí ústrojí
	
	

	Hydraulický pohon sázecích jednotek
	
	

	Zásobník hydraulicky sklopný
	
	

	Objem zásobníku min 3 t
	
	

	Hydraulicky poháněný natřasač
	
	

	Sázecí jednotky spojené paralelogramem s tvarovačem hrůbků pro rovnoměrnou hloubku sázení
	
	

	Hydraulické přestavení hloubky sázení
	
	

	Hydraulické svahové vyrovnávání sázecích jednotek
	
	

	Řiditelné oje s automatickým vyhledáním středu
	
	

	Formovací plech za sázecími radlicemi pro konečnou tvorbu hrůbků 
	
	

	Řiditelná náprava
	
	

	Hlídání sázecích jednotek kamerovým systémem
	
	

	Obslužný terminál s funkcemi hlásič chyb, nastavení vzdálenosti sázení, hektaroměr, regulace stavu naplnění sázecích jednotek
	
	

	Aplikátor mikrorganulátu
	
	




*vyplní uchazeč


Uchazeč vyplní údaje pouze za část/části, do kterých se hlásí!
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