
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
veřejná zakázka č. 115029:

(výrobce, typ, druh stroje)……………………………………………………………………………………………….
	Požadovaná technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
	Stroj požadovanou technickou specifikaci SPLŇUJE/NESPLŇUJE
	Uveďte skutečnou hodnotu technického parametru 

	kapalinou chlazený dieselový tří válcový motor se sníženou hladinou vibrací
	
	

	motor umístěný v přední části stroje pro zajištění lepší stability
	
	

	výkon motoru min. 19 hp (min. 14 kW)
	
	

	objem válců max. 700 cm3
	
	

	palivová nádrž o objemu min. 25 litrů
	
	

	posilovač řízení
	
	

	nastavení přenosu hmotnosti pro zlepšení trakce a svahové dostupnosti
	
	

	hmotnost max. 900 kg
	
	

	pružinový systém přenosu hmotnosti na stroj
	
	

	délka stroje max. 250 cm
	
	

	rychlost sečení 0 – 8 km/hod.
	
	

	pohon 3 WD s hydraulickým čerpadlem a hydromotory
	
	

	objem hydraulické nádrže min. 20 litrů
	
	


	3 vřetena ovládaná pedálem, záběr sečení min. 75 cm
	
	

	počet nožů na vřeteni min. 7
	
	

	sběrací koše k jednotlivým vřetenům
	
	

	přední válec rýhovaný o průměru min. 60 mm
	
	

	zadní válec hladký o průměru min. 60 mm
	
	

	záběr sečení min. 200 cm
	
	

	výška seče 9,5 mm – 60 mm
	
	


V ……………………………………… dne ……………………………
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