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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – technické požadavky 

na zakázku




AUTO PRO ROZVOZ
















Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD) 


Zadavatel 


Název:		 	Beskyd Fryčovice a.s.
Sídlo:		 	Fryčovice 606, 739 45 Fryčovice
Právní forma: 		akciová společnost
Údaj o zápisu do OR: 	oddíl B, vložka 448, vedená u Krajského soudu v Ostravě
Jednající/Zastoupený: 	Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva
Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

IČ:	45192901
DIČ:	CZ45192901

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

1.        Ing. Michaela Krejčová 
           Telefon:     566 501 227, 602 707 048
           e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz
 

2.         Ing. Marie Čejková
            Telefon:          566 501 227, 606 745 571                                             
            e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz                                          

Název zakázky 

Předmět dodávky 
Předmětem dodávky je auto pro rozvoz výrobků a zboží.

Základní technické požadavky

    Technické parametry podvozku

· Kategorie vozidla N2, hmotnost vozidla 5,5 t 
· Zadní náprava dvoumontáž
· Pérování a tlumiče zesílené
· Motor o výkonu min. 130 kW
· Automatická převodovka min. 8 rychlostí
· Objem motoru max. 2,0 l
· Rozvor náprav max. 4490 mm
· Zrcátka s LED směrovkou pro šířku nástavby nad 2 160 mm - vyhřívané
· Klimatizace automatická
· Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče
· Mlhové světlomety vč. odbočovacích světel
· Systém start-stop s regenerací brzdné energie
· Asistent rozjezdu do kopce
· Aktivní systém pro udržení vozidla v jízdním pruhu
· Příprava pro osvětlení ložné plochy
· Akustická výstražná signalizace pro zpětný chod s možností regulace intenzity
· Gumová podlaha v kabině
· Pneu max. 205/70 R17 včetně rezervy
· Povinná výbava vozidla 
· Polep kabiny 
· GPS vozidlová jednotka s připojením na digitální tachograf vozidla pro identifikaci řidiče a připojením ke sběrnici vozidla včetně montáže, kompatibilní se stávajícím systémem GPS sledování 
· Autorizované tankování (mechanické síto v hrdle nádrže, anténa) včetně montáže, kompatibilní se stávajícím systémem tankování
· Záruka na 12 měsíců


Technické parametry nástavby

· Rozměr chladírenské nástavby (vnitřní) 4500 x 2150 x 1950 mm
· Stěny a strop nástavby tvoří sendvičové panely s vnějším a vnitřním laminátem 2 mm s izolací PUR
· Síla izolačních panelů (strop, přední čelo a zadní vrata) min. 60 mm
· Síla izolačních panelů (boční stěny) min. 40 mm
· Síla izolace podlaha min. 75 mm
· Nosný rám ocelový – žárově zinkovaný
· na pravé straně 1 x jednokřídlé dveře s.š.900 mm x s.v.1800 mm vzdálenost od čela 1100 mm, 1 x páková aretace
· zadní rám je nerezový typ G, který je osazen L+P křídlem včetně gumového těsnění, vnější
uzávěry PUSH, 2 x pryžový doraz, výsuvné schůdky, madlo, 2 x páková aretace
· po vnitřním obvodu skříně je Al okopový  plech 260 x 50 mm, Kombi lišta FeZn od podlahy na střed 1000 mm + 1x rozpěrná tyč FeZn
· vnitřní osvětlení LED 2ks, vnější – dle EHK v provedení LED
· boční a střešní spoiler
· reflexní značení + tabulky
· boční zábrany proti podjetí – jednořadé
· blatníky zadních kol včetně držáku a zástěrek
· 1 x přídavné vzduchové pérování
· instalace čidel (2x otevírání dveří, 2x teplota) připravených pro připojení do GPS vozidlové jednotky – čidla dodá zadavatel
· plastová clona do dveří – zadních /pevná/
· plnobarevný polep 
· Záruka na 24 měsíců

Chladírenský agregát

· Pohon od podvozku s možností el. přípojky 400 V
· Chladící výkon jednotky při 0 °C min. 4850 W
· Chladící výkon jednotky při -20 °C min 2600 W
· Topný výkon	min. 3600 W
· Vzduchový výkon min. 2200 m3/h
· Ovládací panel uvnitř kabiny řidiče
· Nastavitelné stupně teploty
· Automatické, manuální odtávání
· Záznam motohodin
· Nastavení signalizace alarmu pro teplotní rozdíl
· Záznamník teplot s tiskárnou a teplotní sondou umístěnou v nástavbě včetně montáže
· Záruka na 24 měsíců
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