Textová část

Oprava komunikace v ulici Hrdlívské, větec C, Smečno
Dokumentace pro ohlášení stavby

A.   PRŮVODNÍ ZPRÁVA
1.Identifikační údaje stavby
a) Označení stavby
Název stavby:                  Oprava komunikace v ulici Hrdlívské, větev C, Smečno 
Místo stavby:                  Smečno

Katastrální území:           Smečno

Stupeň dokumentace:       Dokumentace pro ohlášení stavby
b) Stavebník – objednatel:  Město Smečno, Náměstí T. G. Masaryka 12, 
                                        273 05 Smečno,  IČO 00234893;
c) Projektant:          Ing. Josef Širc, Na Vinici 444, 274 01 Slaný, autorizovaný                      

                                       projektant  dopravních staveb, č. 0000142

IČO 40909336
2. Údaje o umístění stavby
a) obec, kraj, katastrální území

Obec: Smečno
Kraj: Ústecký

Katastrální území: Smečno

b) stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu
Stavba se nachází na dvou pozemcích katastrálního území Smečno, parc. č. 1016/4 a 1016/11,  druh pozemku – zemědělský půdní fond. Pozemky se využívají jako komunikace a cesta. Jsou na nich vložena věcná břemena na zřizování a provozování  vedení. V ulici jsou situovány inženýrské sítě zásobující stávající zástavbu rodinných domů, přesto nebyly parcely dosud vyjmuty ze zemědělského půdního fondu, což bude provedeno v rámci této PD .

Výše uvedené parcely jsou ve vlastnictví investora – města Smečna.  
druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí:
Trvalý zábor:

p.č. 1016/4     Město Smečno, náměstí T.G, Masaryka 12, 273 05 Smečno                
p. č.1016/11   Město Smečno, náměstí T.G, Masaryka 12, 273 05 Smečno                

Sousední pozemky:
p. č. 1017/2   Ladislav Hokr , Hrdlívská 529, 273 05 Smečno   
p. č. 1017/3   SJM, MUDr. Votoček Štěpán a Mgr. Tereza Votočková, Hrdlívská 524,
                      273 05 Smečno   

p. č. 1017/4   SJM, MUDr. Votoček Štěpán a Mgr. Tereza Votočková, Hrdlívská 524,
                      273 05 Smečno   

p. č.1016/10  Ing. Horák Dušan, Hrdívská 533, 273 05 Smečno   
p. č.1016/18  Ing. Horák Dušan, Hrdívská 533, 273 05 Smečno   

p. č. 1016/17   SJM Klábeneš Milan a Klábenešová Jana, Hrdlívská 530, 273 05 Smečno   

p. č. 1016/9        Bizup Rastislav a Ing. Bizubová Lenka, Hrdlívská 527, 273 05 Smečno   
p. č. 1016/8    Šebková Hedvika, Poljanova 3241/1, 143 00 Praha Modřany
                       SJM, Ing. Miroslav Švejda a Jitka Švejdová, Hrdlívská 522, 273 05 Smečno   
p. č. 1016/7   Krpatová Lenka, Hrdlívská 523, 273 05 Smečno   

p. č. 1016/5   Zetek Jan a Zetková Marta, Hrdlívská 528, 273 05 Smečno   

p. č. 998/43   Město Smečno, nám. T. G. Masaryka 12, 273 05 Smečno   
 Jedná se o stavební parcely, nebo zahrady  připojené vjezdy na stávající uliční prostor.                       

c) dopravní a technická infrastruktura v území

Stavba dopravní infrastruktury navazuje na stávající komunikační systém v oblasti, konkrétně v ulici  Hrdlívské, která se připojuje na silnici II/236 Kladno Slaný ( ulice Slánská).
 Jedná se o navazující plochy pro pěší a komunikace. V samotné ulici Hrdlívské se jedná o zbytky stávajících zpevněných ploch, které jsou v dezolátním stavu, místy se vyskytují už pouze torza zpevněných ploch, lokálně se jedná o nestmelené vrstvy z uježděných drtí. 
Součástí technické vybavenosti území jsou i ostatní inženýrské sítě ( VO, NN, vodovod, kanalizace a sdělovací vedení) při jejichž pokládce došlo k poškození zpevněných ploch, které nebyly uvedeny do původního stavu. Na opravu těchto ploch byla vytvořena v r. 2008 projektová dokumentace pro ohlášení stavby, která se z finančních důvodů posouvala a měla by se  realizovat v r. 2013. V době vyhotovení PD byla navržena jako obytná zóna. Ve stejném stavu je uliční prostor větve C. Investor má v plánu realizaci obou staveb současně.
Navržená ulice se napojuje na ulici Hrdlívskou a pokračuje jižním směrem v délce stávající nové výstavby, kde by se po prodloužení měla v budoucnosti propojit s ulicí Na Bambouzi. Budoucí propojení je provedeno jako polní cesta v šířce 1 jízdního pruhu a je občas využívána rezidenty ul. Na Bambouzi pro průjezd na ulici Slánskou. 
Základní údaje o stavbě
a) Rozsah stavby ( délka, druh velikost zhotovených konstrukcí, vybavení)
Celková délka stavby: 112,71 m
Šířka komunikace je proměnná
Plocha zpevněných ploch z asfaltu  563 m2
Při návrhu situačního řešení a návrhu konstrukce bylo přihlédnuto k řešení hlavní trasy ulice Hrdlívské, s kterou tvoří jeden uliční soubor. Zpevněné plochy jsou proto navrženy jako v obytné zóně. S ohledem na to, že v ulici jsou již položeny všechny inženýrské sítě, obdobně jako v ulici Hrdlívské, není možné dodržet mnohé parametry požadované pro obytnou zónu. S ohledem na nové TPI na obytné zóny a zóny TEMPO 30 by bylo vhodné provést překvalifikaci právě na TEMPO 30. V lokalitě je celkem malý pohyb vozidel – jedná se pouze o rezidenty a zpevněné plochy by byly společné pro motorovou i pěší dopravu v jedné úrovni, kde na jedné straně ulice bude osazen převýšený obrubník a na druhé straně zapuštěný obrubník s převýšením max. 2 cm.
Konstrukce zpevněných ploch je s asfaltovým krytem. Při návrhu jsou respektovány stávající  vjezdy na pozemky rezidentů a to ve stávajících šířkách vjezdů, případně  vchodů. Konstrukce vjezdů je zesílená, s ohledem na malé šířky ve stejné konstrukci jako vozovka, případně  s únosností pro ojedinělé přejezdy nákladními vozidly N1. V hraně mezi vozovkou a vjezdem  se osadí obrubník, vjezd může být jak z asfaltu, tak ze zámkové dlažby, tl. 80 mm. 

Vjezdy na pozemky  a prahy vchodů jsou navrženy v bezbariérovém provedení. Jsou lemovány vibrolisovanými obrubníky 100/250/1000 v úrovni, případně s převýšením jako v navazující hraně vozovky. 

V hraně silnice s převýšením jsou osazeny betonové obrubníky 150/250/1000 v betonovém loži s opěrou a převýšením 10 cm. Prostor mezi zpevněnými plochami chodníkem a zástavbou se ohumusuje. K ohumusování v tl. min. 10 cm se bude muset humus dovézt, projektant vylučuje získání humusu na místě. 

V hraně vozovky se osadí snížené  uliční vpusti vybavené koši a plastovými mřížemi  pro pojezd nákladních vozidel (třída zatížení D400 dle DIN 19580). Ty se připojí do vsakovacích jímek. 
Při návrhu chodníků nebyly použity jiné stavební objekty charakteru zdí, mostních objektů. 

b) Dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů

Návrh řešení uličního prostoru obytné zóny i zóny TEMPO 30 vychází z příslušných zákonů a vyhlášek o pozemních komunikacích a provozu na nich. Účelem jejich výstavby je  optimální mobilita všech účastníků dopravy. Důležitým hlediskem je, že musí  splňovat  vyhlášku MMR ČR 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Splněny musí být i další podmínky vyplývající například z ČSN 73 6110 a změny Z1 z února 2010 a ČSN 73 6425-1.
Povrch komunikací musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Příčný sklon je navržen s ohledem na pěší 2,0 %, podélný sklon nepřekročí 6%. 
Výškové rozdíly u vjezdů, případně vchodů na parcely nejsou vyšší než 20 mm.
Město Smečno má  památkově chráněné centrum. Dle mapy územního plánu města Slaný do této chráněné oblasti tento chodník již nespadá. 
Stavba se nenachází v zátopové oblasti.  

V prostoru stavby jsou stávající inženýrské sítě, které mají svá ochranná pásma s předepsanými podmínkami  na provádění stavebních prací v nich. Nejdůležitější je podmínka provádění prací ručně, bez použití stavební techniky. Před zahájením zemních prací musí být stávající inženýrské sítě vytyčeny a ověřeny jejich správci za účasti investora. 

   Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného vedení je nutné  respektovat veškerá příslušná ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. 

Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a jejímu vlivu na zeminu pláně. Je třeba zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve a zhutnit.

 V prostoru stavby se nenachází vzrostlá zeleň, stromy, ani keře. 
Živičné směsi musí mít požadované vlastnosti. Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům. Musí být doloženy atesty použitých materiálů. Provedení stavebních prací musí odpovídat  příslušným ČSN, Technickým podmínkám, nebo Technickým a kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací.

Před zahájením zemních prací by se měl dodavatel dohodnout s rezidenty na postupu provádění stavebních prací v prostoru jejich vjezdů a hlavně pro případ dočasného uzávěru vjezdu. Jedná se o technologii tvrdnutí betonu při osazování obrubníků. Nezbytná je případná pomoc investora - města.

c) Věcné a časové vazby na okolí
Výstavba úzce navazuje na stavbu Oprava ulice Hrdlívské. Obě stavby jsou financovány městem a jejich stavba proběhne současně.
Projektantovi nejsou známy případné další navazující stavební práce v dotčených lokalitách, které by měly jakoukoliv věcnou i časovou návaznost na navržené stavební práce zahrnuté v této PD.
 V případě výskytu jiných  nových  stavebních  akcí budou koordinovány v rámci jejich návrhu. Případnou koordinaci zajistí stavební úřad ve spolupráci se zástupci města. 

Případné pokračování komunikace směrem k Bambouzi je pouze v územním plánu obce.
d) Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby
Zahájení       05.2013
Dokončení    08.2012
Z hlediska rozsahu není nutné  rozdělení stavby na etapy. Ani s ohledem na zachování stávajícího dopravního provozu, který zůstane během stavby přerušen pouze na dobu nezbytně nutnou, jinak bude pouze dopravními opatřeními stanovenými postupem prací omezen aby nekolidoval se stavebními pracemi.

 Stavba jako taková je stavba jednoduchá.  Dodavatelem stavby může být pouze 1 odborná stavební firma, v subdodávce budou provedeny pouze přeložky sítí zasahující pod obrubníky.
Pouze v případě, že pokládku asfaltového krytu podél silničních obrubníků bude provádět  jiný dodavatel, musí být termín nasměrován tak aby se tyto práce prováděly ve vhodnou dobu s ohledem na počasí a denní teploty. 

e) Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím předmětem podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně bude v průběhu stavby tato stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež,… )

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce,  zejména je třeba  dodržovat  vyhlášku č. 601/2006 Sb.
V současné době stávající stav nedovoluje, aby se v prostorech navržených stavebních prací mohli pohybovat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace samostatně.  Nedává proto smysl, aby se pro tyto osoby realizovala opatření po dobu výstavby. V uvedeném prostoru by se mohli pohybovat pouze za asistence zdravého doprovodu.  Přesto je nutné, aby byla po dobu provádění stavby zajištěna odpovídající dopravní opatření stanovená v DIR, které si zajistí dodavatel stavby na základě zvoleném postupu prováděných prací. Kolem výkopů musí být osazeny pevné zábrany, které zabrání pádu pěších. 
Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak:

1) Zákoník práce, hlava 5

2) Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/75 Sb. O evidenci a registraci pracovních úrazů a pracovních nehod a havárií a poruch technických zařízení ve znění vyhlášky č.274/91.
3) Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích.
4) Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 213/1991 Sb. ze dne 8.5.1991, o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel.
6) Vyhláška ČÚBP č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
  Při stavebních pracích je nutno dodržovat veškeré platné předpisy, normy a zákonná ustanovení v rámci bezpečnosti práce a zdraví pracujících, zejména je třeba  dodržovat  vyhlášku č. 601/2006 Sb.
  Vyhotovil ing. Josef Širc
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